返回內容頁

# 介面卡規格

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

外觀型態 | PCI Express* 全迷你卡和半迷你卡
尺寸 | 全迷你卡： 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.95 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐） 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 52 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 4 - 12 (因國家而定) | 通道 1-11（僅適用於美國） 通道 1-13（日本、歐洲）
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx： 300、 270、243、240、 180、 150、 144、 135、 130、 120、 117、 115.5、 90、 86.667、 72.2、 65、 60、 57.8、 45、 43.3、 30、 28.9、 21.7、 15、 14.4、 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元) Windows Vista* (32 位元和 64 位元) Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM 省電、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)
WiMAX
頻帶 | 2.5-2.7 GHz (3A 設定檔)
模組 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
無線媒體 | 雙工模式： TDD 作業 | 可擴充 OFDMA (SOFDMA)： 512 與 1024 FFT
子載體排列： PUSC | 通道頻寬： 5 MHz 與 10 MHz
WiMAX Network Release 功能組 | SPWG/NWG Release 1.0 SPWG/NWG Release 1.5
速率效能 | 10 Mbps DL 與 4 Mbps UL @ 尖峰速率 (OTA 效能、10MHz 通道)
RF 傳輸器輸出功率 | 符合 Power class 2
WiMAX 一般
作業系統 | Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元) Windows Vista* (32 位元和 64 位元) Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
符合標準 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX 系統設定檔功能組 | Mobile WiMAX release 1、Wave II 設定檔 3A
保全性 | 金鑰管理通訊協定 (PKMv2)
加密 | 基於 AES 加密的 128 位元 CCMP (反模式/CBC-MAC)

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 與 Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
外觀型態 | PCI Express* 迷你卡和半迷你卡
SKU | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1x2 MC/HMC
尺寸 | 迷你卡： 寬 2.00 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（50.80 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐） 半迷你卡： 寬 1.049 英吋 x 長 1.18 英吋 x 高 0.18 英吋（26.64 公釐 x 30 公釐 x 4.5 公釐）
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
接頭介面 | 53 針的迷你卡邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
WiFi
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz (因國家而定) | 2.41-2.474 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
通道 | 4 - 12 (因國家而定) | 通道 1-11（僅適用於美國） 通道 1-13（日本、歐洲）
IEEE 802.11n 資料速率 | Intel® WiFi Link 5350 450、405、360、300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2 Mbps
Intel® WiFi Link 5150 300、 270、243、240、 180、 150、 144、 135、 130、 120、 117、 115.5、 90、 86.667、 72.2、 65、 60、 57.8、 45、 43.3、 30、 28.9、 21.7、 15、 14.4、 7.2 Mbps
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
WiFi 一般
作業系統 | Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元) Windows Vista* (32 位元和 64 位元) Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
Wi-Fi Alliance* 認證 | 針對 802.11b、802.11、802.11a、802.11h、802.11d、WPA-個人、WPA-企業、WPA2-個人、WPA2-企業、WMM、WMM Power Save、 EAP-SIM, LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 的 Wi-Fi* 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a、802.11n
架構 | 基礎架構或點對點（ad hoc）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、802.1X： EAP-SIM、LEAP、PEAP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-AKA
加密 | AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、CKIP、TKIP
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)
WiMAX
頻帶 | 2.5-2.7 GHz (3A 設定檔)
模組 | UL - QPSK、16 QAM DL - QPSK、16 QAM、64 QAM
無線媒體 | 雙工模式： TDD 作業 | 可擴充 OFDMA (SOFDMA)： 512 與 1024 FFT
子載體排列： PUSC | 通道頻寬： 5 MHz 與 10 MHz
WiMAX Network Release 功能組 | SPWG/NWG Release 1.0 SPWG/NWG Release 1.5
速率效能 | 10 Mbps DL 與 4 Mbps UL @ 尖峰速率 (OTA 效能、10MHz 通道)
RF 傳輸器輸出功率 | 符合 Power class 2
WiMAX 一般
作業系統 | Microsoft Windows* XP (32 位元和 64 位元) Windows Vista* (32 位元和 64 位元) Windows* 7 (32 位元和 64 位元)
符合標準 | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX 系統設定檔功能組 | Mobile WiMAX release 1、Wave II 設定檔 3A
保全性 | 金鑰管理通訊協定 (PKMv2)
加密 | 基於 AES 加密的 128 位元 CCMP (反模式/CBC-MAC)

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明