목차로 돌아가기

# WiMAX 서비스 가입

WiMAX의 장점을 활용하려면 WiMAX 네트워크 서비스 공급자의 계정을 개설해야 합니다. 등록과 가입 절차는 쉽습니다. 가입이 완료되면 해당 서비스 공급자의 네트워크가 기본 설정 네트워크가 됩니다. 즉, WiMAX에 연결할 때마다 우선적으로 컴퓨터가 이 네트워크에 연결됩니다. 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티는 항상 마지막으로 연결했던 네트워크에 연결하는 것을 선호합니다. 그러나 사용 가능한 다른 WiMAX 네트워크에 연결하도록 선택할 수도 있습니다.

네트워크에 가입하기 전에 컴퓨터의 방화벽을 구성해야 할수도 있습니다. 가입 프로세스에서는 랩탑 컴퓨터와 WiMAX 네트워크 간의 양방향 통신이 열려 있어야 합니다. 자세한 내용은 방화벽 구성을 참조하십시오.

> 참고: WiFi와 WiMAX는 동시에 작동할 수 없습니다. WiFi가 연결된 경우 WiMAX를 켜면 WiFi 연결이 끊깁니다. WiFi 연결을 모두 닫아야 합니다.

> 참고: 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 이외의 프로그램이 WiMAX 어댑터를 관리하는 경우에는 컴퓨터에서 해당 프로그램을 제거해야 합니다. 그런 다음 컴퓨터를 재부팅하십시오.

서비스 공급자를 통해 WiMAX 서비스에 가입하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티가 열려 있지 않으면 다음 방법 중 하나를 사용하여 엽니다.
   - 시작 > 모든 프로그램 > 인텔 PROSet/무선 > WiMAX 연결 유틸리티를 클릭합니다. 또는...
   - Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. WiMAX 구성을 클릭합니다.
2. WiMAX가 켜져 있는지 확인하십시오. 주 창에서 WiMAX: 켜기를 클릭합니다.
3. 잠시 후 하나 이상의 WiMAX 네트워크가 주 창에 나열되어야 합니다. 네트워크가 나열되지 않으면 네트워크 검색을 클릭합니다. 검색이 완료된 후 네트워크가 나열되지 않으면 다음 웹사이트를 방문하여 해당 지역에서 WiMAX를 사용할 수 있는지 여부를 확인합니다.

   > www.intel.com/go/getWiMAX

4. 네트워크를 두 번 클릭하거나 선택한 후 연결을 클릭하여 네트워크를 선택하고 연결합니다.

   > 참고: 이 과정에서 방화벽 애플리케이션이 WiMAX 서비스 공급자의 웹 사이트와 사용자 컴퓨터 사이의 통신을 허용하도록 요청할 수도 있습니다. 활성화 프로세스를 완료하려면 이 통신을 허용해야 합니다.

5. 네트워크 연결이 완료되면 다음 팝업 메시지가 표시됩니다.

   > <네트워크 이름>에 연결되어 있습니다. <네트워크 이름>(으)로 WiMAX 서비스에 가입하지 않았다면 가입을 해야 합니다. 보통 가입 웹 페이지가 자동으로 열립니다. 그렇지 않으면 여기를 클릭하십시오.

   > 액세스를 허용하도록 개인 방화벽을 구성해야 할 수도 있습니다. 자세한 정보가 필요하면 여기를 클릭하십시오.

6. 가입 웹 페이지가 자동으로 열리지 않으면 메시지의 링크를 클릭하여 열거나 웹 브라우저를 수동으로 여십시오. 랩탑은 공급자를 통해 WiMAX 서비스에 가입할 수 있는 웹 페이지로 연결됩니다. 정확한 등록 및 가입 절차는 WiMAX 서비스 공급자마다 다릅니다. 이 간단한 프로세스에 대한 안내 메시지가 표시됩니다. 가입 프로세스가 완료되면 WiMAX를 통해 인터넷에 연결할 수 있는 권한이 주어집니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보