返回目录页面

# 配置您的防火墙

激活 WiMAX 服务（也称作激活和提供），要求在您的笔记本电脑和 WiMAX 服务供应商之间有开放的双向通信。取决于您计算机的防火墙和安全性设置，您可能需要更改防火墙设置以允许必要的通信。以下是针对若干常用的防火墙的指示。此信息在此文撰写之际为最新。查询用户指南或联机帮助以获得有关您防火墙应用程序的最新信息。

- 配置 Windows* XP Service Pack 2 防火墙
- 配置 McAfee Personal Firewall Plus
- 配置 BlackICE Defender Firewall
- 配置 Norton Internet Security Personal Firewall
- 配置 Sygate Personal Firewall Pro
- 配置 ZoneAlarm Professional

## Windows* XP Service Pack 2 防火墙

要打开 Windows* XP Service Pack 2 防火墙的 UDP 端口 2948，执行以下步骤：

1. 单击开始 > 控制面板 > 安全中心 > Windows 防火墙。

> 注意： 以上步骤在使用“类别视图”的情况下适用。如果您在使用“经典视图”而不是“类别视图”，则不会显示“安全中心”。单击开始 > 控制面板 > Windows 防火墙。

2. 确保勾选了启用（推荐）。如果没有勾选，则您可能正在使用其它的防火墙，则这些步骤将不适用。确定您在使用的防火墙。如果您没有在使用其它的防火墙，则单击“启用”（推荐）。
3. 单击“例外”选项卡。在此选项卡中单击“添加端口”。
4. 输入以下信息：
   - 为此端口规则输入一个名称。精确的名称并不重要；您可以输入 WiMAX 防火墙规则 或者您要输入的任何文字。
   - 输入此端口的号码（此号码为必需）： 2948。
   - 单击选项 UDP。
5. 单击确定然后再单击一次确定以保存这些设置。
6. 第三次单击确定，关闭 Windows 防火墙。您现在可以继续进行激活。返回订购 WiMAX 服务。

## McAfee Personal Firewall Plus

要在 McAfee Personal Firewall Plus 中打开 UDP 端口 2948，执行这些步骤：

单击开始 > 所有程序 > McAfee > McAffe Personal Firewall Plus。

1. 单击 Utilities（实用程序）。
2. 单击 System Services（系统服务）。
3. 单击添加。
4. 在 Edit Port Configuration（编辑端口配置”窗口，输入以下信息：
   - Program Name（程序名称）： 输入此程序的名称（目的）。精确的名称并不重要；您可以输入 WiMAX 防火墙规则 或者您要输入的任何文字。
   - 向内 UDP 端口： 2948（此号码为必需）。
   - 说明： 为此端口规则输入一个名称。如上所述，名称是否精确并不重要，您可以输入 WiMAX 防火墙规则 或您要输入的任何文字。
5. 单击确定。然后单击“系统服务”列表以查看您的 WiMAX 防火墙规则已被添加并勾选。
6. 再次单击确定以保存您的防火墙设置。
7. 再一次单击确定以关闭 McAfee Personal Firewall Plus 窗口。您现在可以继续进行激活。返回订购 WiMAX 服务。

## BlackICE Defender Firewall

要在 BlackICE Defender Firewall 中打开 UDP 端口 2948，执行这些步骤：

1. 单击开始 > 所有程序 > 网络 ICE > BlackICE 实用程序。
2. 单击工具 > 高级防火墙设置。
3. 单击添加。
4. 关闭 All Ports（所有端口）（无勾选标记），然后输入以下信息。
   - 名称： WiMAX 防火墙规则（或者您要输入的任何文字）。
   - 端口： 2948（此号码为必需）。
   - 类型： UDP：
   - 模式： 勾选（打开）Accept（接受）。
   - Duration of Rule（规则有效期）： 勾选（打开）Forever（永久）。
5. 单击添加。
6. 单击确定以保存这些防火墙设置。
7. 您现在可以继续进行激活。返回订购 WiMAX 服务。

## Norton Internet Security Personal Firewall

要打开 Norton Internet Security Personal Firewall 的 UDP 端口 2948，执行以下步骤：

1. 单击开始 > 所有程序 > Norton Internet Security > Norton Internet Security。或者单击系统托盘中的 Norton Protection Center 图标，再选择 Norton Internet Security。
2. 在设置中单击Personal Firewall（个人防火墙） 。
3. 单击配置。
4. 在Firewall Protection（防火墙保护）中，确保 On (recommended)(打开（建议采用）) 被勾选。
5. 在Personal Firewall（个人防火墙）中单击高级设置。
6. 单击Configure（配置）并单击添加。
7. 选择Allow（允许）并单击Next（下一步）。
8. 选择 Connections to and from other computers（与其他计算机的连接）。然后单击下一步。
9. 选择Any computer（任何计算机）。然后单击下一步。
10. 在 The protocol you want to allow（您要允许的协议）中选择 UDP。然后选择 Only communications that match all types and ports listed below（仅允许所有符合下列类型和端口的通信）。
11. 单击添加。
12. 在 Specify Ports（指定端口）窗口中，选择 Individually specified ports（个别指定的端口）和Local（本地）。
13. 在端口号字段输入 2498。然后单击确定。
14. 输入规则名称。精确的名称并不重要；您可以输入 WiMAX 防火墙规则 或者您要输入的任何文字。然后单击下一步。
15. 现在单击 Finish（完成）。新规则将会出现在“一般规则”列表中。
16. 单击确定以保存这些防火墙设置。然后关闭 Norton Internet Security。
17. 您现在可以继续进行激活。返回订购 WiMAX 服务。

## Sygate Personal Firewall Pro

要打开 Sygate Personal Firewall Pro 防火墙的 UDP 端口 2948， 执行这些步骤：

1. 单击 开始 > 所有程序 > Sygate Personal Firewall > Sygate Personal Firewall。
2. 单击Tools（工具） > Advanced Rules（高级规则）。（如果需要，单击确定以消除“高级规则配置”警告。）
3. 单击添加。
4. 在 Advanced Rule Settings（高级规则设置）的 General（一般）选项卡中输入以下信息：

- Rule Description（规则名词）： 这是规则的名词。您可以输入 WiMAX Firewall Rule 或其它任何您要输入的文字。
- 行动： 选择 Allow this traffic（允许此通信量）。
- 高级设置： 选择所有的网络卡。
- 在 Screensaver（屏幕保护）模式中引用此规则： 选择 Both on and off（同时开和关）。

5. 选择 Ports and Peripherals （端口和周边设备）选项卡，并输入以下信息：
   - 协议： 选择 UDP。
   - Local（本地）： 输入 2948。
   - Traffic Direction（通信量方向）： 选择 Inbound（向内）。
6. 单击确定。
7. 在 Advanced Rules（高级规则）窗口，确认您的规则已被添加。再次单击确定以保存您的防火墙设置。
8. 您现在可以继续进行激活。返回返回订购 WiMAX 服务。

## ZoneAlarm Professional

要打开 ZoneAlarm Professional 防火墙的 UDP 端口 2948，执行这些步骤：

1. 单击开始 > 所有程序 > ZoneAlarm Pro > ZoneAlarm Pro。
2. 单击 Firewall（防火墙）。
3. 单击主选项卡上的Custom（自定义）。
4. 在 Internet Zone（互联网区域）选项卡中选择 Allow incoming UDP ports（允许进入的 UDP 端口）。
5. 在 Ports（端口）字段中输入 2498。如果“端口”字段中已有值存在，则在最后的一个值后面打一个逗号，然后输入新的端口号码。
6. 单击 Apply（应用）。
7. 单击确认以保存这些防火墙设置。关闭 ZoneAlarm Professional。
8. 您现在可以继续进行激活。返回返回订购 WiMAX 服务。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明