返回內容頁

# 設定您的防火牆

啟動 WiMAX 服務 (也稱為啟動和供應) 需要您的筆記型電腦和 WiMAX 服務提供者的網路之間有開放式、雙向的通訊。視您的電腦防火牆和保全性設定，您可能需要變更防火牆設定才能允許必要的通訊。以下是幾個常用防火牆的說明。這些資訊到本文件的編寫日為止是最新的。請參考您的防火牆應用程式的使用者指南或線上說明以取得最新資訊。

- 設定 Windows* XP Service Pack 2 Firewall
- 設定 McAfee Personal Firewall Plus
- 設定 BlackICE Defender Firewall
- 設定 Norton Internet Security Personal Firewall
- 設定 Sygate Personal Firewall Pro
- 設定 ZoneAlarm Professional

## Windows* XP Service Pack 2 Firewall

若要開啟 Windows* XP Service Pack 2 Firewall 中的 UDP 連接埠 2948，請執行這些步驟：

1. 按一下「開始」 > 「控制台」 > 「安全中心」 > 「Windows 防火牆」。

> 注意： 如果您使用「類別檢視」，就適用以上的步驟。如果您使用「傳統檢視」而不是「類別檢視」，「安全中心」就不會顯示出來。只要按一下「開始」 > 「控制台」 > 「Windows 防火牆」即可。

2. 確定核取「開啟」(建議使用)。如果沒有核取該項目的話，那麼您使用的可能是另外一個防火牆，這些步驟就不適用。決定您使用的是哪個防火牆。如果您沒有使用另外一個防火牆，那麼請按一下「開啟」(建議使用)。
3. 按一下「例外狀況」標籤。在這個標籤上，按一下「新增連接埠」。
4. 請輸入以下的資訊：
   - 輸入這個連接埠存取規則的名稱。準確的名稱不重要；您可以輸入 WiMAX Firewall Rule (WiMAX 防火牆規則) 或任何您喜愛的名稱。
   - 輸入這個連接埠號碼 (這個號碼是必填的)： 2948。
   - 核取 UDP 選項。
5. 按一下「確定」，然後再按一下「確定」來儲存這些設定值。
6. 第三次按一下「確定」來關閉 Windows 防火牆。現在您就可以開始啟動。返回「申辦 WiMAX 服務」。

## 設定 McAfee Personal Firewall Plus

若要開啟 McAfee Personal Firewall Plus 中的 UDP 連接埠 2948，請執行這些步驟：

按一下「開始」> 「所有程式」 > McAfee > McAfee Personal Firewall Plus。

1. 按一下「公用程式」。
2. 按一下「系統服務」。
3. 按一下「新增」。
4. 在「編輯連接埠組態」視窗中，請輸入以下的資訊：
   - 程式名稱： 請輸入這個程式的名稱 (目的)。準確的名稱不重要；您可以輸入 WiMAX Firewall Rule (WiMAX 防火牆規則) 或任何您喜愛的名稱。
   - 傳入 UDP 連接埠： 2948 (這個號碼是必填的)。
   - 說明： 輸入這個連接埠存取規則的名稱。就如上述說明，準確的名稱不重要；您可以輸入 WiMAX Firewall Rule (WiMAX 防火牆規則) 或任何您喜愛的名稱。
5. 請按一下「確定」。然後核取「系統服務」清單來確定 WiMAX Firewall Rule 是否已經新增，並且核取。
6. 再按一下「確定」來儲存您的防火牆設定。
7. 再按一下「確定」來關閉 McAfee Personal Firewall Plus 視窗。現在您就可以開始啟動。返回「申辦 WiMAX 服務」。

## BlackICE Defender Firewall

若要開啟 BlackICE Defender Firewall 中的 UDP 連接埠 2948，請執行這些步驟：

1. 按一下「開始」 > 「所有程式」 > Network ICE > BlackICE Utility。
2. 按一下「工具」 > 「進階防火牆設定」。
3. 按一下「新增」。
4. 關閉「所有連接埠」(沒有核取標誌)，然後輸入以下的資訊。
   - 名稱： WiMAX Firewall Rule (若任何您喜愛的名稱)。
   - 連接埠： 2948 (這個號碼是必填的)。
   - 類型： UDP。
   - 模式： 核取 (啟動) 「接受」。
   - 規則持續時間： 核取 (啟動) 「永遠」。
5. 按一下「新增」。
6. 按一下「確定」來儲存這些防火牆設定。
7. 現在您就可以開始啟動。返回「申辦 WiMAX 服務」。

## Norton Internet Security Personal Firewall

若要開啟 Norton Internet Security Personal Firewall 中的 UDP 連接埠 2948，請執行這些步驟：

1. 按一下「開始」 > 「所有程式」 > Norton Internet Security > Norton Internet Security。或者，請在系統匣中的 Norton Protection Center 圖示按一下，然後選取 Norton Internet Security。
2. 在「設定」下，請按一下「個人防火牆」。
3. 按一下「設定」。
4. 在「防火牆保護」下，請確定核取「開啟」(建議使用)。
5. 在「個人防火牆」下，請按一下「進階設定」。
6. 請按一下「設定」，然後按一下「新增」。
7. 選取「允許」，然後按一下「下一步」。
8. 選取「與其它電腦進行連線」。然後按一下「下一步」。
9. 選取「任何電腦」。然後按一下「下一步」。
10. 在「您要允許的通訊協定」，選取 UDP。然後選取「僅允許符合所有類型和以下列出之連接埠的通訊」。
11. 按一下「新增」。
12. 在「指定連接埠」視窗中，請選取「個別指定的連接埠」和「本機」。
13. 在連接埠號碼欄位中，輸入 2498。然後按一下「確定」。
14. 輸入規則的名稱。準確的名稱不重要；您可以輸入 WiMAX Firewall Rule (WiMAX 防火牆規則) 或任何您喜愛的名稱。然後按一下「下一步」。
15. 現在，請按一下「完成」。新的規則會出現在「一般規則」清單。
16. 按一下「確定」來儲存這些防火牆設定。然後關閉 Norton Internet Security。
17. 現在您就可以開始啟動。返回「申辦 WiMAX 服務」。

## Sygate Personal Firewall Pro

若要開啟 Sygate Personal Firewall Pro 中的 UDP 連接埠 2948，請執行這些步驟：

1. 按一下「開始」 > 「所有程式」 > Sygate Personal Firewall > Sygate Personal Firewall。
2. 按一下「工具」 > 「進階規則」。(必要的話，請按一下「確定」來忽略「進階規則組態」警告。)
3. 按一下「新增」。
4. 在「進階規則設定」的「一般」標籤下，請輸入以下的資訊：

- 規則描述： 這是規則名稱。您可以輸入 WiMAX Firewall Rule 或任何您喜愛的名稱。
- 動作： 請選取「允許這個流量」。
- 進階設定： 選取所有網路介面卡。
- 在「螢幕保護程式」模式中套用這個規則： 選取「兩者皆開啟和關閉」。

5. 選取「連接埠」和「周邊設備」標籤，然後輸入以下的資訊：
   - 通訊協定： 選取 UDP。
   - 本機： 請輸入 2948。
   - 流量方向： 請選取「內傳」。
6. 請按一下「確定」。
7. 在「進階規則」視窗中，請確認您的規則已經新增進去。再按一下「確定」來儲存您的防火牆設定。
8. 現在您就可以開始啟動。返回「返回申辦 WiMAX 服務」。

## ZoneAlarm Professional

若要開啟 ZoneAlarm Professional Firewall 中的 UDP 連接埠 2948，請執行這些步驟：

1. 按一下「開始」 > 「所有程式」 > ZoneAlarm Pro > ZoneAlarm Pro。
2. 按一下「防火牆」。
3. 在「主功能表」標籤上，按一下「自訂」。
4. 在 Internet Zone 標籤，選取「允許內傳的 UDP 連接埠」。
5. 在「連接埠」欄位，請輸入 2498。如果「連接埠」欄位中已經有值存在，請在最後一個值後面放一個逗點，再輸入新的連接埠號碼。
6. 按一下「套用」。
7. 按一下「確定」來儲存這些防火牆設定。關閉 ZoneAlarm Professional。
8. 現在您就可以開始啟動。返回「返回申辦 WiMAX 服務」。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明