К содержанию

# Значки панели задач, команды и сообщения

- Значки панели задач
- Команды меню панели задач
- Всплывающие подсказки
- Предупреждения на рабочем столе
- Оповещения
- Запуск утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX с панели задач

## Значки панели задач

Значок WiMAX панели задач располагается в правом нижнем углу рабочего стола. Изображение этого значка меняется в зависимости от текущего состояния WiMAX. Далее показаны отображаемые варианты значка.

| Доступные сети: Сети WiMAX доступны для подключения. Этот значок отображается только тогда, когда вы не подключены к сети WiMAX, и такие сети доступны. Дважды щелкните значок для открытия утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX.
| Подключение: Во время подключения адаптера к сети изображение значка (анимация) меняется и содержит разное число белых дуг.
| Поиск: Когда адаптер выполняет поиск, вокруг значка перемещается круглое увеличительное стекло. Щелкните значок для отображения дополнительной информации.
| Подключено: Вы подключены к сети. Этот значок отражает качество сигнала текущего подключения WiMAX.
| Беспроводная сеть выключена: Вы не подключены к сети. Утилита не может обнаружить доступные сети. Это может из-за того, что выключена кнопка Вкл./Выкл. WiMAX, выключен аппаратный переключатель (если присутствует) или оба они выключены. Щелкните значок для отображения дополнительной информации.
| Сети WiMAX недоступны: Поиск сетей выполнен, но доступные сети не обнаружены в вашем местоположении. Щелкните значок для отображения дополнительной информации.
| Проблема: Существует проблема. Связь WiMAX не может использоваться, пока проблема не будет устранена. Щелкните значок для отображения дополнительной информации.

## Команды меню панели задач

Щелкните правой кнопкой мыши значок утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX для отображения команд панели задач. Этот значок отображается на панели задач, находящейся в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Далее перечислены доступные на панели задач команды WiMAX.

Команда | Описание
--- | ---
Конфигурация WiMAX | Щелкните для открытия утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX.
Вкл. WiMAX | Эта команда включает связь WiMAX. Если связь WiMAX включена, связь WiFi будет выключена. WiMAX и WiFi не могут работать одновременно.
Вкл. WiFi | Эта команда включает связь WiFi. Если связь WiFi включена, связь WiMAX будет выключена. WiMAX и WiFi не могут работать одновременно. ПРИМЕЧАНИЕ. На компьютерах с системой Microsoft Windows* XP эта команда доступна только в случае наличия установленной утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Выкл. WiMAX и WiFi | Эта команда выключает связь WiMAX или WiFi (ту, которая включена). ПРИМЕЧАНИЕ. На компьютерах с системой Microsoft Windows* XP эта команда доступна только в случае наличия установленной утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Выкл. WiMAX | Эта команда выключает связь WiMAX. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта команда доступна только, если компьютер работает под управлением системы Microsoft Windows* XP, а утилита подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi не установлена.
Подключить | Подключает к выбранной сети. ПРИМЕЧАНИЕ. Данная команда недоступна, если сеть не обнаружена, переключатель связи WiMAX выключен или выключен аппаратный переключатель (если есть).
Отключить | Выполняет отключение от текущей, присоединенной сети WiMAX. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не подключены к сети, эта команда недоступна.

## Всплывающие подсказки

Утилита содержит различные советы об адаптере, подключении и доступности сетей. Подсказка отобразится, если поместить указатель мыши на значок на панели задач. Далее представлены все возможные подсказки.

Подсказка | Описание
--- | ---
Доступно для подключения: <имя сети>. | Сеть WiMAX с указанным именем доступна для подключения. Данное сообщение отображается только в случае, если вы не подключены к сети, и доступна только одна сеть.
Сети WiMAX, доступные для подключения: N. | Две или несколько сетей WiMAX доступны для подключения. Данное сообщение отображается только, если вы не подключены к сети.
Поиск сетей WiMAX... | Адаптер выполняет поиск доступных сетей WiMAX. На экране отображается состояние выполнения.
Подключение к <имя сети>... | Адаптер подключается к названной сети.
Подключено к: <имя сети>... Получение сетевого адреса | Адаптер получает IP-адрес. Он необходим для поддержания связи в сети.
Подключено к <имя сети> Сигнал: <отличный> IP-адрес: <адрес> | Адаптер подключен к названной сети. Здесь отображается сила сигнала. Она может быть в диапазоне от слабого до отличного. Адрес протокола Интернета показан для этого адаптера или подключения.
Подключено к: <имя сети>... Связь WiMAX ограничена или недоступна. | См. раздел Связь WiMAX ограничена или недоступна.
Утилита WiMAX выключена. | Беспроводная радиосвязь выключена. Включите ее с помощью кнопки Вкл./Выкл. WiMAX (находится в главном окне утилиты).
Аппаратный переключатель выключен. | Некоторые ноутбуки снабжены физическим переключателем, который может использоваться для включения или выключения радиосвязи WiMAX и WiFi (работает для обоих видов связи). Сообщение указывает, что переключатель выключен. Для установления соединения нужно включить его.
Сети WiMAX недоступны для подключения. | Поиск сетей выполнен, но доступные сети не обнаружены в вашем местоположении.
Другое приложение сейчас управляет подключениями WiMAX. | Это сообщение указывает, что другое приложение управляет адаптером и соединениями WiMAX. Если отобразится это сообщение, необходимо удалить это приложение из компьютера. Затем нужно перезагрузить компьютер.
WiMAX не готова. | Эта может быть вызвано одной из следующих причин: Адаптер WiMAX может быть выключен с помощью системы Windows*. Включите его с помощью Диспетчера устройств. Отсутствует адаптер WiMAX. Драйвер WiMAX и/или программное обеспечение работает неверно. Вам может потребоваться перезагрузка компьютера.

## Предупреждения на рабочем столе

Если необходимо действие пользователя, на рабочем столе появится специальное предупреждение. Если вы щелкните предупреждение, будет выполнено соответствующее действие.

Подсказка | Описание
--- | ---
Доступны обновления WiMAX. Данные обновления необходимы для нормальной работы WiMAX. Получить обновления? | Это сообщение отображается, когда доступны обновления программного обеспечения WiMAX. Щелкните Да. Если выбрать Напомнить позже, позднее вы получите новый запрос. После того, как вы выберете Да, будет начата загрузка обновлений WiMAX. Вы не должны выключать связь WiMAX или отключаться от ее сети до завершения получения обновлений.
Выполняется получение обновлений WiMAX. Если выключить связь WiMAX, загрузка будет прекращена. Отключиться от <имя сети>? | Отключение WiMAX остановит загрузку обновлений WiMAX, и их установка станет невозможна. Позднее у вас будет запрошено загрузить обновления еще раз. Необходимо щелкнуть Нет для продолжения загрузки.
Выполняется получение обновлений WiMAX. Если выключить связь WiMAX, загрузка будет прекращена. Выключить WiMAX? | Выключение связи WiMAX остановит загрузку WiMAX, и установка обновлений не произойдет. Позднее у вас будет запрошено загрузить обновления еще раз. Необходимо щелкнуть Нет для продолжения загрузки.
Обновления WiMAX получены. Сейчас начнется установка. | Щелкните OK для установки обновлений WiMAX. Если вы не предпримите никаких действий, установка обновлений начнется через 20 секунд.
WiFi и WiMAX не могут работать одновременно. Включение WiFi выключит WiMAX. Включить WiFi? | Это сообщение отображается, когда вы включаете связь WiFi, и активна связь WiMAX. Если вы выберете Да, связь WiMAX будет разъединена, а связь WiFi включена. Если вы выберете Нет, связь WiFi останется выключенной, а WiMAX продолжит работу.
WiFi и WiMAX не могут работать одновременно. Включение WiMAX отключит связь WiFi. Вы можете вновь включить связь WiFi с помощью значка на панели задач или из меню "Параметры". Включить WiMAX? | Одно из этих предупреждений появится, если вы включите связь WiMAX в то время, когда уже включена связь WiFi. Данные предупреждения различаются в зависимости от текущего подключения WiFi. Если вы щелкните Да, произойдет следующее: Будет выключен адаптер WiFi. Если вы подключены к сети WiFi, это подключение будет закрыто. Если к вашему компьютеру подключены устройства WiFi, использующие приложение технологии Intel® My WiFi Technology, эти устройства будут отключены, а приложение закрыто. Если вы выберете Нет, тогда связь WiMAX останется выключенной, адаптер WiFi продолжит работу, и все подключения WiFi останутся без изменений.
WiFi и WiMAX не могут работать одновременно. Включение WiMAX разорвет соединения WiFi со всеми подключенными к вашему компьютеру устройствами и выключит связь WiFi. Вы можете вновь включить связь WiFi с помощью значка на панели задач или из меню "Параметры". Включить WiMAX?
WiFi и WiMAX не могут работать одновременно. Включение WiMAX разорвет соединения WiFi со всеми подключенными к вашему компьютеру устройствами и выключит связь WiFi. Вы можете вновь включить связь WiFi с помощью значка на панели задач или из меню "Параметры". Включить WiMAX?

## Оповещения

Оповещения отображаются, когда меняется состояние подключения (например, подключено или отключено), или становятся доступны для подключения сети WiMAX. В большинстве случаев от вас не требуется никаких действий. Вы можете запретить отображение большинства этих сообщений, изменив настройки.

Подсказка | Описание
--- | ---
Связь WiMAX ограничена или недоступна. Вы не сможете подключиться к Интернету, пока не устраните проблему. Щелкните это сообщение для получения дополнительной информации. | IP-адрес не обнаружен. Это сообщение отображается, когда адаптеру WiMAX не удалось получить IP-адрес из сети. Нормальное взаимодействие в сети невозможно без IP-адресов. Попробуйте следующие способы для устранения этой проблемы: Отключитесь от сети. Подождите несколько секунд и попытайтесь вновь подключиться к сети WiMAX. Перезагрузите компьютер. После перезагрузки, убедитесь, что связь WiMAX включена. Затем повторите подключение к сети WiMAX. Для опытных пользователей: Используйте команду ipconfig для переустановки IP-адреса. Обратитесь в службу поддержки поставщика услуг для этой сети. См. раздел Поддержка.
Этот компьютер поддерживает беспроводную широкополосную связь WiMAX. Щелкните здесь, чтобы узнать больше. | Это сообщение появляется на короткое время после запуска компьютера. Это оповещение более не будет отображаться после подключения к сети WiMAX. Более подробную информацию см. в разделе Что такое WiMAX?.
В диапазоне работы вашего компьютера обнаружена одна или несколько сетей WiMAX. Для отображения списка сетей щелкните это сообщение. | После щелчка этого сообщения откроется главное окно утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX и отобразятся доступные сети WiMAX. Здесь вы можете подключиться к сети WiMAX. Дополнительную информацию см. в разделе Подключение к сети WiMAX.
<Имя сети> – доступна для подключения. Щелкните это сообщение для подключения. | Ваша предпочитаемая сеть доступна для подключения. Ваша предпочитаемая сеть - это самая последняя сеть, к которой подключался компьютер. Щелкните это сообщение для подключения или щелкните правой кнопкой мыши значок на панели задач и выберите Подключить.
Подключено к <имя сети> Сигнал: <отличный> IP-адрес:<адрес> | Отображается, когда адаптер подключен к названной сети. Здесь отображается сила сигнала. Она может быть в диапазоне от слабого до отличного. Адрес протокола Интернета показан для этого адаптера или подключения.
Отключено от: <имя сети>. Щелкните это сообщение для получения дополнительной информации. | Вы отключились от сети WiMAX. Эта может быть вызвано любой из следующих причин: Вы намеренно отключились от сети WiMAX. Например, вы выбрали Выкл. WiMAX или Отключить в главном окне приложения. Вы находитесь в месте, где слишком слабый сигнал WiMAX. Проверьте индикатор силы сигнала - это зеленые полоски, большее число которых указывает на сильный сигнал, а меньшее - на слабый. Для гарантированного подключения к сети WiMAX переместитесь в место с более сильным сигналом. Опытные пользователи могут ознакомиться с разделом RSSI для получения дополнительной информации о силе сигнала. Вы находитесь в месте с плохим качеством сигнала WiMAX. Возможно, вы находитесь слишком близко к беспроводной точке доступа или микроволновой печи, которые могут создавать помехи для связи WiMAX. Убедитесь, что подобные устройства находятся не ближе 2 метров от вашего адаптера WiMAX. Опытные пользователи могут ознакомиться с разделом CINR для получения дополнительной информации о качестве сигнала. Вы включили WiFi. WiFi и WiMAX не могут работать одновременно. Включение радиосвязи WiFi отключит вас от сети WiMAX, и наоборот, включение радиосвязи WiMAX завершит использование подключения WiFi. См. раздел "Включение и выключение WiMAX". Выключен аппаратный переключатель радиосвязи. На некоторых ноутбуках может быть установлен переключатель, который позволяет включать или выключать радиосвязь. Если у вас есть такой переключатель радиосвязи, включите его. См. раздел "Включение и выключение WiMAX".

## Запуск утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX с панели задач

Для запуска утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX:

- Дважды щелкните значок на панели задач, расположенный в правом нижнем углу рабочего стола Windows; или
- Щелкните правой кнопкой мыши значок панели задач и выберите Конфигурация WiMAX.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств