목차로 돌아가기

# 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 설치 또는 복구

- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 다운로드
- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 설치
- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 복구
- 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 제거

## 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 다운로드

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티의 최신 버전을 다운로드해서 설치할 수 있습니다. 다음 단계를 수행합니다.

1. 인터넷 연결 액세스 권한을 얻습니다. WiFi 또는 이더넷 포트를 사용할 수 있습니다.
2. 다음 인텔 웹사이트로 이동합니다.

   > http://downloadcenter.intel.com/

3. 다운로드 사이트에서 Wireless를 찾아서 선택합니다.
4. WiMAX 제품을 찾은 후 사용 중인 어댑터와 운영 체제에 맞는 제품을 찾으십시오.
5. 사용자 컴퓨터의 폴더로 다운로드합니다.

## 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 설치

인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티를 다시 설치해야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

1. 먼저 최신 버전의 유틸리티를 다운로드해야 할 수 있습니다. 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 다운로드를 참조하십시오.
2. 컴퓨터에서 다운로드한 파일이 있는 위치로 이동합니다.
3. Autorun.exe 파일을 찾아서 두 번 클릭합니다. 설치 프로그램이 시작되고 다음 메시지가 나타납니다.
   인텔® PROSet 무선 도구 설치 마법사에 오신 것을 환영합니다.
4. 다음을 클릭합니다. 다음 메시지가 표시됩니다:
   인텔® PROSet/무선 WiMAX 소프트웨어를 설치합니다.
5. 이 시점에서, 소프트웨어 설치 외에 릴리스 노트 보기 또는 사용자 안내서 보기 옵션도 제공됩니다. 소프트웨어를 설치하려면 다음을 클릭합니다.
6. 라이센스 계약을 읽습니다. 라이센스 조항을 수락하면 라이센스 계약 내용에 동의를 클릭합니다. 계약서 인쇄본을 원하는 경우 인쇄를 클릭하여 인쇄할 수 있습니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 기본 설치 대상 폴더를 그대로 사용하려면 다음을 클릭합니다. 그렇지 않을 경우 변경을 클릭하여 다른 위치를 지정할 수 있습니다. 그런 다음 확인과 다음을 클릭합니다.
9. 설치 작업에는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 설치가 끝나면 다음 메시지가 표시됩니다:
   InstallShield Wizard가 완료되었습니다! 마침을 클릭합니다.
10. 컴퓨터를 재부팅할지 묻는 메시지가 표시될 수도 있습니다. 이 경우 지금 컴퓨터를 다시 부팅해야 합니다. 예를 클릭하여 지금 재부팅하거나 아니오를 클릭해서 나중에 재부팅할 수 있습니다.

## 인텔® PROSet/무선 WiMAX 연결 유틸리티 복구

인텔® PROSet/무선 WiMAX 소프트웨어가 손상되는 경우는 드믈지만, 이 경우 다음 단계에 따라 소프트웨어를 복구하십시오.

Windows* XP 사용자:

1. 시작 > 제어판 > 프로그램 추가 및 제거를 차례로 클릭합니다.
2. 인텔® PROSet/무선 WiMAX 소프트웨어를 찾습니다.
3. 지원 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오를 클릭합니다.
4. 지원 정보 창에서 복구를 클릭합니다. 정보를 수집하고 복구 프로세스가 실행되기까지 1-2분이 소요될 수 있습니다. 완료되면 지원 정보 창을 닫습니다.
5. 인텔® PROSet/무선 WiMAX 소프트웨어가 정상 작동해야 합니다.

Widows Vista* 및 Windows* 7 사용자의 경우:

1. 시작 > 제어판 > 프로그램 >프로그램 및 기능을 차례로 클릭합니다.
2. 인텔(R) PROSet/무선 WiMAX 소프트웨어를 찾습니다.
3. 응용 프로그램 목록 위에 있는 복구를 클릭합니다.
4. 정보를 수집하고 복구 프로세스가 실행되기까지 1-2분이 소요될 수 있습니다. 완료되면 창이 자동으로 닫힙니다.
5. 인텔® PROSet/무선 WiMAX 소프트웨어가 정상 작동해야 합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보