Retour à la table des matières

# Informations réglementaires

> REMARQUE : compte tenu de la nature évolutive des réglementations et des normes dans le domaine des réseaux radioélectriques locaux sans fil (normes IEEE 802.11 et similaires), les informations fournies dans le présent document sont sujettes à modifications. Intel Corporation n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs ou omissions ayant pu se glisser dans ce document.

## Cartes sans fil Intel WiFi/WiMAX

Les informations de cette section se rapportent aux cartes sans fil suivantes :

- Carte Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (numéro de modèle 622ANXHMWG)
- Carte Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 (numéro de modèle 533ANX_ MMW)
- Carte Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 (numéros de modèle 512ANX_MMW, 512ANX_HMW)

Consultez la section Spécifications pour connaître les caractéristiques techniques complètes des cartes sans fil.

> REMARQUE : dans cette section, toutes les références à la « carte sans fil » désignent toutes les cartes citées ci-dessus.

Les informations suivantes sont fournies :

- Informations destinées aux utilisateurs
- Informations réglementaires

### Informations destinées aux utilisateurs

#### Avis concernant la sécurité

#### USA—FCC et FAA

La FCC, avec la mesure prise dans le registre ET 96-8, a adopté une norme de sécurité concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émises par les équipements certifiés par la FCC. La carte satisfait aux limites concernant l'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, supplément C, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur, conforme aux instructions trouvées dans ce manuel, entraînera une exposition considérablement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Les précautions de sécurité suivantes doivent être observées :

- Ne pas toucher ou déplacer l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- Ne laisser aucun composant de l'émetteur-récepteur, tel que l'antenne, s'approcher très près ou entrer en contact avec une partie du corps quelconque, particulièrement le visage et les yeux, alors qu'il est en cours de transmission.
- Ne pas utiliser l'émetteur-récepteur ni tenter de transmettre des données si l'antenne n'est pas connectée, car l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- Utiliser dans des environnements spécifiques :
  - L'utilisation de cartes sans fil dans des endroits présentant des dangers est limitée aux contraintes imposées par les responsables de la sécurité de tels environnements.
  - L'utilisation de cartes sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - L'utilisation de cartes sans fil dans les hôpitaux est sujette aux limites énoncées par chaque hôpital.

#### Utilisation de l'antenne

- Afin de se conformer aux limites d'exposition aux FR de la FCC, les antennes intégrées à faible gain doivent être placées à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) du corps de toute personne.

#### Avertissement concernant la proximité de périphériques explosifs

Avertissement : ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (y compris cette carte réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que l'appareil n'ait été modifié pour être agréé pour une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : pour respecter les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques C95.1 de l'ANSI et de la FCC, nous recommandons que l'antenne de la carte installée dans un ordinateur de bureau ou portable soit installée afin qu'elle se trouve à une distance minimale de 20 cm (8 pouces) de toute personne. Nous recommandons à l'utilisateur de limiter la durée d'exposition si l'antenne est placée à une distance inférieure à 20 cm (8 pouces).

Avertissement : La carte réseau sans fil n'est pas conçue pour être utilisée avec des antennes directionnelles à gain élevé.

#### Mise en garde concernant l'utilisation dans les avions

Attention : les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation en vol d'émetteurs-récepteurs sans fil (cartes réseau sans fil) car leurs signaux peuvent entraver le fonctionnement d'instruments de vol essentiels.

#### Autres appareils sans fil

Avis concernant la sécurité pour les autres périphériques d'un réseau sans fil : reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. L'interface de contrôle de la puissance de transmission (TPC) fait partie de l'utilitaire de connexion WiMAX Intel(R) PROSet/Wireless. Des restrictions opérationnelles concernant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

Pour obtenir des informations spécifiques aux pays, reportez-vous aux informations complémentaires sur la conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

La carte est conçue pour fonctionner conjointement avec des produits de réseaux sans fil basés sur la technologie de radiocommunication à étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour être conforme aux normes suivantes :

- Conforme à la norme IEEE Std. 802.11b sur les réseaux locaux sans fil
- Conforme à la norme IEEE Std. 802.11g sur les réseaux locaux sans fil
- Conforme à la norme IEEE Std. 802.11a sur les réseaux locaux sans fil
- Conforme à la norme IEEE Std. 802.11n ébauche 2.0 sur réseau sans fil
- Conforme à la norme IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- Certification WiFi, telle que définie par l'alliance Wi-Fi
- Homologation WiMAX telle que définie par le Forum WiMAX

#### La carte sans fil et votre santé

Comme tout autre dispositif émetteur-récepteur, la carte sans fil émet de l'énergie électromagnétique en fréquences radio. Cependant, le niveau d'énergie émis par cette carte sans fil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones portables. La carte sans fil fonctionne dans les limites définies dans les normes de sécurité et recommandations relatives aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus de la communauté scientifique et résultent des délibérations de groupes et de comités de scientifiques qui examinent et interprètent continuellement les comptes-rendus d'études extensives. Dans certaines situations et dans certains environnements, l'utilisation de la carte sans fil peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants accrédités de l'entité concernée. Voici quelques exemples de cette situation :

- Utilisation de la carte sans fil en avion, ou
- utilisation de la carte dans tout autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation applicable à l'utilisation des cartes sans fil dans une structure ou dans un environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander l'autorisation d'utiliser la carte avant de la mettre en marche.

### Informations réglementaires

#### Informations pour les équipementiers et intégrateurs

La déclaration suivante doit être incluse avec toute version de ce document fournie à un équipementier ou intégrateur, mais ne doit pas être distribuée à l'utilisateur final.

- Cet appareil est destiné exclusivement aux équipementiers et intégrateurs.
- Reportez-vous au document sur l'accord d'équipement pour d'autres restrictions.
- Cet appareil doit fonctionner et être utilisé avec un point d'accès approuvé localement.

#### Informations devant être fournies à l'utilisateur final par l'équipementier ou l'intégrateur

Les avis réglementaires et de sécurité suivants doivent être publiés dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant une carte réseau Intel® sans fil conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit porter l'étiquette « Contient l'ID FCC : XXXXXXXX ».

La carte réseau Intel® sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Intel Corporation n'est pas responsable des interférences provoquées sur des postes de radio ou de télévision par la modification non autorisée d'appareils inclus avec le kit de la carte sans fil, ou par la substitution ou le branchement de câbles de connexion et d'équipements autres que ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences provoquées par de telles modifications, substitutions ou connexions non autorisées repose sur l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne sont pas responsables des dommages ou violations de réglementations gouvernementales pouvant résulter du manquement de l'utilisateur au respect de ces directives.

#### Restrictions locales sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n

La déclaration suivante, concernant les restrictions locales, doit être publiée dans le cadre de la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.

Attention : les fréquences utilisées par les périphériques pour réseaux locaux sans fil 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e pouvant ne pas être encore harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.16e sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée dans les pays autres que ceux pour lesquels ils ont été désignés. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes tenu de vous assurer que les produits sont utilisés exclusivement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés avec la sélection de fréquence et de voie correcte pour le pays d'utilisation. Toute déviation des réglages de puissance et de fréquence permis pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois internationales et peut être punie en tant que telle.

### Exigences de la FCC concernant les interférences des fréquences radioélectriques

Cette carte sans fil est limitée à une utilisation en intérieur en raison de sa gamme de fréquences de fonctionnement (5,15 à 5,25 GHz). La FCC exige que cette carte sans fil soit utilisée en intérieur pour la gamme de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire les risques d'interférences nuisibles avec les systèmes de service mobile par satellite opérant sur les mêmes canaux. Les radars de grande puissance ont été désignés comme les utilisateurs principaux des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations de radar peuvent provoquer des interférences et/ou endommager cet appareil.

- Cette carte sans fil est destinée exclusivement aux intégrateurs OEM.
- Cette carte sans fil ne peut pas être colocalisée avec un autre émetteur, à moins que cela ne soit approuvé par la FCC.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Cette carte sans fil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
- cet appareil doit accepter toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement inopiné.

> REMARQUE : la puissance de sortie rayonnée de la carte de périphérique réseau sans fil est nettement inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC. Cependant, la carte doit être utilisée de sorte que les contacts humains potentiels lors d'un fonctionnement normal sont réduits à un minimum. Pour éviter de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques stipulées par la FCC, vous devez conserver une distance minimum de 20 cm entre vous (ou toute autre personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée à l'ordinateur. Vous trouverez des détails sur les configurations autorisées à l'adresse http://www.fcc.gov/oet/ea/ en entrant le numéro d'identification FCC se trouvant sur l'appareil.

#### Déclaration sur les interférences

Cette carte sans fil a été testée et trouvée conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, d'après la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cette carte sans fil génère, utilise et peut émettre des rayonnements d'énergie aux fréquences radioélectriques. Si cette carte sans fil n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, elle peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucun garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cette carte sans fil provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors puis sous tension), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception de l'équipement gêné par les interférences.
- Augmenter la distance entre la carte sans fil et l'équipement gêné par les interférences.
- Brancher l'ordinateur équipé de la carte sans fil à une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui où est branché l'équipement gêné par les interférences.
- consultez le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

> REMARQUE : la carte réseau sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant comme décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation viole la section 15 des règles de la FCC.

### Avertissement réglementaire de Underwriters Laboratories Inc. (UL)

À utiliser avec des ordinateurs personnels homologués UL ou compatibles.

### Autorisations concernant l'utilisation des émetteurs-récepteurs

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser le périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, vérifiez si le numéro de type de l'émetteur-récepteur imprimé sur l'étiquette d'identification du périphérique est répertorié dans le document de directive réglementaire du fabricant.

### Marquages réglementaires

Une liste des marquages réglementaires exigés se trouve sur le Web, à http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Pour trouver les informations réglementaires concernant votre carte, cliquez sur le lien correspondant à votre carte. Cliquez ensuite sur Autres infos > Documents légaux.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité