Volver al índice

# Configuración del cortafuegos

Para poder activar el servicio WiMAX (también se denomina activación y provisión) se necesita una comunicación bidireccional abierta entre el equipo portátil y la red del proveedor de servicios WiMAX. Para permitir las comunicaciones necesarias, puede que sea necesario cambiar las opciones del cortafuegos en función de cuál sea la configuración del cortafuegos y de seguridad del equipo. A continuación encontrará instrucciones para algunos de los cortafuegos más utilizados. Esta información es la actual disponible en el momento de escribirla. Consulte la guía del usuario o la ayuda en línea de su aplicación de cortafuegos para obtener la información más actual.

- Configurar el Firewall de Windows* XP, Service Pack 2
- Configurar McAfee Personal Firewall Plus
- Configurar BlackICE Defender Firewall
- Configurar Norton Internet Security Personal Firewall
- Configurar Sygate Personal Firewall Pro
- Configurar ZoneAlarm Professional

## Firewall de Windows* XP, Service Pack 2

Para abrir el puerto UDP 2948 en el cortafuegos de Windows* XP, Service Pack 2, siga estas instrucciones:

1. Haga clic en Inicio > Panel de control > Centro de seguridad > Firewall de Windows.

> NOTA: Las instrucciones anteriores se aplican a la Vista por categorías. Si utiliza la Vista clásica en lugar de la Vista por categorías, no se mostrará el Centro de seguridad. Simplemente tendrá que hacer clic en Inicio > Panel de control > Firewall de Windows.

2. Asegúrese de que esté marcada la opción Activado (recomendado). Si no está marcada, es posible que esté utilizando otro cortafuegos y que no se apliquen estas instrucciones. Determine qué cortafuegos está empleando. Si no está utilizando ningún otro cortafuegos, haga clic en Activado (recomendado).
3. Haga clic en la ficha Excepciones. En esta ficha, haga clic en Agregar puerto.
4. Especifique la siguiente información:
   - Especifique un nombre para esta regla de acceso de puerto. El nombre exacto no es importante; puede escribir Regla del cortafuegos para WiMAX o cualquier otra cosa.
   - Especifique este número de puerto (se requiere este número): 2948.
   - Marque la opción UDP.
5. Haga clic en Aceptar y haga clic de nuevo en Aceptar para guardar la configuración.
6. Haga clic en Aceptar una tercera vez para cerrar el Firewall de Windows. Ahora podrá proceder a la activación. Volver a Suscripción al servicio WiMAX.

## McAfee Personal Firewall Plus

Para abrir el puerto UDP 2948 en McAfee Personal Firewall Plus, siga estas instrucciones:

Haga clic en Inicio > Todos los programas > McAfee > McAffe Personal Firewall Plus.

1. Haga clic en Utilidades.
2. Haga clic en Servicios del sistema.
3. Haga clic en Agregar.
4. En la ventana Editar configuración de puerto y especifique la siguiente información:
   - Nombre del programa: Especifique un nombre (propósito) para este programa. El nombre exacto no es importante; puede escribir Regla del cortafuegos para WiMAX o cualquier otra cosa.
   - Puertos UDP entrantes: 2948 (se requiere este número)
   - Descripción: Especifique un nombre para esta regla de acceso de puerto. Como antes, el nombre exacto no es importante; puede escribir Regla del cortafuegos para WiMAX o cualquier otra cosa.
5. Haga clic en Aceptar. A continuación, compruebe la lista de Servicios del sistema para ver si se ha añadido y activado la Regla del cortafuegos para WiMAX.
6. Haga clic de nuevo en Aceptar para guardar la configuración del cortafuegos.
7. Haga clic de nuevo en Aceptar para cerrar la ventana McAfee Personal Firewall Plus. Ahora podrá proceder a la activación. Volver a Suscripción al servicio WiMAX.

## BlackICE Defender Firewall

Para abrir el puerto UDP 2948 en BlackICE Defender Firewall, siga estas instrucciones:

1. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Network ICE > BlackICE Utility.
2. Haga clic en Tools > Advanced Firewall Settings.
3. Haga clic en Agregar.
4. Desactive la opción All Ports (sin marca de verificación) y especifique la siguiente información.
   - Name: Regla del cortafuegos para WiMAX (o lo que prefiera).
   - Port: 2948 (se requiere este número)
   - Type: UDP.
   - Mode: Marque (active) la opción Accept.
   - Duration of Rule: Marque (active) la opción Forever.
5. Haga clic en Agregar.
6. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración del cortafuegos.
7. Ahora podrá proceder a la activación. Volver a Suscripción al servicio WiMAX.

## Norton Internet Security Personal Firewall

Para abrir el puerto UDP 2948 en Norton Internet Security Personal Firewall, siga estas instrucciones:

1. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Norton Internet Security > Norton Internet Security. O haga clic en el icono Norton Protection Center en la bandeja del sistema y seleccione Norton Internet Security.
2. En Configuración, haga clic en Firewall personal.
3. Haga clic en Configurar.
4. En Protección mediante firewall, asegúrese de que esté marcada la opción Activado (recomendado).
5. En Firewall personal, haga clic en Configuración avanzada.
6. Haga clic en Configurar y luego en Agregar.
7. Seleccione Permitir y haga clic en Siguiente.
8. Seleccione Conexiones a y de otros equipos. A continuación, haga clic en Siguiente.
9. Seleccione Cualquier equipo. A continuación, haga clic en Siguiente.
10. En Protocolo que desea permitir, seleccione UDP. A continuación, seleccione Sólo comunicaciones que coincidan con todos los tipos y puertos enumerados debajo.
11. Haga clic en Agregar.
12. En la ventana Especificar puertos, seleccione Puertos especificados individualmente y Local.
13. Especifique 2498 en el campo del número de puerto. A continuación, haga clic en Aceptar.
14. Especifique un nombre para la regla. El nombre exacto no es importante; puede escribir Regla del cortafuegos para WiMAX o cualquier otra cosa. A continuación, haga clic en Siguiente.
15. Ahora haga clic en Finalizar. La nueva regla aparecerá en la Normas generales.
16. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración del cortafuegos. A continuación, cierre Norton Internet Security.
17. Ahora podrá proceder a la activación. Volver a Suscripción al servicio WiMAX.

## Sygate Personal Firewall Pro

Para abrir el puerto UDP 2948 en Sygate Personal Firewall Pro, siga estas instrucciones:

1. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Sygate Personal Firewall > Sygate Personal Firewall.
2. Haga clic en Tools > Advanced Rules. (Si es necesario, haga clic en Aceptar para que desaparezca la advertencia sobre la configuración avanzada de reglas.)
3. Haga clic en Agregar.
4. En la ficha General de Advanced Rule Settings, especifique la siguiente información:

- Rule Description: Éste es el nombre de la regla. Puede escribir Regla de cortafuegos para WiMAX o cualquier otra cosa.
- Action: Seleccione Allow this traffic.
- Advanced Settings: Seleccione All network interface cards.
- Apply this rule during Screensaver mode: Seleccione Both on and off.

5. Seleccione la ficha Ports and Peripherals y especifique la siguiente información:
   - Protocol: Seleccione UDP.
   - Local: Especifique 2948.
   - Traffic Direction: Seleccione Inbound.
6. Haga clic en Aceptar.
7. En la ventana Advanced Rules, confirme que la regla se haya agregado. Haga clic de nuevo en Aceptar para guardar la configuración del cortafuegos.
8. Ahora podrá proceder a la activación. Volver a Suscripción al servicio WiMAX.

## ZoneAlarm Professional

Para abrir el puerto UDP 2948 en ZoneAlarm Professional, siga estas instrucciones:

1. Haga clic en Inicio > Todos los programas > ZoneAlarm Pro > ZoneAlarm Pro.
2. Haga clic en Servidor de seguridad.
3. Haga clic en Personalizar en la ficha Principal.
4. En la ficha Zona de Internet, seleccione Permitir UDP entrante puertos.
5. Especifique 2498 en el campo Puertos. Si ya hay valores en el campo Puertos, coloque una coma detrás del último valor antes de especificar el nuevo número de puerto.
6. Haga clic en Aplicar.
7. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración del cortafuegos. Cierre ZoneAlarm Professional.
8. Ahora podrá proceder a la activación. Volver a Suscripción al servicio WiMAX.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad