К содержанию

# Сообщения о состоянии

Время от времени вы будете видеть различные сообщения о своем подключении WiMAX, услугах и адаптере WiMAX. Эти сообщения перечислены далее. Щелкните каждое сообщение для получения дополнительной информации.

- Поиск <имя сети>
- Доступно для подключения: <имя сети> .
- Подключение к <имя сети>
- Подключено к: <имя сети>
- Получение сетевого адреса...
- <Имя сети> - недоступна для подключения
- Не подключено
- Сети WiMAX, доступные для подключения: N
- Сети WiMAX недоступны для подключения
- Утилита WiMAX выключена. Для установления соединения включите WiMAX
- Аппаратный переключатель выключен. Для установления соединения включите аппаратный переключатель
- Другое приложение сейчас управляет подключениями WiMAX
- Загружаются обновления WiMAX...
- Утилита WiMAX не готова
- Связь WiMAX ограничена или недоступна
- Инициализация приложения...

### Поиск <имя сети>...

На этом рисунке имя сети приводится только в качестве примера.

Это сообщение отображается, когда адаптер выполняет поиск вашей предпочитаемой сети. Если вы начнете поиск с помощью кнопки Поиск, вы можете в любое время остановить его, щелкнув Остановить поиск.

### Доступно для подключения: <имя сети>.

На этом рисунке имя сети приводится только в качестве примера.

Это сообщение информирует вас о доступности названой сети для подключения. Щелкните Подключить для подключения к ней.

### Подключение к <имя сети>...

На этом рисунке имя сети приводится только в качестве примера.

Это сообщение говорит о том, что вы подключаетесь к указанной сети. Изображение значка (анимация) будет меняться во время подключения.

### Подключено к: <имя сети>

На этом рисунке имя сети приводится только в качестве примера.

Вы подключены к сети WiMAX. Для получения полной информации о функциях, регулировках и индикаторах в этом окне см. раздел Главное окно.

### Получение сетевого адреса...

Адаптер получает IP-адрес. Он необходим для поддержания связи в сети. Обычно получение адреса не занимает много времени, поэтому вы уже скоро должны быть подключены к сети. Если IP-адрес получить не удастся, отобразится сообщение об ошибке.

На этом рисунке имя сети приводится только в качестве примера.

### <Имя сети> - недоступна для подключения

На этом рисунке имя сети приводится только в качестве примера.

Не удалось подключиться к вашей предпочитаемой сети. Произошла ошибка последнего поиска предпочитаемой сети. Это может случиться, так как вы находитесь вне зоны действия сети поставщика услуг. Для устранения проблемы переместитесь в область работы сети. Щелкните Поиск для немедленного поиска предпочитаемой сети.

Вы также можете щелкнуть "Развернуть " для открытия полного окна приложения. Затем щелкните Поиск сетей для отображения списка всех доступных сетей WiMAX.

### Не подключено

Это сообщение о состоянии отображается, когда утилита выполняет поиск всех сетей. Вы не подключены к сети WiMAX. Это сообщение не означает ошибку, а говорит о том, что выполняется поиск всех сетей и ни одна из них пока не обнаружена. См. раздел Поиск всех сетей WiMAX для получения дополнительной информации.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Поиск сетей требует максимального энергопотребления и не должен занять более минуты.

### Сети WiMAX, доступные для подключения: N

Это сообщение о состоянии отображается, когда найдено более одной сети. Можно выбрать сеть из списка и щелкнуть Подключить для подключения к ней, или можно дважды щелкнуть ее в списке.

### Сети WiMAX недоступны для подключения

Сейчас нет сетей WiMAX, доступных для подключения. Сеть, к которой вы подключались прошлый раз, не найдена. Для поиска доступных сетей щелкните Поиск сетей.

### Утилита WiMAX выключена. Для установления соединения включите WiMAX

Кнопка программного обеспечения Вкл./Выкл. WiMAX выключена. Сетевые подключения WiMAX и доступ к услугам невозможен, когда этот переключатель выключен. В этом окне щелкните Вкл. для включения WiMAX. После этого утилита подключения Intel® PROSet/Wireless WiMAX автоматически выполнит поиск и отобразит доступные сети.

### Аппаратный переключатель выключен

На некоторых ноутбуках может быть установлен переключатель, который позволяет включать или выключать радиосвязь (это относится и к WiMAX). Если аппаратный переключатель выключен, тогда кнопка Вкл./Выкл. WiMAX в этом окне отображается серым цветом и недоступна. Сначала включите аппаратный переключатель. Затем щелкните Вкл. WiMAX (кнопка переключения).

### Связь WiMAX ограничена или недоступна

Это сообщение отображается, когда адаптер WiMAX не имеет действительного IP-адреса. Нормальное взаимодействие в сети невозможно без IP-адресов. Попробуйте следующие способы для устранения этой проблемы:

- Отключитесь от сети. Подождите несколько секунд и попытайтесь вновь подключиться к сети WiMAX.
- Перезагрузите компьютер. После перезагрузки, убедитесь, что связь WiMAX включена. Затем повторите подключение к сети WiMAX.
- Для опытных пользователей: Используйте команду ipconfig для переустановки IP-адреса.
- Обратитесь в службу поддержки поставщика услуг для этой сети. См. раздел Поддержка.

### Загружаются обновления WiMAX

На этом рисунке имя сети приводится только в качестве примера.

Это сообщение отображается после того, как вы подтвердите загрузку обновлений программного обеспечения WiMAX на ваш компьютер. Подобные обновления выполняются периодически и необходимы для нормальной работы связи WiMAX. Синяя полоса отражает процесс загрузки. Не отключайтесь от сети или не выключайте связь WiMAX во время выполнения обновлений.

### Инициализация приложения...

Это сообщение отобразится на короткое время, если сразу после включения компьютера дважды щелкнуть значок утилиты подключений WiMAX на панели задач. Это указывает на запуск утилиты подключения WiMAX, которая скоро станет доступна.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств