返回內容頁

# 工作列圖示、指令和訊息

- 工作列圖示
- 工作列功能表指令
- 工具提示
- 桌面警示
- 通知
- 從工作列開啟 Intel® PROSet/無線 WiMAX 連線公用程式

## 工作列圖示

WiMAX 工作列圖示位於您桌面的右下角。這個圖示會變更，以顯示 WiMAX 目前的狀態。接下來會出現顯示的圖示。

| 可用的網路： WiMAX 網路可提供連線。如果您沒有連線到 WiMAX 網路，但有網路可供使用，這個圖示才會顯示。連續按兩下該圖示來開啟 Intel® PROSet/無線 WiMAX 連線公用程式。
| 連線中： 介面卡連線到網路時，這個圖示會變更 (動畫) 來顯示變化中的白色弧形數目。
| 搜尋中： 介面在搜尋時，圓形的放大鏡會在圖示周圍移動。請按一下該圖示來了解更多資訊。
| 已連線： 您已經連線了。該圖示會顯示目前 WiMAX 連線的訊號品質。
| 無線電已關閉： 您沒有連線。該公用程式也不能搜尋可用的網路。這可能是因為 WiMAX 開啟/關閉的按鈕為關閉，或您電腦的硬體無線電開關 (若存在) 為關閉，或兩者皆是。請按一下該圖示來了解更多資訊。
| 沒有 WiMAX 網路可供使用： 已經執行搜尋，但該地區沒有可用的網路。請按一下該圖示來了解更多資訊。
| 問題： 存在一個問題。WiMAX 必需等到問題修正後才能使用。請按一下該圖示來了解更多資訊。

## 工作列功能表指令

請在 Intel® PROSet/無線 WiMAX 連線公用程式圖示按一下滑鼠右鍵來存取工作列指令。這個圖示可以在您的 Windows 桌面右下角的工作列上找到。接下來會列出可用的 WiMAX 工作列指令。

指令 | 說明
--- | ---
設定 WiMAX | 請按一下來開啟 Intel® PROSet/無線 WiMAX 連線公用程式。
WiMAX 開啟 | 這個指令會開啟 WiMAX。如果 WiMAX 在開啟狀態，WiFi 就會關閉。WiMAX 和 WiFi 不可以同時開啟。
WiFi 開啟 | 這個指令會開啟 WiFi。如果 WiFi 在開啟狀態，WiMAX 就會關閉。WiMAX 和 WiFi 不可以同時開啟。 注意： 使用 Microsoft Windows* XP 的電腦必需安裝 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式，這個指令才會出現。
WiMAX 和 WiFi 關閉 | 這個指令會關閉 WiMAX 或 WiFi (視哪一個在開啟狀態而定)。 注意： 使用 Microsoft Windows* XP 的電腦必需安裝 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式，這個指令才會出現。
WiMAX 關閉 | 這個指令會關閉 WiMAX。 注意： 如果電腦使用的是 Microsoft Windows* XP，且沒有安裝 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式，這個指令才會出現。
連線 | 連線到選取的網路。 注意： 如果沒有偵測到網路、WiMAX 開啟/關閉按鈕在關閉狀態、或者硬體無線電開關在關閉狀態 (如果有的話)，這個指令就不提供使用。
中斷連線 | 從目前連線的 WiMAX 網路離線。 注意： 如果您沒有連線的話，這個指令就不提供使用。

## 工具提示

工具提示會提供有關介面卡、連線、和網路可提供性的資訊。當您將滑鼠箭頭移到工作列圖示上方時，工具提示會顯示。以下是所有可能的工具提示。

提示 | 說明
--- | ---
<Network Name> 可提供做連線。 | 命名的 WiMAX 網路可提供您連線。如果您目前沒有連線，並且只有一個網路可供使用，這個訊息才會顯示出來。
有 N 個 WiMAX 網路可提供連線。 | 有兩個或更多個 WiMAX 網路可供連線。如果您目前沒有連線，這個訊息才會出現。
搜尋 WiMAX 網路中... | 介面卡目前正在搜尋可用的 WiMAX 網路。顯示進度。
連線到 <Network Name> 中... | 該介面卡目前連線到命名的網路。
連線到： <Network Name>... 獲取網路位址中 | 該介面卡正在獲取 IP 位址。這是進行正常網路通訊必需執行的步驟。
已連線到 <Network Name> 訊號： <最好> IP 位址 <address> | 該介面卡已連線到命名的網路。這個訊號強度有顯示出來。範圍包括「不良」到「最好」不等。這個介面卡/連線的網際網路通訊協定位址已經列出來了。
連線到： <Network Name>... WiMAX 的連線功能有限或沒有連線功能。 | 請參閱 WiMAX 的連線功能有限或沒有連線功能。
WiMAX 關閉。 | 無線電關閉。使用 WiMAX 開啟/關閉 按鈕 (顯示在公用程式主視窗上) 來將它開啟。
硬體無線電開關在關閉狀態。 | 有些筆記型電腦有實體的開關，您可用那個開關來開啟或關閉 WiMAX 和 WiFi (開關兩者通用)。該訊息表示開關在關閉狀態。若要連線，您需要將它開啟。
沒有 WiMAX 網路可提供連線。 | 已經執行搜尋，但該地區沒有可用的網路。
另外一個連線管理員應用程式正在管理 WiMAX 連線。 | 這個訊息表示另外一個應用程式正在控制 WiMAX 介面卡和連線。若顯示此訊息，您必須從電腦移除該程式。然後將電腦重新開機。
WiMAX 尚未就緒。 | 這可能是以下其中一個原因造成的： WiMAX 介面卡可以透過 Windows* 來停用。使用「裝置管理員」來啟動。 沒有 WiMAX 介面卡。 WiMAX 驅動程式和/或軟體無法正常作業。您可能需要重新啟動電腦。

## 桌面警示

需要使用者的動作時，就會顯示桌面警示。如果您按一下該警示，就會做出適當的動作。

提示 | 說明
--- | ---
WiMAX 更新可供使用。這些更新對於 WiMAX 的正常操作很重要。您要現在下載更新嗎？ | 有 WiMAX 軟體更新可供下載時，這個訊息會顯示出來。請按一下「是」 。如果您按一下「以後再提醒我」，您會在以後再得到提示。按一下「是」後就會下載 WiMAX 更新。下載期間，您不可以關閉 WiMAX 或與其斷線，否則該程序就不會完成。
目前正在下載 WiMAX 更新。如果您離線的話，下載就會停止。您要從 <Network name> 離線嗎？ | 從 WiMAX 離線會停止 WiMAX 的下載作業，安裝也不會執行。稍後您會再次被詢問是否要下載更新。您應該在這個訊息出現時按一下「否」，讓下載完成。
目前正在下載 WiMAX 更新。如果您關閉 WiMAX，下載就會停止。您要關閉 WiMAX 嗎？ | 關閉 WiMAX 會停止 WiMAX 的下載作業，安裝也不會執行。稍後您會再次被詢問是否要下載更新。您應該在這個訊息出現時按一下「否」，讓下載完成。
已經下載 WiMAX 更新。安裝即將開始。 | 請按一下「確定」來安裝 WiMAX 更新。如果您什麼都沒按的話，更新就會在 20 秒後開始安裝。
WiFi 和 WiMAX 不能同時執行。開啟 WiFi 會使 WiMAX 離線。您要開啟 WiFi 嗎？ | 只要啟動 WiFi，並且 WiMAX 連線時，這個訊息就會顯示出來。如果您按一下「是」， 那麼 WiMAX 就會離線，而 WiFi 會啟動。如果您按一下「否」，WiFi 會維持在關閉狀態，WiMAX 會保持連線。
WiFi 和 WiMAX 不能同時執行。開啟 WiMAX 將中斷連線並關閉 WiFi。您可從工作列圖示或「選項」功能表重新開啟 WiFi。您要開啟 WiMAX 嗎？ | 若您開啟 WiMAX 而 WiFi 已經開啟，將出現這些警示之一。這些警示會依您目前的 WiFi 連線而有不同。 若您按一下「是」，則會發生下列情形： WiFi 介面卡已關閉。 若您連線至 WiFi 網路，該連線已關閉。 若 WiFi 裝置使用 Intel® My WiFi 技術應用程式連線至您的電腦，那些裝置會中斷連線並且應用程式為關閉。 若您按一下「否」，則 WiMAX 為關閉而 WiFi 介面卡開啟，所有 WiFi 連線維持不變。
WiFi 和 WiMAX 不能同時執行。開啟 WiMAX 將使連線至您電腦的所有 WiFi 裝置中斷連線並關閉 WiFi。您可從工作列圖示或「選項」功能表重新開啟 WiFi。您要開啟 WiMAX 嗎？
WiFi 和 WiMAX 不能同時執行。開啟 WiMAX 將使連線至您電腦的所有 WiFi 裝置中斷連線並關閉 WiFi。您可從工作列圖示或「選項」功能表重新開啟 WiFi。您要開啟 WiMAX 嗎？

## 通知

連線狀態變更 (例如，已連線或離線)、或 WiMAX 網路可供連線時，通知就會顯示出來。在大部分的情況中，您不需要採取任何行動。您可以利用變更「偏好設定」的設定值來停止這些通知出現。

提示 | 說明
--- | ---
WiMAX 的連線功能有限或沒有連線功能。您可能必需先解決這個問題之後才能存取網際網路。請按一下這個訊息以獲取更多資訊。 | 沒有偵測到 IP 位址。當 WiMAX 介面卡沒有從網路偵測到 IP 位址時，這個訊息會顯示出來。沒有 IP 位址就不可能有正常的網路通訊。請嘗試以下的方法來解決這個問題： 從網路離線。稍後幾秒鐘，然後嘗試重新連線到 WiMAX 網路。 重新啟動電腦。重新啟動完成後，請確定 WiMAX 有啟動。然後嘗試連線到 WiMAX 網路。 若是進階使用者： 請使用 ipconfig 來重設和獲取 IP 位址。 聯絡這個網路服務提供商的支援人員。請參閱支援。
這部電腦支援 WiMAX 無線寬頻通訊。請按一下這裡以了解更多資訊。 | 啟動電腦後不久，這個通知就會出現。連線到 WiMAX 後，這個通知就不會再出現。請參閱《什麼是 WiMAX？》以獲取更多資訊。
有一個或多個 WiMAX 網路在這個電腦的範圍內。若要參閱這個清單和連線，請按一下這個訊息。 | 按一下這個訊息會開啟 Intel® PROSet/無線 WiMAX 連線公用程式主視窗，並顯示可用的 WiMAX 網路。您可從此處連線至 WiMAX。請參閱《連線到 WiMAX 網路》以獲取更多資訊。
<Network Name> 可供連線。若要連線，請按一下這個訊息。 | 您偏好的網路可提供連線。您偏好的網路就是電腦上次連線的網路。請按一下此訊息來連線，或者在工作列圖示按一下滑鼠右鍵，然後按一下「連線」。
已連線到 <Network Name> 訊號： <最好> IP 位址：<address> | 介面卡連線到命名的網路時會顯示出來。這個訊號強度有顯示出來。範圍包括「不良」到「最好」不等。這個介面卡/連線的網際網路通訊協定位址已經列出來了。
離線來源： <Network name> 請按一下這個訊息以獲取更多資訊。 | 您已經從 WiMAX 網路離線。這可能是以下任何一個原因造成的： 您故意從 WiMAX 離線的。舉例來說，您按一下「WiMAX 關閉」 或從主視窗按一下「斷線」。 您所在區域的 WiMAX 訊號強度不好。請查看訊號強度指標；訊號強度越好，綠桿的數目會越多，強度不好，數目就會減少。若要重新連線到 WiMAX，請移動到訊號強度較好的地區。若是進階的使用者，請參閱 RSSI 以獲取更多有關訊號強度的資訊。 您所在區域的 WiMAX 訊號強度不好。您可能太靠近無線存取點或微波爐，這兩者都會干擾您的 WiMAX 連線。請確定那些裝置與您的 WiMAX 介面卡之間至少有 7 英呎 (2 公尺) 的距離。若是進階的使用者，請參閱 CINR 以獲取更多有關訊號品質的資訊。 您已經開啟 WiFi 了。WiFi 和 WiMAX 不能同時執行。開啟 WiFi 會使您的 WiMAX 離線，啟動 WiMAX 會使您的 WiFi 離線。請參閱《開啟和關閉 WiMAX》。 您已經關閉硬體無線電開關。在某些筆記型電腦上，硬體無線電開關可讓您開啟或關閉無線電。如果有此開關的話，請再將硬體無線電開關開啟。請參閱《開啟和關閉 WiMAX》。

## 從工作列開啟 Intel® PROSet/無線 WiMAX 連線公用程式

若要開啟 Intel® PROSet/無線 WiMAX 連線公用程式：

- 在位於 Windows 桌面右下角的工作列圖示上連續按兩下，或者
- 在工作列圖示按一下滑鼠右鍵，並選取「設定 WiMAX」。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明