1. Freedik Install 방법(Windows 98)
DrvSetup.exe를 실행한후 98 Driver Install버튼을 누른다.

2. Freedik patch 방법(Windows Me)
디바이스를 PC에서 제거한후 DrvSetup.exe를 실행한후 Me Driver Patch버튼을 누른후에 디바이를 플러그인한다.

실행시 반드시 Freedik.inf, Freedik.sys, Fdikpdr.pdr은 DrvSetup.exe와 같은 폴더안에 존재하여야 한다.

참고 : 실행창에서 스위치 /98Install ,  /MePatch로도 동작한다.
예를 들어 다음과 같이 한다.
시작버튼을 누른후 실행을 누른다.
실행창에서 DrvSetup.exe를 /98Install 스위치와 함께 실행시킨다.
예를 들어 DrvSetup.exe가 C:\98drv에 있다고 가정하면 

실행창에서 C\98drv\DrvSetup.exe /98Install 과 같이 입력을 한다.