************************************************************
************************************************************
Tämä asiakirja kuvaa toimet, joilla Intel(R) Rapid 
-varastoteknologia voidaan poistaa manuaalisesti ja 
määrittää järjestelmä uudelleen käyttämään omaa käyttö-
järjestelmäohjainta tallennuslaitteiden ohjainten 
hallintaan.

Jos aiot tehdä nämä toimet, tulosta ensin tämä tiedosto 
viitteeksi. Selvitä sitten SATA-ohjaimen tila Osan 1 
ohjeiden avulla. Tee sen jälkeen Osassa 1 selvitetyn tilan 
mukaan joko Osan 2A tai 2B vaiheet.

VAROITUS: Järjestelmän uudelleenmäärittäminen voi johtaa 
tietojen menetykseen millä tahansa järjestelmän käytössä 
parhaillaan olevilla RAID-levyillä. Intel Rapid 
-varastoteknologian poistaminen käynnistyslevyltä tai 
käynnistettävältä RAID-levyltä voi ehkä edellyttää käyttö-
järjestelmän uudelleenasennusta. Voit säilyttää tietojen 
koskemattomuuden varmuuskopioimalla kaikki tiedot, ennen 
kuin jatkat. 

************************************************************
* Osa 1: Järjestelmän tilan selvittäminen
************************************************************

Tämän ohjelman poistovaiheet riippuvat siitä, toimiiko 
järjestelmä RAID- vai AHCI-tilassa.

Siirtyminen Laitehallintaan

Siirtyminen Laitehallintaan Microsoft Windows* 7 
-käyttöjärjestelmässä:
    
     - Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli.

     - Napauta kaksi kertaa Järjestelmä-sovelmaa perinteisessä 
       näkymässä (tai pienten tai suurten kuvakkeiden näkymässä).

     - Valitse Laitehallinta vasemmassa ruudussa.

Siirtyminen Laitehallintaan Microsoft Windows* 8 
-käyttöjärjestelmässä:
    
     - Valitse Käynnistä-ikkunasta Tietokoneen asetukset-ruutu
       tai Työpöytä-ruutu.
  
     - Jos valitset Tietokoneen asetukset-ruudun, voit siirtyä
       Ohjauspaneeliin napauttamalla Lisäasetukset-linkkiä.

     - Jos valitset Työpöytä-ruudun, avaa Windows* Resurssien-
       hallinta ja kirjoita hakutekstiruutuun Ohjauspaneeli.

     - Valitse Järjestelmä ja suojaus ja valitse sitten Järjestelmä.

     - Valitse Laitehallinta vasemmassa ruudussa.

Voit selvittää järjestelmän tilan tarkistamalla SATA 
-ohjaimen kuvauksen Laitehallinnasta tekemällä seuraavat 
toimet:

1.  Etsi Laitehallinnasta merkintä, jonka nimi on Tallennus-    välineohjaimet. Jos merkintä löytyy, laajenna se ja etsi 
    jotakin seuraavista ohjaimista. Jos merkintää ei löydy, 
    siirry vaiheeseen 2:
	
    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7R/DH-järjestelmä, joka on RAID-tilassa.
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7MDH-järjestelmä, joka on RAID-tilassa.
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express
      Chipset SATA RAID -ohjain'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      Desktop/Workstation/Server Express Chipset -järjestelmä,
      joka on RAID-tilassa. 
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID -ohjain'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      Mobile Express Chipset -järjestelmä, joka on RAID-tilassa.
      Siirry osaan 2A alla.

    - Jos mitään edellä mainituista ohjaimista ei näy, 
      järjestelmä ei toimi RAID-tilassa. Siirry 
      vaiheeseen 2 alla.

2.  Etsi Laitehallinta-ikkunasta merkintä, jonka nimi on 
    IDE ATA/ATAPI -ohjaimet. Jos merkintä löytyy, laajenna 
    se ja etsi jotakin seuraavista ohjaimista:

   - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7R/DH-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.
    
   - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH7M/MDH-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa.
      Siirry osaan 2B alla.

   - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH9M-E/M-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla. 

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH10R-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      ICH10D/DO-järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      5 Series 4 Port -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      5 Series 6 Port -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      5 Series/3400 Series -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express
      Chipset SATA AHCI -ohjain'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      Desktop/Workstation/Server Express Chipset -järjestelmä,
      joka on AHCI-tilassa. 
      Siirry osaan 2B alla.

    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI -ohjain'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
      Mobile Express Chipset -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa.
      Siirry osaan 2B alla.

   - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller'
       Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
       7 Series/C216 Chipset -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
       Siirry osaan 2B alla.

     - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'
       Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
       7 Series Chipset -järjestelmä, joka on AHCI-tilassa. 
       Siirry osaan 2B alla. 

    - Jos mitään edellä mainituista ohjaimista ei näy, 
      järjestelmä ei ole AHCI-tilassa. Intel Rapid 
      -varastoteknologia ei tue muita tiloja. 
      Siirry vaiheeseen 3 alla.

3.  Järjestelmä ei vaikuta toimivan RAID- tai AHCI-tilassa.
    Jos järjestelmä mielestäsi toimii RAID- tai AHCI-
    tilassa, etkä näe mitään edellä luetelluista ohjaimista, 
    pyydä tukea järjestelmän valmistajalta tai ostopaikasta.
    Et voi siirtyä Osaan 2, ennen kuin järjestelmän tila 
    on selvitetty.



************************************************************
* Osa 2A: Järjestelmä RAID-tilassa
************************************************************

Tämän jakson vaiheet voidaan tehdä vain järjestelmässä, 
joka on RAID-tilassa. Älä jatka näitä toimia, ellet ole 
tehnyt loppuun Osan 1 vaiheita ja selvittänyt järjestelmän 
todellisen tilan. Lue alla olevat varoitukset, ennen kuin 
jatkat.

VAROITUKSET:
a. Jos RAID 0 -asema poistetaan, kaikki kyseisen aseman 
   tiedot poistetaan pysyvästi. Varmuuskopioi kaikki 
   kriittiset tiedot, ennen kuin jatkat. 

b. Jos käyttöjärjestelmätiedostot ovat RAID-ohjaimeen 
   kytketyllä levyllä tai -asemassa, nämä tiedostot 
   poistetaan ja käyttöjärjestelmä on asennettava uudelleen.


1.  Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt edellä 
    olevat varoitukset.

2.  Käynnistä tietokone uudelleen.

3.  Tarkkaile, näetkö käynnistyksen aikana näytön, jonka 
    otsikko on 'Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM'. 
    Jos näin tapahtuu, siirry vaiheeseen 5.

4.  Siirry vaiheeseen 6 if UEFI-ohjain on asennettu. Jos näin
    ei ole, siirry vaiheeseen 7.

5.  Tee seuraavat toimet, jos option ROM on asennettu:

    5a. Siirry option ROM -kokoonpano -ohjelmaan 
        painamalla Ctrl + I -näppäin-yhdistelmää järjestelmän 
        käynnistyksen aikana.
    5b. Valitse asennusohjelmassa valikon vaihtoehto 2,
        jotta saat esiin 'Delete RAID Volume' -valikon 
        (Poista RAID-asema).
    5c. Valitse poistettava asema ylä- tai ala-nuolinäppäimillä.
    5d. Poista valittu asema painamalla Delete-näppäintä ja 
        vahvista poisto painamalla Y-näppäintä. Voit poistaa 
        kaikki asemat toistamalla tämän vaiheen tarpeen mukaan. 
    5e. Sulje asennusohjelma.
    5f. Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
        tavallisesti painamalla F2- tai Delete-näppäintä heti, 
        kun järjestelmän käynnistyminen alkaa).
    5g. Muuta Serial ATA -ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 
        'RAID' arvoksi 'IDE'.
    5h. Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
        -apuohjelma.

6.  Tee seuraavat toimet, jos UEFI-ohjain on asennettu:

    6a. Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
        tavallisesti painamalla 'F2'- tai 'Delete'-näppäintä 
        heti, kun järjestelmän käynnistyminen alkaa).
    6b. Siirry 'Intel(R) Rapid Storage Technology' -kohtaan ja
        paina ENTER-näppäintä.
    6c. Siirry ylä- ja alanuolinäppäimillä sen RAID-aseman 
        kohdalle jonka haluat poistaa ja paina sitten ENTER-
        näppäintä.
    6d. Poista asema valitsemalla Poista.
    6e. Vahvista painamalla ENTER-näppäintä.
    6f. Poistu 'Intel(R) Rapid Storage Technology' -kohdasta 
        painamlla ESC-näppäintä.
    6g. Muuta Serial ATA -ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 'RAID' 
        arvoksi 'IDE'.
    6h. Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
        -apuohjelma.

7.  Tee seuraavat toimet, jos option ROMia tai UEFI-ohjainta 
    ei ole asennettu:

    7a. Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
        tavallisesti painamalla 'F2'- tai 'Delete'-näppäintä 
        heti, kun järjestelmän käynnistyminen alkaa).
    7b. Muuta Serial ATA -ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 'RAID' 
        arvoksi 'IDE'.
    7c. Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
        -apuohjelma.

8.  Käynnistä tietokone uudelleen.



************************************************************
* Osa 2B: Järjestelmä AHCI-tilassa
************************************************************

Tämän jakson vaiheet voidaan tehdä vain järjestelmässä, 
joka on AHCI-tilassa. Älä jatka näitä toimia, ellet ole 
tehnyt loppuun Osan 1 vaiheita ja selvittänyt järjestelmän 
todellista tilaa. On suositeltavaa, että varmuuskopioit 
kaikki tärkeät tiedot, ennen kuin jatkat. 

1.  Käynnistä tietokone uudelleen.

2.  Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
    tavallisesti painamalla 'F2'- tai 'Delete'-näppäintä heti, 
    kun järjestelmän käynnistyminen alkaa). 

3.  Muuta Serial ATA -ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 'AHCI' 
    arvoksi 'IDE'.

4.  Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
    -apuohjelma.

5.  Käynnistä tietokone uudelleen. Käyttöjärjestelmän 
    pitäisi käynnistyä niin kuin aikaisemminkin.


Huomautus: Jos näiden muutosten teossa järjestelmän BIOSiin 
ilmenee vaikeuksia, pyydä tukea emolevyn valmistajalta tai 
ostopaikasta.

************************************************************
* VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
************************************************************

TÄMÄN ASIAKIRJAN TIEDOT ANNETAAN LIITTYEN INTEL-TUOTTEISIIN.
TÄMÄN ASIAKIRJAN NOJALLA EI MYÖNNETÄ MITÄÄN KÄYTTÖOIKEUTTA, 
ILMAISTUA TAI OLETETTUA, ESTOPPEL-PERIAATTEEN MUKAISESTI TAI 
MUUTEN, MIHINKÄÄN IMMATERIAALIOIKEUKSIIN. ELLEI TÄLLAISTEN 
TUOTTEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVISSA INTELIN ANTAMISSA EHDOISSA 
MUUTA MAINITA, INTEL KIISTÄÄ KAIKKI VASTUUT ja INTEL KIISTÄÄ 
MITKÄ TAHANSA ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT LIITTYEN INTEL-
TUOTTEIDEN MYYNTIIN JA/TAI KÄYTTÖÖN, MUKAAN LUKIEN VASTUUT 
TAI TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT SOPIVUUTEEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN 
TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI MINKÄ TAHANSA PATENTIN, 
TEKIJÄNOIKEUDEN TAI MUUN IMMATERIAALIOIKEUDEN LOUKKAAMISEEN.

ELLEI INTELIN KANSSA SOLMITUN KIRJALLISEN SOPIMUKSEN NOJALLA 
MUUTA OLE SOVITTU, INTEL-TUOTTEITA EI OLE SUUNNITELTU EIKÄ 
TARKOITETTU MIHINKÄÄN ERITYISEEN KÄYTTÖKOHTEESEEN, JOSSA 
INTEL-TUOTTEEN VIKAANTUMINEN VOISI AIHEUTTAA VAKAVAN 
VAMMAUTUMISEN VAARAN TAI HENGENVAARAN.

Intel voi muuttaa teknisiä tietoja ja tuotekuvauksia milloin 
tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Suunnittelijat eivät saa 
luottaa merkinnällä "varattu" tai "määrittämättä" merkittyjen 
minkään ominaisuuksien tai ohjeiden puuttumiseen tai ominaisuuksiin. 
Intel varaa tällaiset tulevaisuudessa tapahtuvaan määrittämiseen 
eikä ole missään tapauksessa vastuussa ristiriidoista tai yhteensopimattomuuksista, jotka voivat aiheutua niiden 
muuttamisesta tulevaisuudessa. Tämän asiakirjan 
tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Näitä 
tietoja ei saa käyttää lopullisen suunnittelun perustana.

Tässä asiakirjassa kuvatuissa tuotteissa voi esiintyä 
suunnitteluvikoja tai painovirheitä, minkä takia tuote voi 
poiketa sen julkaistuista tiedoista. Tällä hetkellä tunnettujen virheiden luettelo toimitetaan pyydettäessä.

Hanki uusimmat tekniset tiedot paikallisesta Intel-
myyntipisteestä tai -jälleenmyyjältä ennen tuotetilauksen 
tekemistä.

Kopioita asiakirjoista, joilla on tilausnumero ja joihin 
viitataan tässä asiakirjassa, sekä muuta Intel-kirjallisuutta 
voi tilata soittamalla puhelinnumeroon 1-800-548-4725 tai 
osoitteesta: http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa.

* Muut nimet ja brandit voivat olla muiden omaisuutta.


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.