ICH8ME************************************************************
************************************************************
W niniejszym dokumencie przedstawiono procedurę ręcznego
usuwania oprogramowania sterownika Technologii pamięci
Intel(R) Rapid i ponownego konfigurowania systemu do używania
własnego sterownika systemu operacyjnego na potrzeby
zarządzania kontrolerami pamięci masowej.

Przed rozpoczęciem procedury należy wydrukować niniejszy
dokument do użycia jako odniesienie. Następnie należy
wykonać czynności opisane w Części 1 w celu określenia trybu
sterownika SATA. W zależności od trybu określonego w Części 1 
należy Wykonać kroki Części 2A lub 2B.

OSTRZEŻENIE: 
Ponowne konfigurowanie systemu może zakończyć się utratą 
danych na woluminach RAID używanych przez system. Usunięcie 
sterownika Technologii pamięci Intel(R) Rapid z dysku rozruchowego 
lub rozruchowego woluminu RAID może wymagać ponownego 
zainstalowania systemu operacyjnego. Aby zachować 
integralność danych, przed kontynuowaniem należy sporządzić 
kopię zapasową wszystkich danych.

************************************************************
* Część 1. Określanie trybu systemu
************************************************************

Procedura usuwania tego oprogramowania różni się w
zależności od tego, czy system działa w trybie RAID, czy w
trybie AHCI.

Dostęp do Menedżera urządzeń

Aby uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń w systemie operacyjnym Microsoft* 7 
należy:

   -W Start menu należy wybrać Panel sterowania

   -Klikniąć  Kategorie a następnie wybrać małe lub duże ikony.

   -Kliknąć System.

   -Wybrać Menedżera urządzeń w lewym oknie.	

Aby uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń w systemie operacyjnym Microsoft* 8 
należy:

   -W Start menu należy wybrać okno Ustawienia komputera lub okno Pulpit

   -Jeśli wybrane zostało okienko Ustawienia komputera, nalezy kliknąć Więcej ustawień 
    aby przejść do Panelu sterowania

   -Jeśli wybrane zostało okienko Pulpit, należy otworzyć eksploratora Windows* a 
    następnie wpisać "Panel sterowania" w pole wyszukiwania tekstu.

   -Wybrać System i zabezpieczenia a następnie wybrać System.

   -Wybrać Menedżera urządzeń w lewym oknie.



Tryb systemu należy określić, identyfikując kontroler SATA
wyświetlany w Menedżerze urządzeń w następujący sposób:

1.  W oknie Menedżer urządzeń wyszukaj pozycję
    Kontrolery pamięci masowej.
    Jeśli pozycja jest wyświetlana, rozwiń ją i wyszukaj
    jeden z wymienionych poniżej kontrolerów. Jeżeli
    pozycja nie jest wyświetlana, przejdź do kroku 2:

    - Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH7R/DH działającym w trybie RAID. 
      Przejdź do części 2A poniżej.

    - Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH7MDH działającym w trybie RAID. 
      Przejdź do części 2A poniżej.

    - Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA RAID Controller 
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie Desktop/Workstation/Server Express 
      Chipset działającym w trybie RAID. Przejdź do części 
      2A poniżej.

    - Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie Mobile Express Chipset działającym w 
      trybie RAID. Przejdź do części 2A poniżej.

    - Jeżeli żaden z powyższych kontrolerów nie jest
      obecny, system nie działa w trybie RAID. Przejdź do
      kroku 2 poniżej.

2.  W oknie Menedżer urządzeń wyszukaj pozycję
    Kontrolery IDE ATA/ATAPI.
    Jeśli pozycja jest wyświetlana, rozwiń ją i wyszukaj
    jeden z wymienionych poniżej kontrolerów:

    - Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH7R/DH działającym w trybie AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH7M/MDH działającym w trybie 
      AHCI. Przejdź do części 2B poniżej.

    - Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH9M-E/M działającym w trybie AHCI.
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH10R działającym w trybie AHCI.
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie ICH10D/DO działającym w trybie AHCI.
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie 5 Series 4 Port  działającym w trybie 
      AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie 5 Series 6 Port działającym w trybie 
      AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie 5 Series/3400 Series działającym w 
      trybie AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA AHCI Controller'
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie Desktop/Workstation/Server Express 
      Chipset działającym w trybie AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller'
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie Mobile Express Chipset działającym w 
      trybie AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller '
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie 7 Series/C216 Rodziny mikroukładów  
      działającym w trybie AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

     - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'
      Jeżeli powyższy kontroler jest obecny, system bazuje
      na mikroukładzie 7 Series 6 Port działającym w trybie 
      AHCI. 
      Przejdź do części 2B poniżej.

    - Jeżeli żaden z powyższych kontrolerów nie jest
      obecny, system nie działa w trybie AHCI.
      Oprogramowanie Technologii pamięci Intel(R) Rapid nie
      obsługuje innych trybów. Przejdź do kroku 3 poniżej.

3.  Nie wygląda na to, aby system działał w trybie
    RAID lub AHCI. Jeżeli uważasz, że system działa w
    trybie RAID lub AHCI, ale żaden z powyższych
    kontrolerów nie jest wyświetlany, skontaktuj się z
    producentem systemu lub miejscem zakupu w celu
    uzyskania pomocy. Do czasu określenia trybu działania
    systemu nie możesz przejść do Części 2.


************************************************************
* Część 2A. System w trybie RAID
************************************************************

Procedura opisana w tej części może zostać wykonana tylko
w systemie działającym w trybie RAID. Jeżeli kroki opisane
w Części 1 nie zostały wykonane i nie stwierdzono, czy
system działa w trybie RAID, nie można kontynuować tej
procedury. Przed kontynuacją należy się zapoznać z
poniższymi ostrzeżeniami.

OSTRZEŻENIA:
a. Usunięcie woluminu RAID 0 powoduje trwałe usunięcie
   wszystkich danych znajdujących się na tym woluminie.
   Przed kontynuacją należy sporządzić kopię zapasową danych o
   znaczeniu krytycznym.

b. Jeżeli pliki systemowe znajdują się na dysku lub woluminie
   podłączonym do kontrolera RAID, pliki te zostaną usunięte
   i konieczne będzie ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego.

1.  Zapoznaj się z ostrzeżeniami przedstawionymi powyżej.

2.  Uruchom system ponownie.

3.  Zwróć uwagę, czy podczas uruchamiania systemu jest
    wyświetlany ekran powitalny programu Intel(R) Rapid
    Storage Technology - Option ROM. Jeśli tak, przejdź do kroku
    5 poniżej. 

4. Jeśli sterownik UEFI jest zainstalowany przejdż do kroku 6, jeśli nie to
    omiń krok 4 i przejdż do kroku 5, opisanego poniżej. 

5.  Jeżeli program Option ROM jest zainstalowany, wykonaj
    poniższą procedurę:

    5a. Przejdź do narzędzia konfiguracyjnego programu Option ROM,
        naciskając klawisze Ctrl-I po wyświetleniu odpowiedniego
        komunikatu podczas uruchamiania systemu.
    5b. W programie konfiguracyjnym wybierz z menu opcję 2,
        i przejdź do menu usuwania woluminu RAID.
    5c. Używając klawiszy strzałek w górę i w dół
        wybierz wolumin, który chcesz usunąć. 
    5d. Naciśnij klawisz Del, aby usunąć wybrany wolumin i
        naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić usunięcie.
        Powtarzaj tę czynność aż do usunięcia wszystkich 
        obecnych w systemie woluminów.
    5e. Wyjdź z narzędzia konfiguracyjnego.
    5f. Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (możesz
        nacisnąć klawisz F2 lub Delete natychmiast po
        rozpoczęciu uruchamiania systemu).
    5g. Zmień konfigurację IDE dla kontrolera SATA z RAID 
        na IDE.
    5h. Zapisz zmiany i wyjdź z programu konfiguracyjnego
        BIOS.

6. Jeśli sterownik UEFI jest zainstalowany, wykonaj następującą procedurę:
    
    6a. Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (możesz
        nacisnąć klawisz F2 lub Delete natychmiast po
        rozpoczęciu uruchamiania systemu).
    6b. Przejdż do "Intel(R) Rapid Storage Technology" i naciśnij klawisz Enter.
    6c. Za pomocą strzałek W górę i W dół przejdż do woluminu który chcesz usunąć
    6d. Wybierz Delete aby usunąć wolumin.
    6e. Naciśnij klawisz Enter w celu potwierdzenia wyboru.
    6f. Aby opuścić "Intel(R) Rapid Storage Technology" naciśnij Esc.
    6g. Zmień ustawienia IDE kontrolera seryjnego ATA z RAID na IDE.
    6h Zachowaj zmiany i opuść program konfiguracyjny BIOS.
7. Jeżeli program Option ROM lub sterownik UEFI nie jest zainstalowany, wykonaj
    poniższą procedurę:

    7a. Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (możesz
        nacisnąć klawisz F2 lub Delete natychmiast po
        rozpoczęciu uruchamiania systemu).
    7b. Zmień konfigurację IDE dla kontrolera SATA z RAID 
    	na IDE.
    7c. Zapisz zmiany i wyjdź z programu konfiguracyjnego
        BIOS.

8.  Uruchom system ponownie.

************************************************************
* Część 2B. System w trybie AHCI
************************************************************

Procedura opisana w tej części może zostać wykonana tylko
w systemie działającym w trybie AHCI. Jeżeli kroki opisane
w Części 1 nie zostały wykonane i nie stwierdzono, czy
system działa w trybie AHCI, nie można kontynuować tej
procedury. Przed kontynuacją zaleca się sporządzenie kopii
zapasowej wszystkich ważnych danych.

1.  Uruchom system ponownie.

2.  Przejdź do programu konfiguracyjnego BIOS (możesz
    nacisnąć klawisz F2 lub Delete natychmiast po
    rozpoczęciu uruchamiania systemu).

3.  Zmień konfigurację IDE dla kontrolera SATA z AHCI na IDE.

4.  Zapisz zmiany i wyjdź z programu konfiguracyjnego BIOS.

5.  Uruchom system ponownie. System operacyjny powinien
    uruchomić się tak jak poprzednio.

Uwaga: Jeżeli podczas wprowadzania tych zmian w programie
konfiguracyjnym BIOS systemu wystąpią jakiekolwiek
trudności, należy skontaktować się z producentem systemu
lub miejscem zakupu w celu uzyskania pomocy.

************************************************************
* ZASTRZEŻENIE
************************************************************

INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE DOTYCZĄ PRODUKTÓW INTEL.
W TYM DOKUMENCIE NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH LICENCJI, WYRAŻONYCH
BEZPOŚREDNIO ANI DOMNIEMANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z NIEZROZUMIENIA ANI W INNY SPOSÓB, 
NA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WYMIENIONYCH 
W WARUNKACH I POSTANOWIENIACH FIRMY INTEL DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY 
TAKICH PRODUKTÓW FIRMA INTEL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZRZEKA SIĘ 
WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY I 
UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW INTEL,ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I GWARANCJAMI 
DOTYCZĄCYMI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY I 
NARUSZANIA PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

JEŚLI NIE UZGODNIONO INACZEJ NA PIŚMIE PRZEZ FIRMĘ INTEL, PRODUKTY INTEL 
NIE SĄ PROJEKTOWANE ANI PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH AWARIA
PRODUKTU INTEL MOGŁABY SPOWODOWAĆ SYTUACJĘ PROWADZĄCĄ DO ZRANIENIA LUB ŚMIERCI OSOBY.

Firma Intel może wprowadzać zmiany w specyfikacjach i opisach produktów w dowolnym
czasie i bez uprzedzenia. Projektanci nie mogą opierać się na braku lub charakterystyce cech 
lub instrukcji oznaczonych jako "zarezerwowane" lub "nieokreślone". 
Firma Intel zastrzega sobie prawo do ich określenia w przyszłości
i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konflikty lub niezgodności wynikające 
ze zmian wprowadzanych w przyszłości. Informacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie 
bez uprzedzenia. Nie należy finalizować projektów, opierając się na tych informacjach.

Produkty opisane w tym dokumencie mogą zawierać wady projektowe
lub błędy, powodujące odchylenia działania produktu 
od podanych specyfikacji. Aktualna lista zidentyfikowanych błędów jest dostępna 
na żądanie.

Aby uzyskać najnowsze specyfikacje, przed złożeniem zamówienia na produkt 
należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Intel lub z dystrybutorem.

Kopie dokumentów oznaczonych numerem zamówienia i wymienionych w tym
dokumencie, a także inną literaturę firmy Intel, można uzyskać dzwoniąc 
pod nr 1-800-548-4725 (USA) lub przechodząc na stronę pod adresem: http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

* Inne nazwy i marki mogą stanowić własność innych firm


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.