P67A-C45 = 601-7673-010 = PCB ver. 10 = BIOS 1xx 
P67S-C43 = 601-7673-020 = PCB ver. 10 = BIOS 1xx
P67A-S40 = 601-7673-030 = PCB ver. 10 = BIOS 1xx 
P67A-C43 = 601-7673-040 = PCB ver. 10 = BIOS 1xx 
P67A-G45 (B3) = 601-7673-070 = PCB ver. 20 = BIOS 1xx
P67A-G43 (B3) = 601-7673-080 = PCB ver. 20 = BIOS 1xx
P67A-C45 (B3) = 601-7673-090 = PCB ver. 101 = BIOS 1xx
P67S-C43 (B3) = 601-7673-100 = PCB ver. 101 = BIOS 1xx
P67A-S40 (B3) = 601-7673-110 = PCB ver. 101 = BIOS 1xx
P67A-C43 (B3) = 601-7673-120 = PCB ver. 101 = BIOS 1xx
================================================================

P67A-C45 / P67S-C43 / P67A-S40 / P67A-C43 (MS-7673) V1.8 BIOS Release
-------------------------------------------------

1. This is AMI BIOS release

2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Update NVRMA firmware version.
-  Improved memory compatibility.
-  Support PC Doctor RTC tool.
-  Add F1/F4/F5 function key in BIOS main page.

3. 2011/02/14

[Below information is Chinese language]

A. AMI BIOS 正式發行

B. 此版本修正下列問題:
-  更新 NVRMA 韌體版本.
-  改善記憶體相容性.
-  支援 PC Doctor RTC 測試軟體.
-  在 BIOS主頁面增加 F1/F4/F5 功能鍵.

C. 更新日期: 公元2011年02月14號
