特别提醒：
    安装、删除程序请在管理员权限下进行，并确保防火墙允许放行。


硬件要求：
    不管是管理端或用户端对硬件均无特殊要求，普通电脑就可以。 


整体问题：
1、整个系统如何工作
    
    用户端根据用户设置，循环存储录像段数，每段分钟数，循环存储文件。每次管理端启动联网后，会自动去用户端获取
最新生成录像文件，并根据设置的循环存储段数，循环保存。如果管理端始终是连接着的，那么最新的录像数据也及时被传
输到管理端的对应文件中，用户可以随时查看各客户端录像内容。
    用户端本机也保存一定时长（具体用户可以设定）的录像文件，这样可以在断网情况下，（如员工插拔网线等）录像文
件不会被间断，等下次连接管理端后，会把断网期间的数据传输到管理端，即离线数据获取功能。
    


2、管理端总是无法连接用户端(管理端未显示用户端连接)
    做以下检查和尝试：
    (1)确认管理端软件已经设置了正确的服务器IP地址和端口号
    (2)确认用户端软件已经在监控录像，是否已被破坏。
    (3)检查网络是否连通，请注意网络内的防火墙的设置，注意端口是否被禁用了。尝试在管理端程序同一电脑上安装用户
端程序看是否能够正常连接。


用户端常见问题:

1、怎样设置录像频率
    “图像采集频率”中设置，值在1－1200范围内。如果要让录像连续一些，就把频率设高一些，比如120，但可能运行时对
系统有一定的影响。如果设置了比较高的录制频率，一定要注意将设置中的“图像质量”设置得低，否则一天生成的文件可能
会很大。
    使用管理端中的“NSW网络屏幕录像客户端远程参数设置及注册”工具进行参数设置。

2、怎样防止他人打开此软件
   可以设置密码防止他人进入此软件。CTRL+ALT+R呼出窗体，默认密码12345，修改密码。注：试用版不提供此功能。

3、删除用户端软件方法
   Ctrl+Alt+R 呼出设置窗口，点击“允许卸载”操作；退出后，备份需要保留的录像文件；在控制面板－添加/删除程序－进
行卸载。（注：Vista/Win7系统下，请以管理员权限运行安装目录下的NSWSetRec.exe，再点击“卸载”）

4、.一天监控录像文件有多大
    这不是一个确定的数字，这和很多的因素有关。通常情况下，假设一般一天录8小时，一天的录像文件大小应该是几十M或一
百多M。
    本软件只记录屏幕上变化的内容，如果屏幕没有变化，那么文件就会非常小；如果屏幕变化比较少，比如普通的软件操作，
文件会比较小；如果屏幕比较复杂，变化比较多，比如浏览网页，播放动画，浏览照片，那么产生的文件就会比较大。另外文件
大小和录制频率也有关系，录制频率越小，文件越小。另外一个最重要的因素是设置中“图像质量”参数的设置，越低的图像质
量可以得到越小的文件。 

5.录制得到的图像为什么没有原来那么清晰
    软件中有设置图像质量的功能，默认情况我们使用了比较差的图像质量设置(256色)，这样可以得到比较小的文件。对于监
控来说，也没有必要完全清晰（颜色有损失，但文字是清晰的），只要能够达到监控的要求就可以了。如果你需要得到和原来完
全一致的图像，请将“图像质量”设置到最高。不过这样的话，录制得到的文件会大很多。 