=================================================================

                  SHARP PC-Fax 驱动程序发布说明

=================================================================

感谢您购买SHARP数码复合机。本文档包含了应在安装驱动程序之前阅读的
重要信息。请在安装 PC-Fax 驱动程序前阅读本文档。

------------------------------------------------------------------

                       系统要求

-----------------------------------------------------------------


                   使用PC-Fax驱动程序的要点

------------------------------------------------------------------

请注意以下关于发送传真的要点。

* 只有在您的数码复合机上安装有打印和传真功能时驱动程序才可用。比如，
  如果没有安装传真功能，您可以从计算机向数码复合机发送传真，但是数
  码复合机却不能向其它目标地址发送传真。因此，在您尝试发送传真前，
  请确认数码复合机是否配有传真模块。

* 您必须以享有所有管理员权限的用户身份登录后才能成功地安装此驱动程
  序。Windows XP提供了这样一个机制，如果他们知道完全管理员的登录，
  可以让非管理员用户履行管理员任务，但是对PC-Fax驱动程序不起作用。
  如果弹出“运行为”对话框，取消此对话框，在开始或继续安装PC-Fax驱
  动程序之前以管理员身份登录。

* 当您使用SC-Print2005时，您需要安装Internet Explorer 4 SP2或更高
  版本。 

* 当您使用SC-Print2005时，转换用户，您必须重新启动您的计算机。

-----------------------------------------------------------------

                              提示

-----------------------------------------------------------------

* 请尽可能使用支持每一个操作系统的最新版本的应用软件。

* 不能发送长的或不规则形状的文档。也不能发送一个包含具有不同尺寸的
  多页文档。

* 彩色的文字、线或照片在传真时可能不能正确显示。如果需要，在发送传
  真之前请在预览窗口查看和调整色彩的浓度，或者以黑白方式发送传真。

* 浅色线或细线在发送的传真中可能显示不出来。因此，使用深色线或粗线。

* 如果在打印对话框或应用程序打印设置中有“校正副本”设置出现，不要
  选择该设置。如果选择此项，只有第一套副本被发送，不会发送更多套。

* 如果您传真一个在不同计算机上创建的文档，文档有可能使用了您计算机
  没有的字体。在这种情况下发送的传真可能与从原稿计算机发送的传真有
  一点差别。要想达到相同的效果，您必须安装原稿使用的字体。

* 一些应用程序中创建的文档在以200x100 dpi(文本)或者200x400 dpi(精
  细)的分辨率传真时，汉字会出现重影，图象会破碎。这种情况下，请使
  用200x200 dpi(小文本)或者400x400 dpi(超精细)分辨率。

* 如果您在封面编辑器中使用TIFF文件，请选择无压缩或“Pack bits”。
  如果TIFF文件使用G4或G3压缩，图象可能不能正确显示。

* 在封面编辑器中编辑封面时，使用“保存”命令保存封面。如果使用“另
  存为”命令改变了封面位置，封面可能不正确显示或传送。当新建一个封
  面时，可以使用“另存为”命令。

* 目标地址的名称、传真号、页码数和备注不会显示在所选封面的预览屏幕
  中。如果您想在传真前核对这几项，请使用传送屏幕或放大查看(预览)屏
  幕中的预览窗口。

* 在封面编辑器中预览的图象有时比打印区域大。这是因为您在打印驱动程
  序中指定了打印区域，在传真传送中没有问题。您可以查看在PC-Fax预览
  中的实际打印预览。

* PC-Fax查看器中的页面缩放和旋转命令仅在常用屏幕下有效；在简化视图
  屏幕(缩略图)下无效。

-----------------------------------------------------------------

                           应用软件限制

-----------------------------------------------------------------

* 当从以下应用软件以200x100 dpi(文本)分辨率发送传真时，图象宽度可
  能变小。当分辨率设置为200x400 dpi(精细)时，图象宽度可能变大。
  Microsoft Visio 2000, Microsoft Word 97, Presto! PhotoDesigner
  Lotus SuperOffice

* 当从以下应用软件以200x100 dpi(文本)分辨率发送传真时，英文字体可
  能变宽，汉字重叠或者模糊。当分辨率设置为200x400(精细)时，英文字
  体可能变小。
  Adobe Acrobat 4.0，Adobe Acrobat Reader 4.0

* 当从以下应用软件以200x100 dpi(文本)或200x400 dpi(精细)分辨率发送
  传真时，汉字间的空格可能不能保持正常。
  Lotus Freelance 97

* 如果一个在Autocad2000创建的A3文档以A3尺寸输出，输出尺寸可能变为
  A4，并且只有与第一页尺寸相当的部分能够传送。


* 如果您传真一个由MS Excel创建的完整工作簿，该工作簿中的工作表分辨
  率设置不同，图象可能会分离开来。

* 如果您传真一个由MS Excel创建的完整工作簿，该工作簿中的工作表尺寸
  设置不同，可能会弹出多个“选择目标地址”屏幕，发送可能失败。在这
  种情况下，分别发送每一页。

* 当使用MS Excel时,如果您改变了PC-Fax驱动程序的分辨率，每页的输出范
  围可能改变。

* 如果您传真一个含有不同尺寸页的MS Word文件，可能发生错误。

* 在MS Word 中,如果您选择了“允许重调A4/Letter纸型”设置，把纸张设
  为letter尺寸，并且把PC-Fax驱动程序的分辨率设为200x100 dpi(文本)或
  200x400dpi(精细)，输出范围可能改变。

* 如果您在允许设置打印白边的应用程序中创建一个没有白边的文档，部分
  文档可能在接收端机器上打印不出来。

* 如果您在安装PC-Fax驱动程序后，在Windows 98或 NT中安装Microsoft 
  Office XP，可能会出现以下错误信息：

  Error 25506. Microsoft Office XP 没有在您计算机上检测到要求更新
  的系统文件。您必须在安装Office XP之前安装Microsoft Office XP的系
  统更新文件。C:\WINDOWS\SYSTEM\ASYCFILT.DLL的版本是2.40.4275.1 
  而我们要求的版本是2.40.4277.1。

  更多的信息可以从以下网址找到：
  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;286398

* 如果您试图直接把文件拖放到PC-Fax驱动程序来打印MS Word文件，可能会
  出现错误信息，预览窗口也不会打开。在这种情况下，不要使用拖放；请用
  MS Word打开文件并打印。

  以上限制在本文档创建之时已得到验证。

-----------------------------------------------------------------

  本产品包含了OpenSSL设计开发的用于OpenSSL开发工具的软件。
  (http://www.openssl.org/)
  本产品包含了Eric Young编写的加密软件。(eay@cryptsoft.com) 

-----------------------------------------------------------------

  如果文档中的信息被用于除驱动程序以外的目的，SHARP公司无法保证本
  文档和与本文档相关的软件(PC-Fax驱动程序)所提供信息的准确性。

-----------------------------------------------------------------

  Microsoft,Windows，Windows NT，Windows server,Windows vista和
  Windows 7是美国微软公司在美国和世界范围中的注册商标。Windows是
 “Microsoft Windows操作系统”的简称。    

  所有其它公司名称和产品名称是各自公司所拥有的商标或注册商标。

-----------------------------------------------------------------

