一、i系列机型安装说明：
1、USB_to_Serial_Driver目录下PL-2303 Driver Installer.exe是USB转串口线的驱动程序。
2、DataPort_Driver目录下是i系列手机的数据端口驱动，安装好这个驱动后就可以使用Phone Suite软件（Phone Suite软件需要另外安装）。
3、Camera_Driver目录下是网络摄像头驱动，安装驱动时请按说明安装。
4、不同机型的功能会有所不同，请根据您的手机的实际功能选择安装程序。

二、售后服务地址的使用说明：
请根据您的手机的实际功能来确定您的手机是否具有售后服务的“更新”功能，此功能可以帮助您恢复或者更新售后服务信息，具体可参阅光盘目录下“售后服务地址”文件夹下的《售后服务地址使用说明》。

三、温馨提示：
1、步步高手机的摄像头、数据端口功能需要在开机状态下使用，而U盘功能则可以在关机状态下或离线模式下使用（不同机型有所不同）。请根据您的手机实际具有的功能来使用。具体使用方法如下：
1）开机状态下，用数据线将手机和电脑连接好后，屏幕会自动提示可以提供的功能，请根据需要进行选择。当选择“U盘功能”时，手机会自动提示关机或进入离线模式（不同机型提示内容有所不同），选择后再进入U盘功能。
2）关机状态下，用数据线将手机和电脑连接，此时只会自动进入U盘功能。
备注：
“U盘功能”可以通过电脑进入手机的存储器，包括手机U盘或者存储卡（即TF卡），但有的机型没有U盘，只能使用存储卡功能，而存储卡功能则需要用户装入合适的存储卡之后才能使用。
摄像头功能不支持Windows98操作系统。
在使用摄像头功能之前，请先在电脑上安装摄像头驱动程序。运行与本手机配套的光盘，选择具体的机型后，根据相应窗口的提示进行选择和操作。
当使用摄像头功能时，手机的摄像头可以作为一个普通的电脑摄像头使用。您可打开光盘“PC_camera_API”下的摄像头显示窗口程序“AMCAP2”，以显示摄像头拍摄的画面。

2、在开机状态下，当您需要使用“U盘功能”时，请注意先停止使用手机的其他所有功能。

3、手机U盘或者存储卡主要用于存放多媒体文件，建议不要将重要的文件长期存放在手机U盘或者存储卡中，如果需要使用手机临时转存文件，请注意一定要在电脑上保留文件的备份。

4、当手机出现U盘或者存储卡中的多媒体文件播放断续、卡音、以前可以正常播放的文件无法播放、文件读写错误等问题时，请将手机U盘或者存储卡中的文件先拷贝到电脑上，重新格式化手机U盘或者存储卡后再把以前备份的原始文件拷贝到U盘或者存储卡中使用。

5、请不要对U盘或者存储卡中出厂默认的“铃声、电影、电子书”等所有文件夹进行重新命名，否则，可能会导致多媒体工具中的相关功能不能使用这些文件夹下面的文件（U盘或者存储卡中出厂默认的文件夹种类视不同版本而定，请以您的手机为准）。

6、请用户不要在手机对文件进行操作的过程中（例如录像、录音、拍照、使用电脑给手机U盘或者存储卡拷贝文件）断电，如果在上述过程中断电可能会破坏手机内部的U盘或者存储卡文件。

7、由于存储介质的特性决定，U盘或者存储卡不利于长期可靠地保存文件，可能因为操作不当或者外界环境因素造成数据丢失。您在日常使用手机U盘或者存储卡拷贝文件或每次接受维修服务之前，请将重要信息及时进行备份，以免造成不必要的损失。本公司不对此类损失承担任何责任。

8、手机出厂时，手机U盘或者存储卡中保存有原厂配置的文件，这些文件对使用手机的某些功能是必不可少的，请用户不要对此类文件进行更名、删除或移动，并请用户尽量备份这些文件，以便文件在被删除或破坏后能够得到恢复。

9、对电压过低的电池（如长期搁置的电池），充电时可能不能显示充电状态的界面，需要充电一段时间后才会显示，也存在不能立即开机的可能，请在充电一段时间后开机。

