KX950 使用说明书

前言... 2 设定您的键盘... 3 特殊功能(Fn)键及其相关功能使用... 3 1-复合式多媒体组合键... 3 2-背光亮度调整... 3 3-配置文件切换... 3 4-模式切换... 4 5-多段 LED Demo 模式... 4 6-自定义区域背光设定... 4 用户接口(GUI)说明... 4 1-安装... 4 2-卸载... 4 3-开始... 5 4-宏配置... 5 5-宏配置菜单说明... 6 6-自定义宏界面说明... 6 7-如何自定义/编辑宏... 7 8-修改/变更宏按键... 7 9-修改延迟时间... 7 10-删除特定按键顺序... 8 11-按键配置... 8 12-如何设定实时切换键... 8 13-实时反应系统操作说明... 9 14-灯光选项... 9 15-DEMO 选项... 10 備註：有毒有害物质或元素表... 11 | 前言 感谢您购买 BenQ 键鼠产品。务请仔细阅读本手册，并妥善保管以备将来参考。 关于本手册 本手册旨在帮助您使用。所有提供的信息已尽可能准确，但如有变更，恕不另行通知。 版权所有 BenQ Corporation 保留所有权利。 本手册中提到的所有其它标志、产品或公司名称可能是其各个公司的注册商标或版权，因此仅用于一般性参考目的。 设定您的键盘 A-多媒体控制键 B-背光亮度调整 C-3 组可编程宏按键：M1 / M2 / M3 D-Windows 锁定键(一般模式/游戏模式切换) E-多段 LED DEMO 模式 F-自定义区域背光设定 G-录制自定义背光区域 H-实时宏录制键 特殊功能(Fn)键及其相关功能使用 1-复合式多媒体组合键 Fn + F1 → 上一首 Fn + F2 → 播放 / 暂停 Fn + F3 → 下一首 Fn + F4 → 停止 Fn + F5 → 静音 Fn + F6 → 音量减少 Fn + F7 → 音量增加 2-背光亮度调整 五段 LED 背光亮度调整，亮度分别为 ─ 0% / 25% / 50% / 75% / 100% 3-配置文件切换 1.在游戏模式下使用 FN + M1/M2/M3 可切换至选取的配置文件。 2.M1/M2/M3 设定请参阅用户接口设定方法。 4-模式切换 1.使用右上角 Windows 锁定键切换一般模式与游戏模式。 2.当开启游戏模式时，左侧 Windows 键功能会变成 CTRL 功能。 5-多段 LED Demo 模式 FN+Demo 一次：全区域背光 FN+Demo 二次：单点亮 FN+Demo 三次：单点暗 FN+Demo 四次：呼吸灯 FN+Demo 五次：单列跑马灯 6-自定义区域背光设定 FN + CM1 /CM2 切换设定值。 录制方法：开始录制(Fn+Rec1/Rec2)→按下欲设定发光的按键→结束录制(按一次 Rec1/Rec2)。 用户接口(GUI)说明 1-安装 在 Windows 操作系统中安装： 请依照下面有关如何将 KX950 软件安装至 PC 系统的指示来安装。 1. 请先将键盘 USB 讯号线插入计算机主机兼容的链接端口。 2. 请将包装中有标示“KX950”卷标的光盘置入 CD-ROM 光驱。 3. 系统将会在置入光盘之后执行 setup.exe。如果系统没有执行此程序，请双击 setup.exe 以继续安装程序。 4. 依照画面上显示的所有指示进行安装。 2-卸载 从 Windows 开始菜单，在所有程序\KX950 底下找出卸载选项，然后双击「卸载 KX950」即可卸载驱动程序。 3-开始 1. 请确定键盘已正确连接至 PC。 2. 双击画面右下方的图示 起始用户接口。 3. 起始 UI 之后，将会把所有预先设定的组态加载至 KX950 遊戲鍵盤(请参阅下面显示的图片)。 4-宏配置 A- 一般模式/游戏模式切换。 B- 自定义宏区域。 C- 点选”应用”以套用当前设定，点选”确定”以储存当前设定，点选”取消”以取消当前设定。 D- 点选”打开文件”以加载所储存之配置模式，点选”储存文件”以储存所目前配置模式，点选”加载硬件配置”以加载键盘所储存之配置模式。 E- 键盘游戏模式 1~3。 F- 恢复原厂设定。 5-宏配置菜单说明
[关闭]：无效 [自定]：自定义宏 [IE 浏览器]：浏览器设定 －新视窗：开新页面 －新标签：新索引卷标 －打印：打印此页面 －首页：回首页 －上一页：上一页 －下一页：下一页 －停止：停止 －刷新：重新整理 －我的最爱：我的最爱 [系统]：系统管理 －关机：关闭电源 －睡眠：睡眠模式 －唤醒：唤醒 | [O ffice 功能] ：office 功能 －复制：复制 －剪下：剪下 －删除：删除 －句尾：页尾 －句首：页首 －插入：插入 －新档：开新档案 －开启：开启旧档 －上一页：上一页 －下一页：下一页 －贴上：贴上 －打印：打印 －重做：重做 －储存：储存 －另存：另存新檔 －全选：选择全部 －复原：复原 [电子邮件]：开启邮件 [计算器]：开启计算器 [我的电脑]：开启我的计算机 [标準] ：原功能
6-自定义宏界面说明 A- 自定义宏名称。 B- 自定义宏内容。 C- 开始录制/停止录制按键。 D- 记录延迟时间。 E- 选取”执行一次”此宏只会执行一次，选取”当按住按键重复执行”当您一直按住此按键则会重复执行此宏，选取”重复执行直到按下一颗按键”此宏会重复执行直到您按下任一按键。 F- 删除按键顺序。 7-如何自定义/编辑宏 步骤 1.自定义宏名称 步骤 2.选择是否记录延迟时间 步骤 3.选择执行方法 步骤 4.开始录制 步骤 5.开始记录键盘命令 步骤 6.停止录制 8-修改/变更宏按键 若要在宏内容中修改变更宏按键 步骤 1.点两下欲修改按键 步骤 2.变更您所要的按键 步骤 3.确定 9-修改延迟时间 若要修改延迟时间鼠标左键点两下。 点选▲以增加秒数，点选▼以减少秒数。 10-删除特定按键顺序 选取欲删除按键→点选删除键→完成删除 11-按键配置 A- 实时切换键设定区域 B- 自定义实时反应系统 C- 启用小屏幕显示(开启 OSD) 12-如何设定实时切换键 步骤 1.点选要更换的按键 步骤 2.选择新的按键 步骤 3.确定，完成设定 13-实时反应系统操作说明 假设您设定游戏模式 1 时，设定切换游戏模式 2 为 L-Ctrl 当您在游戏模式 1 下想要快速切换成游戏模式 2 时 按住左侧 Ctrl 键，在按您要的 G1~G12 按键 放开 Ctrl 键后立即跳回游戏模式 1。 14-灯光选项 如何自定灯光 步骤 1.选择模式 CM1 或 CM2 进行设定 步骤 2.按下开始录制 步骤 3.选取您要发光的按键 步骤 4.停止录制，完成 15-DEMO 选项 A- 模式选择：全区域背光 / 单点亮 / 单点暗 / 呼吸灯 / 单列跑马灯 B- 亮度调整：全区域背光 / 单点亮 / 单点暗→可单独作亮度调整 呼吸灯 / 单列跑马灯→预设 100%不可调整亮度 備註：有毒有害物质或元素表
键盘 | 有毒有害物质或元素
铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE)
塑料机构件 | O | O | O | O | O | O
电路板 | X | O | O | O | O | O
铁板 | O | O | O | O | O | O
电源线 | O | O | O | O | O | O
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 规定的有限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，上表中打“X”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。
注：请实际购买之产品参考以上内容； 警告！产品废弃时请交给当地有质资的回收单位处理 警告！若您购买无线产品，请了解以下内容 本产品含有电池，废弃时请交给当地有质资的回收单位处理