| Strona główna > Elementy opcjonalne i materiały eksploatacyjne # Wymiana kasety z taśmą Oryginalna kaseta z taśmą firmy Epson Wymiana kasety z taśmą ## Oryginalna kaseta z taśmą firmy Epson Gdy wydruki są wyblakłe, należy wymienić kasetę z taśmą. Oryginalne kasety z taśmą firmy Epson zostały zaprojektowane i wyprodukowane pod kątem prawidłowej współpracy z drukarką firmy Epson. Zapewniają one prawidłową i długotrwałą pracę głowicy drukującej i innych części drukarki. Produkty inne niż wyprodukowane przez firmę Epson mogą spowodować uszkodzenie drukarki, którego nie obejmują gwarancje firmy Epson. Drukarka obsługuje następujące kasety z taśmą:
Kaseta z taśmą czarną firmy Epson: | S015633
Do góry ## Wymiana kasety z taśmą Aby zainstalować lub wymienić kasetę z taśmą, należy wykonać następujące czynności:
| Upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
| Podnieś pokrywę drukarki do pozycji pionowej, a następnie pociągnij do góry, aby ją wyjąć.
Ostrzeżenie:
Jeśli drukarka była właśnie używana, głowica drukująca może być gorąca; należy ją pozostawić kilka minut do ostygnięcia, zanim będzie można wymienić kasetę z taśmą.
| Wyjmij moduł dociskania papieru, ściskając delikatnie wypustki blokujące i wyciągając moduł dociskania z drukarki.
| Upewnij się, że głowica drukująca znajduje się na środku drukarki.
Jeżeli nie, włącz, a następnie wyłącz drukarkę. Następnie wyjmij kasetę z taśmą z drukarki.
| Wyciągnij nową kasetę z taśmą z opakowania.
| Obróć pokrętło naciągające taśmę w kierunku wskazanym przez strzałkę, aby usunąć luz taśmy i ułatwić jej instalację.
| Wsuń kasetę z taśmą do drukarki, jak pokazano na rysunku, a następnie silnie dociśnij obie strony kasety, tak aby plastikowe uchwyty znalazły się we wgłębieniach drukarki.
Uwaga:
Nie należy dotykać białego kabla wewnątrz drukarki.
| Za pomocą ostro zakończonego przedmiotu, na przykład długopisu, wprowadź taśmę pomiędzy głowicę drukowania a karetkę.
Przestroga:
Nie należy wkładać taśmy w dalszej części karetki.
prawidłowe | nieprawidłowe
| * karetka
| Obróć pokrętło naciągające taśmę w kierunku wskazanym przez strzałkę, aby ułatwić jej wsunięcie we właściwe miejsce; taśma nie powinna być skręcona ani zgięta.
| Ponownie zainstaluj moduł dociskania papieru.
| Załóż i zamknij pokrywę drukarki.
Do góry |