| Inicio > Manipulación del papel # Impresión en papel especial Ajuste de la palanca de grosor del papel Impresos de varias copias Sobres La impresora también puede imprimir en una amplia variedad de tipos de papel, incluidos impresos de varias copias y sobres. En impresos de varias copias, no debe imprimir a una distancia inferior a 13 mm (0,5 ”) desde cada lado del papel. Si desea más información sobre el área imprimible recomendada de los sobres, consulte Área imprimible recomendada. Precaución:
Al imprimir en impresos de varias copias, papel más grueso de lo normal o sobres, asegúrese de que la configuración del software de la aplicación conserve la impresión completa en el área imprimible recomendada. La impresión fuera del borde en estos tipos de papel puede dañar el cabezal de impresión.
## Ajuste de la palanca de grosor del papel Antes de imprimir en papel especial, debe cambiar la configuración de grosor del papel. Siga estos pasos para ajustar la configuración de grosor del papel:
| Abra la cubierta de la impresora. La palanca de grosor del papel se encuentra en la parte izquierda de la impresora. Los números situados al lado de la palanca indican la configuración del grosor.
| Utilice la tabla que aparece a continuación para seleccionar el grosor de papel adecuado.
Tipo de papel | Posición de la palanca de grosor del papel
Papel corriente | Hojas sueltas | -1 o 0
Papel continuo
Impresos de varias copias | 2 páginas (original + 1 copia) | 1
3 páginas (original + 2 copias) | 2
4 páginas (original + 3 copias) | 3
Sobres | de 3 a 5
| Cierre la cubierta de la impresora.
Principio ## Impresos de varias copias Puede utilizar impresos de varias copias de papel continuo o de hojas sueltas de papel sin carbón (un original y tres copias). Antes de imprimir en los impresos, establezca la palanca de grosor del papel como se describe en el apartado anterior. Los siguientes consejos le ayudarán a obtener buenos resultados: Utilice sólo impresos de varias copias de papel continuo unidos mediante bandas adhesivas punteadas o grapas de papel. No cargue nunca impresos de varias copias de papel continuo unidos por grapas metálicas, cintas o adhesivo continuo. Utilice sólo impresos de varias copias de hojas sueltas con líneas pegadas sólo en la parte superior. Introduzca primero el borde pegado de los impresos en la impresora. Utilice sólo impresos de varias copias sin arrugas y ondas. Si necesita ajustar la posición de carga, utilice el software de la aplicación o cambie la posición de carga como se describe en Ajuste de la posición de inicio de página. Cuando utilice impresos de varias copias de papel continuo plegados por una cara, es posible que las copias no se alineen con el original. Si esto sucede, levante la guía del papel. Principio ## Sobres Puede introducir sobres de uno en uno mediante la guía del papel. Tenga en cuenta las siguientes sugerencias: Antes de cargar un sobre, establezca la palanca de grosor en la posición adecuada. Consulte Ajuste de la palanca de grosor del papel. Para cargar un sobre, siga los pasos que se indican en Carga de hojas sueltas. Introduzca primero el borde ancho del sobre en la impresora, con la cara en la que se va a imprimir boca abajo. Cuando introduzca el sobre entre las guías del papel, empújelo firmemente y sujételo hasta que se introduzca en la impresora. Utilice sobres sólo en condiciones normales de temperatura y humedad. Asegúrese de que la impresión no se salga del área de impresión recomendada. El cabezal de impresión no debe sobrepasar el borde izquierdo ni el derecho del sobre o de otro papel grueso. (Consulte Especificaciones de la impresora para ver las especificaciones). Se aconseja imprimir una muestra de prueba con una hoja de papel normal antes de imprimir en los sobres. Principio |