| Página Inicial > Opções e Consumíveis # Instalar e Utilizar Opções Suporte de rolo de papel ## Suporte de rolo de papel O suporte de rolo de papel opcional (C81114) permite utilizar a impressora com um rolo de papel de 216 mm (8,5 polegadas) como o que é utilizado nos aparelhos de telex. Esta opção não está disponível em todos os países. Para instalar e utilizar o suporte de rolo de papel, execute as seguintes operações:
| Desligue a impressora e retire o guia de papel.
| Posicione o suporte de rolo de papel por baixo da impressora, conforme se mostra abaixo. Encaixe os dois orifícios da base nos dois pinos de posicionamento, na parte de baixo da impressora.
Importante:
Tenha cuidado para não deixar o suporte de rolo de papel cair quando levantar a impressora. Apenas o peso da impressora o mantém no lugar.
| Coloque a alavanca de selecção do sistema de alimentação na posição de folha solta.
| Corte a margem de entrada do rolo de papel a direito. Passe o eixo do suporte pelo centro do rolo de papel.
| Coloque o eixo e o rolo do papel no suporte. Oriente o rolo de forma a que o papel seja alimentado a partir da parte inferior do rolo. Em seguida, ligue a impressora.
| Faça passar a margem de entrada do papel por cima da guia do percurso das folhas soltas e insira-a nesse percurso até sentir resistência.
| Instale o guia de papel. Desloque a guia da extremidade esquerda para o centro, até parar na marca da guia. Em seguida, desloque a guia da extremidade direita para a marca de guia oposta.
Topo |