| صفحه اصلی > برطرف کننده مشکلات # انجام چاپ آزمایشی انجام چاپ آزمایشی چاپگر به شما کمک می کند تا منشأ مشکل را بیابید: اگر نتایج چاپ آزمایشی رضایت بخش باشند، چاپگر به طور صحیح کار می کند و احتمالاً مشکل در نتیجه تنظیمات درایور چاپگر، تنظیمات برنامه، رایانه و یا کابل رابط می باشد. (مطمئن شوید که از کابل رابط پوشش دار استفاده می کنید.) اگر چاپ آزمایشی بطور صحیح چاپ نشد، اشکال از چاپگر است. برای اطلاع از دلایل احتمالی بروز مشکل و راه حل احتمالی به مشکلات و راه حل ها مراجعه کنید. می توانید چاپ آزمایشی را با صفحه های تکی و یا کاغذ پیوسته انجام دهید. برای اطلاع از دستورالعمل های مربوط به قرار دادن کاغذ درون دستگاه، به چاپ بر روی کاغذ پیوسته یا چاپ بر روی صفحه های تکی مراجعه کنید. احتیاط:
برای چاپ آزمایشی باید از کاغذی استفاده کنید که حداقل 210 میلی متر (8.27 اینچ) عرض داشته باشد؛ در غیر اینصورت هد چاپ مستقیما بر روی غلتک چاپ می کند.
برای انجام چاپ آزمایشی مراحل زیر را اجرا کنید:
| هنگامی که از کاغذ پیوسته استفاده می کنید، مطمئن شوید کاغذ وارد شده، و اهرم آزاد سازی کاغذ در وضعیت صحیح قرار داشته باشد. سپس چاپگر را خاموش کنید.
احتیاط:
هر زمان که چاپگر را خاموش می کنید، قبل از دوباره روشن کردن برای حداقل پنج ثانیه صبر کنید؛ در غیر اینصورت ممکن است به چاپگر صدمه وارد شود.
| برای اجرای این آزمایش، در حالیکه دکمه LF/FF یا Load/Eject را پایین نگاه داشته اید، چاپگر را روشن کنید.
زمانیکه دکمه LF/FF پایین نگه داشته شود چاپ آزمایشی با نویسه های پیش نویس چاپ می شود و زمانیکه دکمه Load/Eject پایین نگه داشته شود چاپ آزمایشی با نویسه های NLQ می شود.
| اگر می خواهید از صفحه کاغذ تکی استفاده کنید، کاغذ را وارد چاپگر نمایید.
بعد از چند ثانیه، چاپگر کاغذ را بطور خودکار وارد کرده و شروع به چاپ آزمایشی می کند. یک سری نویسه چاپ می شود. توجه:
برای متوقف کردن موقت چاپ آزمایشی، دکمه Pause را فشار دهید. برای از سرگیری چاپ آزمایشی، دکمه Pause را دوباره فشار دهید.
| برای پایان دادن به چاپ آزمایشی، دکمه Pause را فشار دهید تا چاپ پایان یابد. اگر کاغذی در چاپگر باقی مانده باشد، دکمه LF/FF را برای بیرون کشیدن صفحه چاپ شده فشار دهید. سپس چاپگر را خاموش کنید.
احتیاط:
چاپگر را در حین چاپ آزمایشی خاموش نکنید. همیشه قبل از خاموش کردن چاپگر برای توقف چاپ دکمه Pause و برای بیرون کشیدن صفحه چاپ شده دکمه LF/FF را فشار دهید.