| Inicio > Información sobre el producto # Especificaciones de la impresora Mecánicas Electrónicas Eléctricas Medioambientales Papel Área imprimible recomendada Alineación del papel ## Mecánicas
Método de impresión: | Matricial de 24 agujas
Velocidad de impresión: | Borrador de alta velocidad | 347 cps a 10 cpp 416 cps a 12 cpp
Borrador | 260 cps a 10 cpp 312 cps a 12 cpp 390 cps a 15 cpp
Borrador condensado | 222 cps a 17 cpp 260 cps a 20 cpp
Calidad de carta (LQ) | 86 cps a 10 cpp 103 cps a 12 cpp 129 cps a 15 cpp
LQ condensada | 147 cps a 17 cpp 172 cps a 20 cpp
Sentido de la impresión: | Búsqueda lógica en ambos sentidos para la impresión de texto y gráficos. Se puede seleccionar la impresión de texto o gráficos en un solo sentido mediante comandos de software.
Interlineado: | 4,23 mm (1/6") o programable con incrementos de 0,0706 mm (1/360")
Columnas imprimibles: | 80 columnas (a 10 cpp)
Resolución: | 360 × 180 ppp como máximo
Método de alimentación: | Alimentación de fricción (entrada del papel por la parte trasera) Alimentación del tractor de empuje (entrada del papel por la parte trasera)
Bandeja: | Tract. de empuje post. Soporte de rollo de papel (opcional)
Velocidad de avance del papel: | Continua | 53 mm/segundo (3,61 pulgadas/segundo)
Intermitente | 57 ms/línea a un interlineado de 1/6 pulgadas
Fiabilidad: | Volumen total de impresión | 20 millones de líneas (excepto el cabezal de impresión) MTBF de 10.000 POH (25% de servicio)
Duración del cabezal de impresión | 400 millones de impulsos por aguja
Dimensiones y peso: | Al usar papel continuo:
Altura | 199 mm (7,8 pulgadas)
Anchura | 362 mm (14,3 pulgadas)
Profundidad | 335 mm (13,2 pulgadas)
(incluidos los soportes de papel y el mando.)
Al usar hojas sueltas:
Altura | 199 mm (7,8 pulgadas)
Anchura | 362 mm (14,3 pulgadas)
Profundidad | 307 mm (12,1 pulgadas)
(incluidos los soportes de papel y el mando.)
Peso | 4 kg aprox. (8,8 libras)
Cinta: | Cartucho de cinta negra (S015633)
Duración de la cinta (Borrador, 10 cpp, 48 puntos/carácter) | Cinta negra | 2,5 millones de caracteres
Ruido acústico: | 53 db aprox. (A) (norma ISO 7779)
Principio ## Electrónicas
Interfaces: | Una interfaz paralela estándar bidireccional de 8 bits compatible con el modo Nibble IEEE 1284; una interfaz serie EIA-232D y una interfaz USB (versión 2.0)
Búfer: | 128 KB
Fuentes incorporadas: | Fuentes de mapa de bits: EPSON Draft 10, 12, 15 cpp EPSON Roman 10, 12, 15 cpp, proporcional EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpp, proporcional EPSON Courier 10, 12, 15 cpp EPSON Prestige 10, 12 cpp EPSON Script 10 cpp EPSON OCR-B 10 cpp EPSON Orator 10 cpp EPSON Orator-S 10 cpp EPSON Script C proporcional Fuentes ampliables: EPSON Roman 10,5 puntos, 8-32 puntos (de 2 en 2) EPSON Sans Serif 10,5 puntos, 8-32 puntos (de 2 en 2) EPSON Roman T 10,5 puntos, 8-32 puntos (de 2 en 2) EPSON Sans Serif H 10,5 puntos, 8-32 puntos (de 2 en 2) Fuentes de código de barras: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Tablas de caracteres: | Estándar: Una tabla de caracteres en cursiva y 12 de gráficos: Tabla de cursiva, PC 437 (EE.UU., Europa estándar), PC 850 (plurilingüe), PC 860 (portugués), PC 863 (francés canadiense), PC 865 (nórdico), PC 861 (islandés), BRASCII, Abicomp, Roman 8, latín 1 ISO, PC 858, ISO 8859-15 Ampliado: Una tabla de caracteres en cursiva y 40 de gráficos: Tabla de cursiva, PC437 (EE.UU., europeo estándar), PC850 (plurilingüe), PC437 Griego, PC853 (turco), PC855 (cirílico), PC852 (Europa del Este), PC857 (turco), PC866 (ruso), PC869 (griego), MAZOWIA (polaco), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (latín/griego), ISO Latín 1T (turco), Bulgaria (búlgaro), PC 774 (LST 1283: 1993), Estonia (estonio), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (letonio), PC 866 UKR (ucraniano), PC860 (portugués), PC861 (islandés), PC865 (nórdico), PC 864 (árabe), PC APTEC (árabe), PC 708 (árabe), PC 720 (árabe), PCAR 864 (árabe), PC863 (francés canadiense), Abicomp, BRASCII, Romano 8, ISO Latín 1, PC 858, ISO 8859-15, PC771 (Lituania), PC437 (Eslovenia), PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazajstán)
Juegos de caracteres: | 13 juegos de caracteres internacionales: EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca I, Suecia, Italia, España I, Japón, Noruega, Dinamarca 2, España 2, Iberoamérica
Principio ## Eléctricas Este producto entrará en el modo latente después de un período de tiempo de inactividad. El intervalo de tiempo viene preestablecido de fábrica para garantizar que el producto cumpla los estándares Energy Star de eficiencia energética y el usuario no puede modificarlo.
| Modelo de 220 a 240 V
Intervalo de voltaje de entrada | CA, 198 a 264 V
Intervalo de frecuencia nominal | De 50 a 60 Hz
Intervalo de frecuencia de entrada | De 49,5 a 60,5 Hz
Tensión nominal | 0,8 A (2 A como máximo, en función del tipo de carácter)
Consumo de energía | Aprox. 24 W (patrón de carta ISO/IEC 10561) Aprox. 8 W en el modo de reposo Aprox. 1,3 W en el modo latente* Aprox. 0,5 W en el modo de apagado automático 0 W en el modo de apagado
* modo latente: Transcurridos 4 minutos 30 segundos en el siguiente estado, la impresora pasa al modo latente. - Sin operación - Sin error - Sin datos en el búfer de entrada Nota:
Consulte el voltaje de la impresora en la etiqueta de su parte trasera.
Principio ## Medioambientales
| Temperatura (sin condensación) | Humedad (sin condensación)
Funcionamiento | De 5 a 35 ˚C (de 41 a 95 ˚F) | De 10 a 80% HR
Almacenamiento | De -30 a 60 ˚C (de -22 a 140 ˚F) | De 0 a 85% HR
Principio ## Papel Nota:
Utilice papel reciclado, sobres e impresos de varias copias de hojas sueltas sólo en las condiciones de temperatura y humedad normales descritas a continuación. Temperatura: De 15 a 25˚C (de 59 a 77˚F) Humedad: De 30 a 60% HR No cargue papel doblado, dañado, arrugado ni curvado.
Hojas sueltas (estándar): entrada de la guía del papel
Anchura | De 100 a 257 mm (de 3,9 a 10,1 ”)
Longitud | De 100 a 364 mm (de 3,9 a 14,3 ”)
Grosor | De 0,065 a 0,14 mm (de 0,0025 a 0,0055 ”)
Peso | De 52 a 90 g/m² (14 a 24 libras)
Impresos de varias copias de hojas sueltas: entrada de la guía del papel
Anchura | De 100 a 257 mm (de 3,9 a 10,1 ”)
Longitud | De 100 a 364 mm (de 3,9 a 14,3 ”)
Copias | 1 original + hasta 3 copias
Grosor | De 0,12 a 0,32 mm (de 0,0047 a 0,0126 ”)
Peso | De 40 a 58 g/m² (12 a 15 libras)
Encuadernado | Línea pegada en la parte superior
Sobres: entrada de la guía del papel
Tamaño | N.º 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 pulgadas) N.º 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 pulgadas)
Grosor | De 0,16 a 0,52 mm (de 0,0063 a 0,0205 ”)
Peso | De 45 a 90 g/m² (12 a 24 libras)
Papel continuo (estándar y de varias copias): entrada posterior
Anchura | De 101,6 a 254 mm (de 4 a 10 ”)
Longitud (una página) | De 101,6 a 558,8 mm (de 4 a 22 ”)
Copias | 1 original + hasta 3 copias
Grosor | 0,065 a 0,32 mm (0,0025 a 0,0126 pulgadas)
Peso (los que no son de varias copias) | De 52 a 82 g/m² (14 a 22 libras)
Peso (una hoja de un impreso de varias copias) | De 40 a 58 g/m² (12 a 15 libras)
Encuadernado | Banda adhesiva punteada o grapa en ambos lados
Rollo de papel: entrada por la parte trasera con soporte opcional de rollo de papel
Anchura | 216 mm (8,5 pulgadas)
Grosor | De 0,07 a 0,09 mm (de 0,0028 a 0,0035 pulgadas)
Peso | De 52 a 82 g/m² (14 a 22 libras)
Principio ## Área imprimible recomendada Nota:
Para obtener un resultado mejor, imprima dentro del área de impresión recomendada. La impresora no puede imprimir fuera de esta área.
Hojas sueltas:
A | El margen superior mínimo es de 4,2 mm (0,17 ”).
B | Los márgenes mínimos izquierdo y derecho son de 3 mm (0,12 ”) cada uno. En hojas sueltas, la anchura máxima del papel es de 257 mm (10,1 ”). La anchura máxima imprimible es de 203,2 mm (8 ”). Si el tamaño del papel es considerablemente más ancho, los márgenes laterales serán más anchos que el mínimo, pero la anchura imprimible no aumenta por encima de 203,2 mm (8 ”).
C | El margen inferior mínimo es de 4,2 mm (0,17 ”).
Sobres:
A | El margen superior mínimo es de 4,2 mm (0,17 ”).
B | Los márgenes mínimos izquierdo y derecho son de 3 mm (0,12 ”) cada uno. El área máxima imprimible es de 234,9mm (9,25 pulgadas). Si el tamaño del sobre es considerablemente más ancho, los márgenes laterales serán más anchos que el mínimo, pero la anchura imprimible no aumenta por encima de 234,9 mm (9,25 ”).
C | El margen inferior mínimo es de 4,2 mm (0,17 ”).
Papel continuo:
A | Los márgenes mínimos superior e inferior por encima y por debajo de la perforación son de 4,2 mm (0,17 ”) cada uno.
B | Los márgenes mínimos izquierdo y derecho son de 13 mm (0,51 ”) cada uno. La anchura máxima del papel es de 254 mm (10,0 ”). La anchura máxima imprimible es de 203,2 mm (8 ”). Si el tamaño del papel es considerablemente más ancho, los márgenes laterales serán más anchos que el mínimo, pero la anchura imprimible no aumenta por encima de 203,2 mm (8 ”).
Rollo de papel:
A | El margen superior mínimo es de 4,2 mm (0,17 ”).
B | Los márgenes mínimos izquierdo y derecho son de 3 mm (0,12 ”) cada uno. La anchura máxima imprimible es de 203,2 mm (8 ”).
Principio ## Alineación del papel Para papel continuo, la impresión se inicia en la flecha situada en la impresora. El área no imprimible se encuentra a la izquierda de dicha flecha. Para hojas sueltas, la impresión se inicia en “0” en la escala de la guía del papel. El área no imprimible a la izquierda es de “0”. Principio |