| Основная страница > Панель управления # Использование панели управления Кнопки и индикаторы на панели управления Выбор встроенного шрифта Использование панели управления в спящем режиме С помощью кнопок панели управления можно управлять простыми операциями принтера, такими как перевод строки, подача страницы, загрузка и выгрузка бумаги, а также выбор шрифтов.—— Индикаторы на панели управления показывают состояние принтера. ## Кнопки и индикаторы на панели управления 1. Индикаторы выбора шрифта Показывают текущую настройку шрифта.
| Черновая печать с высокой скоростью
| Черновая печать
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Другие
= светится, = выключен, = мигает Индикатор включается и светится при настройках по умолчанию. 2. Индикатор Tear Off (Font) Мигает, когда непрерывная бумага находится в позиции отрыва. 3. Кнопка Tear Off (Font)* Подает непрерывную бумагу к позиции отрыва. Подает непрерывную бумагу назад от позиции отрыва к позиции начала страницы. 4. Кнопка LF/FF ** При кратковременном нажатии перемещает бумагу построчно. Если нажать эту кнопку и удерживать ее в нажатом состоянии, то принтер выгрузит отдельный лист бумаги или подаст непрерывную бумагу до начала следующей страницы. 5. Кнопка Load/Eject** Загружает отдельный лист бумаги. Извлекает отдельный лист бумаги, если этот лист был загружен. Загружает непрерывную бумагу, находящуюся в позиции готовности. Подает непрерывную бумагу назад в позицию готовности. 6. Кнопка Pause Временно приостанавливает работу принтера во время печати и возобновляет печать при повторном нажатии этой кнопки. При удержании в нажатом состоянии в течение трех секунд включает режим микронастройки. Для отключения снова нажмите эту кнопку. 7. Индикатор Paper Out Светится, если в выбранном источнике бумаги нет бумаги или бумага загружена неверно. Мигает, когда бумага до конца не вышла или произошло замятие бумаги в принтере. Мигает три секунды вместе с индикатором Pause, когда включен режим блокировки. 8. Индикатор Pause Светится, когда принтер находится в режиме паузы. Мигает, когда принтер находится в режиме микронастройки.** Мигает в случае перегрева печатающей головки. Мигает три секунды вместе с индикатором Paper Out, когда включен режим блокировки. В спящем режиме светится только этот индикатор. Все другие индикаторы при этом выключены. * Выбор шрифта: в режиме микронастройки можно выбрать используемый при печати шрифт, нажав кнопку Tear Off (Font). Индикаторы выбора шрифта будут светиться, выключаться или мигать, указывая выбранный шрифт. Режим микронастройки: если удерживать нажатой в течение трех секунд кнопку Pause, то принтер перейдет в режим микронастройки. В этом режиме можно нажимать кнопки LF/FF и Load/Eject для настройки позиции начала страницы или позиции отрыва. См. раздел Настройка позиции начала страницы. К началу ## Выбор встроенного шрифта Чтобы выбрать встроенный шрифт с помощью кнопок на панели управления, выполните указанные ниже действия.
| Убедитесь, что принтер не печатает. В противном случае дождитесь завершения печати.
| Удерживайте нажатой три секунды кнопку Pause, чтобы перейти в режим микронастройки. Начнет мигать индикатор Pause. Два индикатора выбора шрифта указывают текущий выбранный шрифт.
| Нажимайте кнопку Tear Off (Font) для циклического переключения всех доступных шрифтов до тех пор, пока не будет выбран требуемый шрифт с соответствующей индикацией на панели управления. Ваш выбор будет действовать до последующего изменения.
Примечание
Настройки, установленные в прикладных программах, обычно имеют приоритет над настройками, заданными с панели управления принтера. Для достижения лучших результатов задавайте шрифт и шаг в приложении. При помощи панели управления невозможно выбрать шрифты штрих-кодов.
К началу ## Использование панели управления в спящем режиме Принтер переходит в спящий режим по прошествии 4 минут 30 секунд с последней операции при отсутствии ошибок. Перечисленные ниже операции выводят принтер из спящего режима. Отправка данных на печать. Нажатие кнопки на панели управления. При однократном нажатии кнопки принтер выходит из спящего режима и отображает свое текущее состояние посредством индикаторов на панели управления. После этого, чтобы использовать обычную функцию кнопок, следует снова нажать любую кнопку. Примечание
Если кнопка будет нажата только один раз, принтер выйдет из спящего режима. Принтер вернется в спящий режим, если в течение 20 секунд не будут выполнены какие-либо другие операции.
К началу |