Índice analítico
A.G.M.
A.G.M.
Accesorios opcionales
soporte de rollo de papel
Soporte de rollo de papel
Ajuste
palanca de grosor del papel
Ajuste de la palanca de grosor del papel
posición de corte
Ajuste de la posición de corte
Avance del papel hasta el borde de corte
posición de inicio de página
Ajuste de la posición de inicio de página
Ajuste Bi-D
Uso de Bi-D Adjustment (Ajuste Bi-D)
Ajuste del avisador acústico
Buzzer (avisador acústico)
Ajustes de la impresora
Uso de Printer Setting (Ajustes de la impresora)
Alineación de líneas verticales
Impresión de un auto test
Alineación del papel
Alineación del papel
Área imprimible recomendada
Área imprimible recomendada
Asistencia técnica
Antes de contactar con Epson
Atasco de papel, solucionar
Solución de un atasco de papel
Atención al cliente
Antes de contactar con Epson
Auto CR (carriage return)
Auto CR (retorno de carro)
Autotest
Impresión de un auto test
Avance de línea automático
Auto line feed
Botones
Uso del panel de control
Cancelación de la impresión
Cancelación de la impresión
Cartucho de c
Mecánicas
Cartucho de cinta
Cartucho de cinta original Epson
Cliente
con Windows 7, Vista, XP o 2000
Configuración de los clientes
Configuración predeterminada
lista de opciones
Modo de configuración predeterminada
Contacto con Epson
Antes de contactar con Epson
Controlador (controlador de la impresora)
Acerca del software de la impresora
Controlador de impresora
desinstalar
Desinstalación del software de la impresora
Controlador de la impresora
acceso
Con el controlador de impresora
ajustes
Aspectos generales de los ajustes del controlador de la impresora
Cambio de los ajustes del controlador de la impresora
Cortar
Avance del papel hasta el borde de corte
ajuste
Ajuste de la posición de corte
automáticamente
Avance automático del papel hasta la posición de corte
Corte de papel automático
Auto tear off
Desinstalar
software de impresora
Desinstalación del software de la impresora
Dirección de impresión
Print direction
El carácter del cero
0 slash
EPSON Status Monitor 3
Acerca del software de la impresora
Uso de EPSON Status Monitor 3
acceso
Cómo acceder a EPSON Status Monitor 3
configuración
Configuración de EPSON Status Monitor 3
Error de indicación
Utilización de los indicadores de error
ESC/P 2
Códigos de control EPSON ESC/P 2
Especificaciones
alineación del papel
Alineación del papel
área imprimible recomendada
Área imprimible recomendada
electrónicas
Electrónicas
estándares y homologaciones
Estándares y homologaciones
fuente incorporada
Electrónicas
juegos de caracteres internacionales
Electrónicas
listas de comandos
Códigos de control de emulaciónIBM PPDS
Códigos de control EPSON ESC/P 2
mecánicas
Mecánicas
medioambientales
Medioambientales
papel
Papel
tablas de caracteres
Electrónicas
Especificaciones del papel
Papel
Extraer
documento impreso del
Retirada de un documento impreso del tractor de empuje
Font
Font
Fuente
International character set for Italic table
Fuente incorporada
lista
Electrónicas
Fuente integrada
selección
Selección de una fuente incorporada
Grupo internacional de caracteres para tabla cursiva
International character set for Italic table
Hojas sueltas
especificaciones
Papel
impresión
Impresión en hojas sueltas
IBM PPDS
Códigos de control de emulaciónIBM PPDS
Impresión en dos sentidos (Bi-d)
Print direction
Impresión en un sentido (Uni-d)
Print direction
Impresora
compartir
Uso compartido de la impresora
Impresos de varias copias
especificaciones
Papel
impresión
Impresos de varias copias
Indicadores luminosos
Uso del panel de control
interfaz USB
I/F (interfaz) mode
Interfaz USB
problemas
Corrección de problemas de USB
Juegos de caracteres internacionales
Electrónicas
Limpieza de la impresora
Limpieza de la impresora
Lista de comandos
IBM PPDS
Códigos de control de emulaciónIBM PPDS
Listas de comandos
ESC/P 2
Códigos de control EPSON ESC/P 2
Longitud de datos
Data length
Longitud de página para tractor
Page length for tractor
Mando
impresora
Solución de un atasco de papel
microajuste
Ajuste de la posición de inicio de página
Microajuste
Ajuste de la posición de corte
Avance del papel hasta el borde de corte
Modo ajustes por defecto
Cambio en la configuración predeterminada
Modo bajo ruido
Low-noise mode
Modo bidireccional de interfaz paralela
Parallel I/F bidirectional mode
Modo de bloqueo
Modo de bloqueo
Modo I/F (interfaz)
I/F (interfaz) mode
Modo latente
operaciones del panel
Operaciones del panel durante el modo latente
Modo paquete
Packet mode
Palanca de grosor del papel
Ajuste de la palanca de grosor del papel
Panel
Uso del panel de control
Panel de control
Uso del panel de control
Utilización de los indicadores de error
botones
Uso del panel de control
luces
Uso del panel de control
panel
Uso del panel de control
Papel continuo
especificaciones
Papel
impresión
Impresión en papel continuo
Paridad
Parity
Pitch
Pitch
Rollo de papel
especificaciones
Papel
impresión
Soporte de rollo de papel
modo de configuración predeterminada
Roll paper
Salto sobre la perforación
Skip over perforation
Servidor
en Windows 7, Vista, XP o 2000
Configuración de su impresora como impresora compartida
Sobres
especificaciones
Papel
impresión
Sobres
Software
configuración predeterminada
Software
Solución de problemas
problemas de USB
Corrección de problemas de USB
solución de atascos de papel
Solución de un atasco de papel
Soporte de rollo de papel
Soporte de rollo de papel
Status Monitor 3
Acerca del software de la impresora
Uso de EPSON Status Monitor 3
Tabla de caracteres
configuración
Character table
lista
Electrónicas
Tear-off
botón
Utilización del botón Tear Off
Temporizador de apagado
Power off timer
Tiempo de espera de carga de papel
Manual feed wait time
Tiempo de espera I/F automático (interfaz)
Auto I/F (interfaz) wait time
Transporte de la impresora
Transporte de la impresora
Velocidad en baudios
Baud rate