| Página Inicial > Informações sobre o Produto # Lista de Comandos Códigos de controlo EPSON ESC/P 2 Códigos de controlo de emulação IBM PPDS A impressora suporta os códigos de controlo EPSON ESC/P e os códigos de controlo de emulação IBM PPDS apresentados abaixo. ## Códigos de controlo EPSON ESC/P 2 Se seleccionar uma impressora EPSON ESC/P 2 no seu software, poderá utilizar tipos de letra e gráficos avançados.
Operações gerais:
| ESC @, ESC U
Alimentação de papel:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
Formato de página:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
Posição de impressão:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Selecção de fontes:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Melhoramento do tipo de letra:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Espaçamento:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
Tabelas de caracteres:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
Imagem bitmap:
| ESC *
Código de barras:
| ESC (B
Topo ## Códigos de controlo de emulação IBM PPDS Esta impressora emula a IBM Proprinter utilizando os comandos indicados abaixo. Para informações detalhadas, consulte o manual de referência da IBM PPDS.
Operações gerais:
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U
Alimentação de papel:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
Formato de página:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Posição de impressão:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
Selecção de fontes:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Melhoramento do tipo de letra:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
Espaçamento:
| BS, SP, ESC [¥
Tabelas de caracteres:
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC ¥
Imagem bitmap:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
Código de barras:
| ESC [f, ESC [p
Transferência:
| ESC =
Topo |