| Beginpagina > Productinformatie # De printer reinigen U zorgt ervoor dat uw printer het beste blijft werken door deze enkele malen per jaar grondig te reinigen. Voer de volgende stappen uit om de printer te reinigen:
| Verwijder het papier uit de printer. Zorg ervoor dat de printer uitstaat.
| Verwijder de papiergeleider.
| Gebruik een zachte borstel om stof en vuil voorzichtig van de behuizing en papiergeleider te vegen.
| Als de behuizing of papiergeleider nog steeds vuil of stoffig is, reinigt u deze met een zachte schone doek die licht is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel dat is opgelost in water. Laat het printerdeksel op zijn plaats en duw dit omlaag tot het plat op de bovenkant van de printer ligt om te voorkomen dat water in de printer terechtkomt.
Let op:
Gebruik nooit alcohol of verdunner om de printer te reinigen. Deze chemicaliën kunnen de printeronderdelen en de behuizing beschadigen. Let op dat er geen water op het printermechanisme of de elektrische onderdelen terechtkomt. Gebruik geen harde of schurende borstel. Spuit geen smeermiddelen in de binnenkant van de printer; ongeschikte smeermiddelen kunnen het printermechanisme beschadigen. Neem contact op met een Epson-leverancier als u denkt dat de printer moet worden gesmeerd.