| Beginpagina > Productinformatie # Printerspecificaties Mechanisch Elektronisch Elektrisch Omgeving Papier Aanbevolen afdrukbaar gebied Papieruitlijning ## Mechanisch
Afdrukmethode: | 24-pins impact-dot-matrixprinter
Afdruksnelheid: | Snel concept | 347 cps bij 10 cpi 416 cps bij 12 cpi
Concept | 260 cps bij 10 cpi 312 cps bij 12 cpi 390 cps bij 15 cpi
Concept versmald | 222 cps bij 17 cpi 260 cps bij 20 cpi
LQ | 86 cps bij 10 cpi 103 cps bij 12 cpi 129 cps bij 15 cpi
LQ versmald | 147 cps bij 17 cpi 172 cps bij 20 cpi
Afdrukrichting: | Bidirectioneel met logisch zoeken voor het afdrukken van tekst en afbeeldingen. Unidirectioneel afdrukken van tekst of afbeeldingen kan worden geselecteerd met softwareopdrachten.
Regelafstand: | 4,23 mm (1/6 inch) of instelbaar in stappen van 0,0706 mm (1/360 inch)
Afdrukbare kolommen: | 80 kolommen (bij 10 cpi)
Resolutie: | 360 × 180 dpi maximaal
Invoermethode: | Frictie-invoer (papierinvoer aan achterzijde) Invoer via push-tractor (papierinvoer aan achterzijde)
Invoer: | Push-tractor - achterzijde Papierrolhouder (optioneel)
Papierinvoersnelheid: | Continu | 53 mm/seconde (3,61 inch/seconde)
Met interval | 57 msec/regel bij een interlinie van 1/6 inch
Levensduur: | Totaal afdrukvolume | 20 miljoen regels (met uitzondering van printerkop) Gemiddeld storingsvrij interval 10,000 bedrijfsuren (25% bedrijfscyclus)
Levensduur printerkop | 400 miljoen aanslagen per naald
Afmetingen en gewicht: | Bij gebruik van kettingpapier:
Hoogte | 199 mm (7,8 inch)
Breedte | 362 mm (14,3 inch)
Diepte | 335 mm (13,2 inch)
(inclusief de papiersteunen en knop.)
Bij gebruik van losse vellen:
Hoogte | 199 mm (7,8 inch)
Breedte | 362 mm (14,3 inch)
Diepte | 307 mm (12,1 inch)
(inclusief de papiersteunen en knop.)
Gewicht | circa 4 kg
Lint: | Zwarte lintcasette (S015633)
Levensduur lint (Concept, 10 cpi, 48 punten/teken) | Zwart lint | 2,5 miljoen tekens
Geluidsniveau: | Circa 53 dB (A) (ISO 7779-patroon)
Boven ## Elektronisch
Interfaces: | Eén standaard bidirectionele, 8-bits parallelle interface met ondersteuning voor IEEE-1284-Nibble-modus, één EIA-232D seriële interface en één USB-interface (versie 2.0) interface
Buffer: | 128 KB
Geïntegreerde lettertypen: | Bitmap-lettertypen: EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, proportioneel EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, proportioneel EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C proportioneel Schaalbare lettertypen: EPSON Roman 10,5 pt, 8-32 pt (elke 2 pt) EPSON Sans Serif 10,5 pt, 8-32 pt (elke 2 pt) EPSON Roman T 10,5 pt, 8-32 pt (elke 2 pt) EPSON Sans Serif H 10,5 pt, 8-32 pt (elke 2 pt) Streepjescodelettertypen: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Tekentabellen: | Standaard: Eén cursieve en 12 grafische tekentabellen: Cursieftabel, PC 437 (VS, Standaard Europa), PC 850 (meertalig), PC 860 (Portugees), PC 863 (Frans-Canadees), PC 865 (Nordic), PC 861 (IJslands), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Verbreed: Eén Italic en 40 grafische tekentabellen: Cursieftabel, PC437 (VS, Standaard Europa), PC850 (Meertalig), PC437 Grieks, PC853 (Turks), PC855 (Cyrillisch), PC852 (Oost Europa), PC857 (Turks), PC866 (Russisch), PC869 (Grieks), MAZOWIA (Polen), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latijn/Grieks), ISO Latin 1T (Turks), Bulgaria (Bulgaars), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (Estland), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Lets), PC 866 UKR (Oekraïne), PC860 (Portugees), PC861 (IJslands), PC865 (Nordic), PC864 (Arabisch), PC APTEC (Arabisch), PC 708 (Arabisch), PC 720 (Arabisch), PCAR864 (Arabisch), PC863 (Canadees-Frans), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Litouwen), PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazakhstan)
Tekensets: | 13 internationale tekensets: VS, Frankrijk, Duitsland, UK, Denemarken I, Zweden, Italië, Spanje I, Japan, Noorwegen, Denemarken 2, Spanje 2, Latijns Amerika
Boven ## Elektrisch Dit product gaat na enige tijd van niet-gebruik in de slaapstand. De tijdsinterval is op de fabriek ingesteld om er voor te zorgen dat het product voldoet aan de Energy Star-standaarden van energie-efficiëntie; de consument kan dit niet wijzigen.
| 220 - 240 V-model
Ingangsstroom | 198 - 264 V AC
Nominale frequentie | 50 - 60 Hz
Ingangsfrequentie | 49,5 - 60,5 Hz
Maximale stroomsterkte | 0,8 A (maximaal 2 A afhankelijk van het tekentype)
Stroomverbruik | Circa 24 W (ISO/IEC 10561-letterpatroon) Circa 8 W in slaapstand Circa 1,3 W in slaapstand* Circa 0.5 W als het apparaat is uitgeschakeld 0 W indien uitgeschakeld
* slaapmodus: Als 4 minuten en 30 seconden zijn verlopen onder de volgende omstandigheden, gaat de printer naar de slaapmodus. - Geen bedrijf - Geen fout - Geen gegevens in de invoerbuffer Opmerking:
Het voltage van de printer staat aangegeven op het etiket op de achterkant van de printer.
Boven ## Omgeving
| Temperatuur (zonder condensatie) | Luchtvochtigheid (zonder condensatie)
Tijdens afdrukken | 5 tot 35 ˚C (41 tot 95 ˚F) | 10 to 80% RH
Opslag | -30 tot 60 ˚C (-22 tot 140 ˚F) | 0 to 85% RH
Boven ## Papier NB:
Gebruik kringlooppapier, enveloppen en losbladige meervoudige formulieren alleen bij een normale temperatuur en luchtvochtigheid, binnen de volgende grenzen: Temperatuur: 15 tot 25 ˚C (59 tot 77 ˚F) Luchtvochtigheid: 30 to 60% RH Laad geen gevouwen, beschadigd, gekreukeld of omgekruld papier.
Losse vellen (standaard): invoer papiergeleider
Breedte | 100 - 257 mm (3,9 - 10,1 inch)
Lengte | 100 - 364 mm (3,9 - 14,3 inch)
Dikte | 0,065 - 0,14 mm (0,0025 - 0,0055 inch)
Gewicht | 52 tot 90 g/m²
Losbladige meervoudige formulieren: invoer papiergeleider
Breedte | 100 - 257 mm (3,9 - 10,1 inch)
Lengte | 100 - 364 mm (3,9 - 14,3 inch)
Kopieën | 1 origineel + maximaal 3 kopieën
Dikte | 0,12 – 0,32 mm (0,0047 - 0,0126 inch)
Gewicht | 40 tot 58 g/m²
Inbinding | Lijmrand aan bovenkant formulier
Enveloppen: invoer papiergeleider
Formaat | Nr. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 inch) Nr. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 inch)
Dikte | 0,16 – 0,52 mm (0,0063 - 0,0205 inch)
Gewicht | 45 tot 90 g/m²
Kettingpapier (standaard en meervoudig): achterzijde
Breedte | 101,6 - 254 mm (4,0 - 10,0 inch)
Lengte (één pagina) | 101,6 – 558,8 mm (4,0 - 22,0 inch)
Kopieën | 1 origineel + maximaal 3 kopieën
Dikte | 0,065 tot 0,32 mm (0,0025 tot 0,0126 inch)
Gewicht (geen doorslagen) | 52 tot 82 g/m²
Gewicht (één vel van meerdere doorslagen) | 40 tot 58 g/m²
Inbinding | Gelijmd met punten of gehecht aan beide kanten.
Rolpapier: invoer aan achterzijde met optionele papierrolhouder
Breedte | 216 mm (8,5 inch)
Dikte | 0,07 – 0,09 mm (0,0028 - 0,0035 inch)
Gewicht | 52 tot 82 g/m²
Boven ## Aanbevolen afdrukbaar gebied *NB:
U krijgt het beste resultaat door binnen het aanbevolen afdrukbare gebied af te drukken. Buiten dat gebied drukt de printer mogelijk niets af.
Losse vellen:
A | De minimale bovenmarge is 4,2 mm (0,17 inch).
B | De minimale linker- en rechtermarge is 3,0 mm (0,12 inch) per marge. De maximale papierbreedte is 257 mm (10,1 inch) voor losse vellen. De maximale afdrukbare breedte is 203,2 mm (8,0 inch). Als de papierbreedte aanmerkelijk breder is dan dit, zullen de zijmarges breder zijn dan het minimum maar is de afdrukbare breedte niet breder dan 203,2 mm (8,0 inch).
C | De minimale ondermarge is 4,2 mm (0,17 inch).
Enveloppen:
A | De minimale bovenmarge is 4,2 mm (0,17 inch).
B | De minimale linker- en rechtermarge is 3,0 mm (0,12 inch) per marge. Het maximale horizontale afdrukbare gebied is 234,9 mm (9,25 inch) Als de envelopgrootte aanmerkelijk breder is dan dit, zullen de zijmarges breder zijn dan het minimum maar is de afdrukbare breedte niet breder dan 234.9 mm (9,25 inch).
C | De minimale ondermarge is 4,2 mm (0,17 inch).
Kettingpapier:
A | De minimale marge boven en onder de perforatie is 4,2 mm (0,17 inch) per marge.
B | De minimale linker- en rechtermarge is 13 mm (0,51 inch) per marge. De maximale papierbreedte is 254 mm (10,0 inch). De maximale afdrukbare breedte is 203,2 mm (8,0 inch). Als de papierbreedte aanmerkelijk breder is dan dit, zullen de zijmarges breder zijn dan het minimum maar is de afdrukbare breedte niet breder dan 203,2 mm (8,0 inch).
Papierrol:
A | De minimale bovenmarge is 4,2 mm (0,17 inch).
B | De minimale linker- en rechtermarge is 3,0 mm (0,12 inch) per marge. De maximale afdrukbare breedte is 203,2 mm (8,0 inch).
Boven ## Papieruitlijning Bij kettingpapier begint het afdrukken bij de pijlmarkering op de printer. Het niet-afdrukbare gebied ligt links van de pijlmarkering. Bij losse vellen begint het afdrukken op "0" op de schaal van de papiergeleider. Het niet-afdrukbare gebied ligt links van de “0.” Boven |