| Acasă > Secţiune de rezolvare a problemelor # Deblocarea hârtiei Urmaţi aceşti paşi pentru a debloca o hârtie. Precauţie:
Nu atingeţi cablul alb din imprimantă.
| Opriţi imprimanta.
| Dacă o singură coală de hârtie este blocată pe ghidajul hârtiei, îndepărtaţi-o uşor.
| Închideţi capacul imprimantei. Dacă încărcaţi hârtie continuă, scoateţi ghidajul hârtiei.
| Dacă hârtia blocată este continuă, tăiaţi hârtia alimentată recent în partea perforată.
| Rotiţi butonul din partea dreaptă a imprimantei spre înainte pentru a evacua hârtia din imprimantă. Îndepărtaţi eventualele resturi de hârtie.
Precauţie:
Utilizaţi butonul din partea dreaptă a imprimantei numai pentru a remedia problemele de blocare a hârtiei şi numai atunci când imprimanta este oprită. Altfel, puteţi deteriora imprimanta sau puteţi pierde poziţia de început a formularului sau poziţia de tăiere.
Notă:
Luminile panoului de control se pot aprinde intermitent când rotiţi butonul manual în timp de imprimanta este oprită. Aceasta nu este o defecţiune.
| Înlocuiţi ghidajul hârtiei, dacă este necesar şi închideţi capacul imprimantei.
| Porniţi imprimanta. Asiguraţi-vă că luminile Paper Out şi Pause sunt stinse.
Dacă rămâne hârtie în imprimantă, urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta hârtia rămasă.
| Opriţi imprimanta.
| Deschideţi capacul imprimantei, apoi setaţi maneta de eliberare a hârtiei în poziţia pentru hârtie continuă.
| Scoateţi unitatea de tensionare a hârtiei.
| Scoateţi hârtia blocată.
| Resetaţi maneta de eliberare a hârtiei pentru a se adapta la hârtia care este utilizată.
| Porniţi imprimanta, încărcaţi hârtia şi apoi închideţi capacul imprimantei.