| الصفحة الرئيسية > حل المشكلات # إزالة انحشار الورق اتبع هذه الخطوات لإزالة تكدس الورق. تنبيه:
لا تلمس الكابل الأبيض داخل الطابعة.
| قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
| إذا علقت ورقة واحدة على موجه الورق؛ فارفعها برفق.
| ثم افتح غطاء الطابعة. في حالة وضع الورق المتصل؛ فك موجه الورق.
| إذا انحشر الورق المتصل في الطابعة، فقم بتقطيع الورق الجديد عند الثقوب.
| لف المقبض في الجانب الأيمن من الطابعة بعيدًا عنك لإخراج الورق الموجود في الطابعة. قم بإزالة أي قطع متبقية من الورق.
تنبيه:
استخدم المقبض في الجانب الأيمن من الطابعة لإزالة تكدسات الورق بعد إيقاف تشغيل الطابعة فقط. وإلا، فستتلف الطابعة أو تفقد موضع أعلى النموذج أو التقطيع.
ملاحظة:
تضيء أضواء لوحة التحكم عند لف اليد في نفس الوقت الذي تكون فيه الطابعة مغلقة. ولا يمثل ذلك عطل بالطابعة.
| ركّب موجه الورق وأغلق غطاء الموجه.
| قم بتشغيل الطابعة. تأكد من إيقاف تشغيل مصباحي Paper Out وPause.
في حالة بقاء الورق في الطابعة، اتبع الخطوات المدونة أدناه لإزالة الورق المتبقي.
| قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
| افتح غطاء الطابعة، ثم اضبط ذراع تحرير الورق على موضع الورق المتصل.
| قم بإزالة وحدة شد الورق.
| قم بإزالة الورق المحشور.
| قم بإعادة ضبط ذراع تحرير الورق ليطابق الورقة المستخدمة.
| قم بتشغيل الطابعة، وحمل الورق، ثم أغلق غطاء الطابعة.