| Начална страница > Информация за продукта # Транспортиране на принтера Ако трябва да транспортирате принтера на определено разстояние, опаковайте го внимателно като използвате оригиналната кутия и опаковъчни материали. За опаковане на принтера в оригиналните опаковъчни материали изпълнете следните стъпки: Предупреждение:
Когато транспортирате принтера, при повдигане дръжте здраво долната лява и дясна страна на принтера. Трябва да придвижите печатащата глава на ръка, за да извадите касетата с лентата. Ако току-що сте използвали принтера, печатащата глава може да е нагорещена; оставете я да изстине за няколко минути преди да я докоснете.
| Отстранете хартията, заредена в принтера. Уверете се, че принтерът е изключен.
| Изключете захранващия кабел от електрическия контакт; след това откачете интерфейсния кабел от принтера.
| Наведете надолу водача за хартия. Извадете опорите на хартията.
| Ако има монтирани допълнителни модули, демонтирайте ги и ги опаковайте в оригиналните им кутии.
| Уверете се, че печатащата глава не е гореща. След това свалете касетата с лентата, както е описано в Смяна на касетата с лента.
| Уверете се, че устройството за подаване на хартия, което пристига заедно с принтера, е поставено в положение за подаване чрез избутване.
| Опаковайте отново принтера, касетата с лентата, опорите за хартия и захранващия кабел в оригиналните опаковъчни материали и ги поставете в оригиналната кутия на принтера.