| Strona główna > Oprogramowanie drukarki # Korzystanie z funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) Wykonywanie regulacji za pomocą funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) To narzędzie umożliwia wykonywanie regulacji po stwierdzeniu drukowania nierównych linii pionowych. ## Wykonywanie regulacji za pomocą funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) W celu wykonania regulacji za pomocą funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) należy wykonać poniższe czynności. Przestroga:
Nie należy wyłączać drukarki podczas drukowania wzorca regulacji. Może to spowodować zapisanie przez drukarkę nieprawidłowych ustawień. W przypadku wyłączenia drukarki podczas procesu regulacji należy ponownie uruchomić funkcję Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa). Nie należy wyłączać ustawienia Packet Mode. Połączenie sieciowe nie jest obsługiwane. Przed wykonaniem regulacji za pomocą funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) należy upewnić się, że drukarka jest w stanie gotowości. Jeśli drukowanie za pomocą funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) nie jest prawidłowe, należy ustawić domyślną czcionkę drukarki i spróbować ponownie.
| Otwórz menu Utility (Program narzędziowy), a następnie kliknij ikonę Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa). Aby dowiedzieć się, jak otworzyć menu Utility (Program narzędziowy), sprawdź Używanie sterownika drukarki. Pojawi się okno Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa).
| Kliknij przycisk Next (Dalej).
| Kliknij przycisk Print (Drukuj). Drukarka wydrukuje trzy zestawy wzorca regulacji.
| Sprawdź wzorce regulacji i odszukaj pionową, najlepiej dopasowaną linię. Następnie wybierz odpowiedni numer linii w oknie Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa).
| Kliknij przycisk Set (Ustaw). Wzorzec regulacji zostanie zapisany w drukarce.
Do góry |