| Accueil > Panneau de contrôle # Mode de verrouillage Modification du paramètre du mode de verrouillage Vous pouvez restreindre l’utilisation des boutons du panneau de contrôle à l’aide du mode de verrouillage. ## Modification du paramètre du mode de verrouillage Vous pouvez activer/désactiver le mode de verrouillage ou changer les fonctions verrouillées du mode de réglage du verrouillage. Le tableau suivant détaille la fonction de base de chacune des touches en mode de verrouillage.
Touche | Fonction de base
Item touche | Permet de sélectionner le paramètre suivant du menu.
Item touche | Permet de sélectionner le paramètre précédent du menu.
Set touche | Permet de modifier la valeur du menu sélectionné.
Si nécessaire, vous pouvez sélectionner les fonctions de l’imprimante à verrouiller alors que le mode de verrouillage est activé. Remarque :
Avant d’activer le mode de verrouillage, vous devez charger des feuilles simples au format A4 ou Lettre ou du papier continu mesurant au moins 210 mm (8,3 pouces) de large. Reportez-vous aux sections Impression sur du papier continu et Impression sur des feuilles simples pour obtenir des instructions relatives au chargement de papier continu et de feuilles simples. Pour votre sécurité, Epson recommande l’utilisation de l’imprimante avec son capot fermé. L’imprimante fonctionne avec le capot ouvert ou retiré, cependant pour une sécurité maximale, il convient de garder le capot fermé.
Procédez comme suit pour modifier le mode de verrouillage :
| Vérifiez que l’imprimante est hors tension.
Important :
Chaque fois que vous mettez l’imprimante hors tension, attendez au moins cinq secondes avant de la remettre sous tension, sinon vous risquez de l’endommager.
| Mettez l’imprimante sous tension en appuyant sur les deux boutons LF/FF et Pause.
L’imprimante passe en mode verrouillage et imprime un message demandant si vous souhaitez imprimer tous les paramètres courants.
| Si vous voulez imprimer les réglages actuels, appuyez sur le bouton Set. Si vous ne souhaitez pas imprimer les paramètres courants, appuyez sur le bouton Item ou sur le bouton Item.
L’imprimante imprime le premier menu et la valeur courante du menu.
| Appuyez sur le bouton Item ou sur le bouton Item pour sélectionner les paramètres du menu que vous souhaitez modifier. Appuyez sur le bouton Set pour faire défiler les valeurs du paramètre sélectionné jusqu’à la valeur souhaitée. Après avoir réglé le paramètre sélectionné sur la valeur souhaitée, vous pouvez continuer à apporter des modifications aux autres paramètres en appuyant sur le bouton Item ou le bouton Item.
| Mettez l’imprimante hors tension et quittez le mode de verrouillage.
Remarque :
Vous pouvez quitter le mode de verrouillage en mettant l’imprimante hors tension à tout moment. Tous les paramètres définis restent effectifs jusqu’à ce que vous modifiiez de nouveau leur configuration.
Haut |