| Anfang > Fehlerbehebung # Verwenden der Fehleranzeigen Sie können viele häufig auftretende Druckerprobleme anhand der Anzeigen am Bedienfeld identifizieren. Wenn der Drucker aufhört zu drucken und mindestens eine Bedienfeldanzeige leuchtet oder blinkt oder der Drucker akustische Signale ausgibt, können Sie das Problem anhand der folgenden Tabelle bestimmen und lösen. Wenn Sie das Problem nicht anhand der Angaben in dieser Tabelle beheben können, finden Sie weitere Informationen unter Probleme und Lösungen.
Status der Bedienfeldanzeigen | Akustische Signale | Problem
Lösung
Pause | – | Der Drucker wurde angehalten.
Drücken Sie zum Fortsetzen des Druckvorgangs die Taste Pause.
| Im Papierpfad befindet sich Papier aus einer anderen Papierzufuhr.
Stellen Sie den Papierwahlhebel in die entsprechende Position und drücken Sie die Taste Load/Eject, um das Papier aus dem Papierpfad zu entfernen. Stellen Sie anschließend den Papierwahlhebel zurück in die für den Druckvorgang erforderliche Position. Drücken Sie erforderlichenfalls die Taste Pause, um die Anzeige Pause auszuschalten.
Paper Out Pause |  | In der ausgewählten Papierzufuhr ist kein Papier eingelegt.
Legen Sie Papier in den Drucker ein. Drücken Sie dann erforderlichenfalls die Taste Pause, um die Anzeige Pause auszuschalten.
| Das Papier ist nicht richtig eingelegt.
Entnehmen Sie das Papier, und legen Sie es erneut ein. Anweisungen zum Einlegen von Papier finden Sie unter Drucken auf Endlospapier. Drücken Sie dann erforderlichenfalls die Taste Pause, um die Anzeige Pause auszuschalten.
| Im Drucker ist ein Papierstau aufgetreten.
Entfernen Sie den Papierstau wie unter Beheben eines Papierstaus beschrieben.
Paper Out Pause |  | Endlospapier wird nicht in die Bereitschaftsposition zurücktransportiert.
Trennen Sie das gedruckte Dokument an der Perforierung ab und drücken Sie dann die Taste Load/Eject. Der Drucker transportiert das Papier in die Bereitschaftsposition. Drücken Sie erforderlichenfalls die Taste Pause, um die Anzeige Pause auszuschalten.
| Ein einzelnes Blatt wird nicht vollständig ausgegeben.
Drücken Sie zur Ausgabe des Blattes die Taste Load/Eject. Drücken Sie dann erforderlichenfalls die Taste Pause, um die Anzeige Pause auszuschalten.
| Im Drucker ist ein Papierstau aufgetreten.
Entfernen Sie den Papierstau wie unter Beheben eines Papierstaus beschrieben.
Pause | – | Der Druckkopf ist zu heiß geworden.
Warten Sie einige Minuten. Der Drucker nimmt den Druckvorgang automatisch wieder auf, wenn der Druckkopf abgekühlt ist.
Sämtliche Bedienfeldanzeigen |  | Ein unbekannter Druckerfehler ist aufgetreten.
Schalten Sie den Drucker aus, lassen Sie ihn einige Minuten ausgeschaltet und schalten Sie ihn dann wieder ein. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
= Ein, = Blinkt = kurze Akustiksignalfolge (drei Signaltöne) = lange Akustiksignalfolge (fünf Signaltöne) Hinweis:
Der Drucker erzeugt einen Warnton, wenn Sie eine Taste des Bedienfelds betätigen, für die die entsprechende Funktion nicht verfügbar ist.