| Strona główna > Bezpieczeństwo # Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi Symbol przestrogi „Gorące części” Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Dla użytkowników w Wielkiej Brytanii ## Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi Ostrzeżenia
muszą być przestrzegane, aby uniknąć obrażeń ciała.
Przestrogi
mają na celu zapobieganie uszkodzeniu sprzętu.
Uwagi
zawierają ważne informacje i użyteczne uwagi dotyczące korzystania z drukarki.
Do góry ## Symbol przestrogi „Gorące części”
| Ten symbol umieszczany jest na głowicy drukującej i innych częściach, aby wskazać, że mogą być gorące. Nigdy nie należy dotykać takich części bezpośrednio po zakończeniu pracy drukarki. Przed dotknięciem odczekać kilka minut, aż części ostygną.
Do góry ## Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na samej drukarce. ### Podczas przygotowywania drukarki do pracy Nie należy umieszczać drukarki na niestabilnej powierzchni ani w pobliżu grzejników lub źródeł ciepła. Drukarkę należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni. Drukarka przechylona lub umieszczona pod kątem nie działa prawidłowo. Nie należy umieszczać drukarki na miękkich, niestabilnych powierzchniach, takich jak łóżko lub kanapa. Urządzenie nie może również stać w małych, zamkniętych przestrzeniach, gdyż może to ograniczać wentylację. Nie należy blokować ani przykrywać szczelin i otworów w obudowie drukarki, a także nie należy wkładać przez szczeliny żadnych przedmiotów. Wokół drukarki należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca celem zapewnienia łatwości obsługi i konserwacji. Drukarkę należy umieścić w miejscu, gdzie, w razie potrzeby, będzie ją można łatwo podłączyć do kabla interfejsu sieciowego. Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania o parametrach wskazanych na etykiecie drukarki. W przypadku wątpliwości co do parametrów źródła zasilania w danym kraju należy skontaktować się z lokalną firmą energetyczną lub sprzedawcą. Wszelkie urządzenia przyłączać do prawidłowo uziemionych gniazdek elektrycznych. Nie należy używać tych samych gniazdek, do których podłączono kserokopiarki lub urządzenia klimatyzacyjne, które są często włączane i wyłączane. Nie wolno używać uszkodzonego lub naderwanego przewodu zasilania. Przewód zasilania należy umieścić w sposób, który pozwoli uniknąć jego otarcia, przecięcia, wystrzępienia, zagięcia, splątania lub innych uszkodzeń. W przypadku podłączania drukarki przez przedłużacz należy upewnić się, że łączny pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza dopuszczalnego dla niego natężenia prądu. Należy również sprawdzić, czy łączny pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do określonego gniazda elektrycznego nie przekracza dopuszczalnego, określonego dla tego gniazda natężenia prądu. Należy używać wyłącznie tego przewodu zasilania, który dostarczono razem z urządzeniem. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem. Dostarczony z urządzeniem przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego produktu. Użycie przewodu w połączeniu z innymi urządzeniami może spowodować pożar lub porażenie prądem. Należy upewnić się, że przewód zasilania prądu zmiennego spełnia odpowiednie lokalne standardy bezpieczeństwa. Należy unikać korzystania lub przechowywania drukarki w miejscach narażonych na duże zmiany temperatury oraz wilgotności. Należy także trzymać ją z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, silnego światła, źródeł ciepła oraz nadmiernej wilgoci lub kurzu. Należy unikać miejsc narażonych na wstrząsy i wibracje. Drukarkę należy umieścić w pobliżu gniazda ściennego, od którego łatwo można odłączyć przewód zasilania. Cały system komputerowy należy trzymać z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak głośniki czy moduły bazowe telefonów bezprzewodowych. Należy unikać gniazd elektrycznych sterowanych za pomocą przełączników ściennych lub automatycznych czasomierzy. Przerwa w zasilaniu może spowodować utratę danych w pamięci drukarki lub komputera. Należy również unikać gniazd włączonych do tego samego obwodu, co duże silniki lub inne urządzenia powodujące wahania napięcia. Należy korzystać z uziemionego gniazda zasilania; nie stosować żadnych przejściówek. Jeśli planowane jest użycie podstawy pod drukarkę, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami: - Należy użyć podstawy, która jest w stanie utrzymać co najmniej dwukrotny ciężar drukarki. - Nie wolno używać podstawy powodującej przechylenie drukarki. Drukarka powinna być zawsze ustawiona poziomo. - Przewód zasilający oraz kabel interfejsu drukarki należy umieścić tak, aby nie przeszkadzały w podawaniu papieru. Jeśli to możliwe, należy przymocować kable do nogi stojaka pod drukarkę. ### Podczas konserwacji drukarki Przed rozpoczęciem czyszczenia drukarki należy ją odłączyć od prądu. Czyścić tylko wilgotną szmatką. Nie należy wylewać żadnych płynów na drukarkę. Nie należy podejmować prób naprawy drukarki na własną rękę z wyjątkiem przypadków omówionych w tym przewodniku. Poniżej wymieniono sytuacje, w których należy odłączyć drukarkę oraz zlecić naprawę wykwalifikowanym pracownikom serwisu technicznego: i. Jeśli jest uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka. ii. Jeśli do drukarki dostał się płyn. iii. Jeśli drukarka została upuszczona lub uległa uszkodzeniu jej obudowa. iv. Drukarka nie pracuje normalnie lub nastąpiła zauważalna zmiana wydajności. Wewnątrz lub wokół produktu nie należy używać aerozoli zawierających łatwopalny gaz. Może to spowodować pożar. Należy zmieniać tylko te ustawienia, które opisano w instrukcji obsługi. Jeżeli drukarka ma być używana w Niemczech, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Aby zapewnić wystarczającą ochronę przed zwarciami i przeciążeniami drukarki, należy zabezpieczyć instalację elektryczną budynku 16-amperowym bezpiecznikiem. Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist. Nie należy dotykać białego kabla wewnątrz drukarki. ### Podczas obsługi papieru Nie należy ładować papieru pozwijanego lub pozginanego. ### Podczas korzystania z drukarki Należy zmieniać tylko te ustawienia, które opisano w dokumentacji użytkownika. Niewłaściwa zmiana innych ustawień może spowodować uszkodzenia wymagające poważnej naprawy przez wykwalifikowanego technika. Po każdym wyłączeniu drukarki należy odczekać co najmniej 5 sekund przed jej ponownym włączeniem; w przeciwnym razie drukarka może ulec uszkodzeniu. Nie należy wyłączać drukarki podczas drukowania autotestu. Przed wyłączeniem drukarki należy zawsze przerwać drukowanie przez naciśnięcie przycisku Pause. Nie należy ponownie podłączać przewodu zasilania do gniazda elektrycznego, którego parametry są inne niż te wymagane dla drukarki. Nigdy nie należy samodzielnie wymieniać głowicy drukującej; w ten sposób można uszkodzić drukarkę. Ponadto podczas wymiany głowicy drukującej wymagane jest sprawdzenie także innych części. W celu wymiany kasety z taśmą należy ręcznie przesunąć głowicę drukującą. Jeśli drukarka była przed chwilą w użyciu, głowica może być gorąca; należy poczekać kilka minut, aby ostygła. ### Ograniczenie używania W przypadku używania tego produktu do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności/bezpieczeństwa, takich jak urządzenia transportowe lotnicze, kolejowe, morskie, samochodowe itd.; urządzenia do zapobiegania katastrofom naturalnym; różne urządzenia bezpieczeństwa itd.; lub urządzenia do określonych funkcji/wymagające precyzji itd., produktu tego można używać wyłącznie po zastosowaniu w konstrukcji zabezpieczeń przed awarią i redundancji w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności całego systemu. Ponieważ produkt ten nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających bardzo wysokiej niezawodności/bezpieczeństwa, takich jak urządzenia kosmiczne, główne urządzenia komunikacyjne, urządzenia kontrolne elektrowni atomowych lub urządzenia medyczne do bezpośredniej opieki medycznej itd., należy dokonać własnej wyczerpującej oceny dotyczącej przydatności tego produktu. Do góry ## Dla użytkowników w Wielkiej Brytanii ### Korzystanie z opcji Firma Epson (UK) Limited nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani problemy powstałe w wyniku korzystania z jakichkolwiek opcji lub produktów eksploatacyjnych innych niż oznaczone przez firmę Epson (UK) Limited jako oryginalne produkty firmy Epson lub produkty zatwierdzone przez firmę Epson. ### Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie:
To urządzenie musi być uziemione. Na tabliczce znamionowej należy sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu źródła zasilania.
Ważne: Przewody umieszczone we wtyczce zasilania oznaczone są kolorami zgodnie z następującym kodem: Zielono-żółty — uziemienie Niebieski — zero Brązowy — pod napięciem W razie konieczności dopasowania wtyczki: Ponieważ kolory przewodu zasilającego w tym urządzeniu mogą nie zgadzać się z kolorami oznaczeń użytymi do identyfikacji końcówek wtyczki, należy postępować następująco: Przewód zielono-żółty musi być podłączony we wtyczce do końcówki oznaczonej literą E lub symbolem uziemienia (). Przewód niebieski musi być podłączony we wtyczce do końcówki oznaczonej literą N. Przewód brązowy musi być podłączony we wtyczce do końcówki oznaczonej literą L. W przypadku uszkodzenia wtyczki należy wymienić przewód lub skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Bezpieczniki należy wymieniać jedynie na zamienniki o odpowiednich wymiarach i wartościach. Do góry |