| Beginpagina > Productinformatie # De printer vervoeren Als u de printer over enige afstand moet vervoeren, pakt u deze zorgvuldig in de originele doos met het originele verpakkingsmateriaal. Voer de volgende stappen uit om de printer in te pakken in de originele verpakking: Waarschuwing:
Houd bij het vervoer van de printer de linker- en rechteronderkant van de printer goed vast om deze op te tillen. U moet de printerkop met de hand verplaatsen als u de lintcassette wilt verwijderen. Als u de printer zojuist hebt gebruikt, kan de printerkop heet zijn; laat de printerkop enkele minuten afkoelen voordat u deze aanraakt.
| Verwijder het papier uit de printer. Zorg ervoor dat de printer uitstaat.
| Haal de voedingskabel uit het stopcontact en verwijder de interfacekabel uit de printer.
| Laat de papiergeleider zakken. Verwijder de papiersteunen.
| Als opties zijn geïnstalleerd, verwijdert u ze en pakt u ze in de originele doos in.
| Controleer of de printerkop niet heet is. Verwijder de lintcassette aan de hand van de instructies in De lintcassette vervangen.
| Zorg dat de tractor die bij de printer wordt geleverd in de push-positie staat.
| Pak de printer, de lintcassette, de papiersteunen en de voedingskabel in de originele verpakking in en plaats ze in de originele doos van de printer.