| Acasă > Secţiune de rezolvare a problemelor # Tipărirea unui auto test Rularea auto testului imprimantei vă ajută să determinaţi dacă imprimanta sau computerul cauzează problema: Dacă rezultatele auto testului sunt mulţumitoare, imprimanta funcţionează corect iar problema este generată probabil de setările driverului de imprimantă, de setările aplicaţiei, de computer sau de cablul de interfaţă. (Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de interfaţă ecranat.) Dacă auto testul nu tipăreşte corect, există o problemă la imprimantă. Consultaţi Probleme şi soluţii pentru posibilele cauze şi soluţii de rezolvare a problemei. Puteţi tipări auto testul utilizând atât coli de hârtie unice, cât şi hârtie continuă. Consultaţi Imprimarea pe hârtie continuă sau Imprimarea pe coli unice pentru instrucţiuni privind încărcarea hârtiei. Precauţie:
Trebuie să folosiţi hârtie de cel puţin 210 mm (8,27 inchi) lăţime pentru a rula testul automat; în caz contrar, capul de imprimare imprimă direct pe platan.
Urmaţi aceşti paşi pentru a realiza auto testul:
| Când utilizaţi hârtie continuă, asiguraţi-vă că hârtia este încărcată şi că maneta de eliberare a hârtiei este setată în poziţia corectă. Apoi opriţi imprimanta.
Precauţie:
Ori de câte ori opriţi imprimanta, aşteptaţi cel puţin cinci secunde înainte de a o reporni; în caz contrar, puteţi deteriora imprimanta.
| Pentru a rula auto testul, porniţi imprimanta în timp ce menţineţi apăsat butonul LF/FF sau butonul Load/Eject.
Auto testul este imprimat cu caractere Draft (Schiţă) când este ţinut apăsat butonul LF/FF sau cu caractere NLQ când este ţinut apăsat butonul Load/Eject.
| Când utilizaţi coli unice de hârtie, încărcaţi hârtia în imprimantă.
După câteva secunde, imprimanta încarcă hârtia automat şi începe să tipărească auto testul. Este tipărită o serie de caractere. Notă:
Pentru a opri temporar auto testul, apăsaţi pe butonul Pause. Pentru a relua testul, apăsaţi din nou pe butonul Pause.
| Pentru a termina auto testul, apăsaţi pe butonul Pause pentru a opri tipărirea. Dacă rămâne hârtie în imprimantă, apăsaţi pe butonul LF/FF pentru a evacua pagina imprimată. Apoi opriţi imprimanta.
Precauţie:
Nu opriţi imprimanta în timpul tipăririi auto testului. Întotdeauna apăsaţi pe butonul Pause pentru a opri imprimarea şi pe butonul LF/FF pentru a evacua pagina imprimată înainte de a opri imprimanta.