| Página Inicial > Manuseamento de Papel # Imprimir em papel especial Ajustar a alavanca de espessura do papel Formulários de várias vias Envelopes A impressora também pode imprimir numa grande variedade de tipos de papel, incluindo formulários de várias vias e envelopes. Para formulários de várias vias, não deve imprimir a menos de 13 mm (0,5 polegadas) de qualquer margem do papel. Para obter informações sobre a área de impressão recomendada para envelopes, consulte Área de impressão recomendada. Importante:
Ao imprimir em formulários de várias vias, em papel mais espesso do que o normal ou envelopes, certifique-se de que as definições da aplicação mantêm a impressão inteiramente dentro da área de impressão recomendada. Se imprimir fora das margens destes papéis, poderá danificar a cabeça de impressão.
## Ajustar a alavanca de espessura do papel Antes de imprimir em papel especial, é necessário alterar a definição de espessura do papel. Para ajustar a definição de espessura do papel, execute as seguintes operações:
| Abra a tampa da impressora. A alavanca de espessura do papel encontra-se no lado esquerdo da impressora. Os números apresentados junto da alavanca indicam a definição de espessura.
| Utilize a tabela abaixo para seleccionar a espessura de papel apropriada.
Tipo de papel | Posição da alavanca de espessura do papel
Papel normal | Folhas soltas | -1 ou 0
Papel contínuo
Formulários de várias vias | 2 vias (original + 1 cópia) | 1
3 vias (original + 2 cópias) | 2
4 vias (original + 3 cópias) | 3
Envelopes | 3 a 5
| Feche a tampa da impressora.
Topo ## Formulários de várias vias Pode utilizar papel contínuo ou folhas soltas de formulários sem químico com um máximo de quatro vias (um original e três cópias). Antes de imprimir nos formulários, defina a alavanca de espessura do papel como se descreve na secção anterior. As sugestões seguintes ajudá-lo-ão a obter bons resultados: Utilize apenas formulários de várias vias em papel contínuo, unidos através de pontos de cola ou agrafos. Nunca utilize formulários de várias vias em papel contínuo unidos por agrafos metálicos, fita cola ou colagem contínua. Utilize apenas formulários de várias vias em folhas soltas, unidos através de colagem por linha apenas na parte superior. Insira os formulários na impressora com a margem colada primeiro. Utilize formulários de várias vias que não estejam nem amarrotados nem ondulados. Se for necessário ajustar a posição de alimentação, utilize a aplicação ou altere a posição de alimentação como se descreve em Ajustar a posição de topo de página. Quando utilizar formulários de várias vias em papel contínuo colados por compressão no lado, as cópias poderão não ficar alinhadas com o original. Neste caso, levante o guia do papel. Topo ## Envelopes Pode colocar os envelopes individualmente, utilizando o guia de papel. Tenha em mente as seguintes sugestões: Antes de inserir um envelope, coloque a alavanca de espessura do papel na posição adequada. Consulte Ajustar a alavanca de espessura do papel. Para inserir um envelope, execute as operações descritas em Colocar folhas soltas. Insira o envelope na impressora com a margem larga primeiro e o lado a imprimir voltado para baixo. Quando inserir um envelope entre os guias de papel, empurre-o com firmeza e segure-o até ele entrar na impressora. Só deve utilizar envelopes em condições de temperatura e humidade normais. Certifique-se de que os dados a imprimir ficam sempre dentro da área de impressão recomendada. A cabeça de impressão não deve ultrapassar a margem esquerda ou direita do envelope ou de papel espesso. (Para informações sobre as especificações, consulte Características da Impressora.) É aconselhável fazer uma impressão de teste utilizando uma folha de papel normal, antes de imprimir em envelopes. Topo |