| Anfang > Zubehör und Verbrauchsmaterial # Austauschen der Farbbandkassette Original-Epson-Farbbandkassette Ersetzen der Farbbandkassette ## Original-Epson-Farbbandkassette Wenn der Ausdruck blass wird, müssen Sie die Farbbandkassette austauschen. Original-Epson-Farbbandkassetten sind speziell auf die Verwendung mit dem Epson-Drucker ausgelegt. Dadurch werden ein einwandfreier Betrieb und eine lange Nutzungsdauer des Druckkopfes und anderer Druckerteile gewährleistet. Andere nicht von Epson hergestellte Produkte können Ihren Drucker beschädigen. Diese Schäden sind nicht von der Epson-Garantie abgedeckt. Für den Drucker sind die folgenden Farbbandkassetten zu verwenden:
Epson-Farbbandkassette mit schwarzem Farbband: | S015633
Oben ## Ersetzen der Farbbandkassette Führen Sie zum Installieren bzw. Austauschen der Farbbandkassette die folgenden Anweisungen aus:
| Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
| Öffnen Sie die Druckerabdeckung, klappen Sie sie in die senkrechte Position und ziehen Sie sie nach oben, um sie abzunehmen.
Warnung:
Unmittelbar nach dem Druckvorgang ist der Druckkopf noch heiß. Lassen Sie ihn einige Minuten abkühlen, bevor Sie die Farbbandkassette austauschen.
| Entfernen Sie die Spanneinheit, indem Sie vorsichtig auf die Verriegelungsstifte drücken und die Papierspanneinheit aus dem Drucker nehmen.
| Stellen Sie sicher, dass sich der Druckkopf in der Mitte des Druckers befindet.
Schalten Sie den Drucker andernfalls ein und wieder aus. Entnehmen Sie dann die Farbbandkassette aus dem Drucker.
| Nehmen Sie die neue Farbbandkassette aus der Verpackung.
| Zur leichteren Installation spannen Sie das Farbband, indem Sie den Spannknopf in Pfeilrichtung drehen.
| Setzen Sie die Farbbandkassette wie abgebildet in den Drucker ein. Drücken Sie die Kassette dann fest an beiden Seiten herunter, bis die Plastikhalterungen in den Öffnungen am Drucker einrasten.
Hinweis:
Berühren Sie das weiße Kabel im Drucker nicht.
| Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, wie z. B. einen Kugelschreiber, um das Band zwischen Druckkopf und Wagen zu platzieren.
Vorsicht:
Setzen Sie das Farbband nicht an der anderen Seite des Wagens ein.
richtig | falsch
| * Wagen
| Drehen Sie den Spannknopf in Pfeilrichtung, um das Farbband in die richtige Position zu bringen. Das Band sollte nicht verdreht oder zerknittert sein.
| Installieren Sie die Papierspanneinheit.
| Installieren und schließen Sie die Druckerabdeckung.
Oben |