| Anfang > Zubehör und Verbrauchsmaterial # Installation und Verwendung von Zubehör Rollenpapierhalter ## Rollenpapierhalter Der optionale Rollenpapierhalter (C81114) ermöglicht Ihnen, Ihren Drucker mit Rollenpapier mit einer Größe von 216 mm (8,5 Zoll) zu verwenden, das auch in Telex-Geräten eingesetzt wird. Dieses Zubehör steht nicht in allen Ländern zur Verfügung. Gehen Sie bei der Installation und Verwendung des Rollenpapierhalters folgendermaßen vor:
| Schalten Sie den Drucker aus und entfernen Sie die Papierführung.
| Positionieren Sie den Rollenpapierhalter wie im Folgenden dargestellt unterhalb des Druckers. Setzen Sie die beiden Löcher im Sockel auf die beiden Positionsstifte an der Unterseite des Druckers.
Vorsicht:
Achten Sie darauf, dass der Rollenpapierhalter nicht herunterfällt, wenn Sie den Drucker anheben. Allein das Gewicht des Druckers hält den Rollenpapierhalter an seinem Platz.
| Stellen Sie den Papierwahlhebel in die Einzelblattposition.
| Schneiden Sie die vordere Papierkante gerade ab. Schieben Sie die Rollenpapierwelle durch die Mitte der Papierrolle.
| Setzen Sie die Welle mit der Papierrolle auf den Rollenpapierhalter. Richten Sie die Rolle so aus, dass das Papier von unterhalb der Rolle eingezogen wird. Schalten Sie dann den Drucker ein.
| Legen Sie die Vorderkante des Papiers über die Einzelblattpapierführung und führen Sie es bis zum Anschlag in den Drucker ein.
| Installieren Sie die Papierführung. Schieben Sie die linke Papierführungsschiene in die Mitte bis zur Markierung. Verschieben Sie dann die rechte Papierführung bis zur gegenüberliegenden Markierung.
Oben |