| Inicio > Problemas y soluciones # Utilización de los indicadores de error Puede identificar muchos problemas habituales de la impresora usando los indicadores luminosos del panel de control. Si la impresora deja de funcionar y hay uno o varios indicadores luminosos encendidos o intermitentes, o si la impresora emite un aviso acústico, consulte la siguiente tabla para diagnosticar y solucionar el problema. Si no puede solucionar el problema de la impresora con esta tabla, consulte Problemas y soluciones.
Estado del indicador del panel | Patrón de avisos | Problema
Solución
Pause | – | La impresora se encuentra en una pausa.
Pulse el botón Pause para reanudar la impresión.
| El recorrido de papel contiene papel de una fuente distinta.
Desplace la palanca de liberación de papel de nuevo a la posición adecuada y pulse el botón Load/Eject para extraer el papel del recorrido de papel. A continuación, establezca la palanca a la posición que desea utilizar. Pulse el botón Pause para apagar el indicador luminoso Pause, si fuera necesario.
Paper Out Pause |  | No hay papel cargado en la fuente de papel seleccionada.
Cargue papel en la impresora. A continuación, pulse el botón Pause para apagar el indicador luminoso Pause, si fuera necesario.
| El papel no se ha cargado correctamente.
Retire el papel y vuelva a cargarlo. Consulte Impresión en papel continuo para obtener instrucciones relativas a la carga de papel. A continuación, pulse el botón Pause para apagar el indicador luminoso Pause, si fuera necesario.
| Hay un atasco de papel en la impresora.
Solucione el atasco de papel tal y como se explica en Solución de un atasco de papel.
Paper Out Pause |  | El papel continuo no ha vuelto a la posición de reposo.
Corte el documento impreso por la perforación y pulse el botón Load/Eject. La impresora hará avanzar el papel hasta la posición de reposo. Pulse el botón Pause para apagar el indicador luminoso Pause, si fuera necesario.
| Aún quedan restos de una hoja de papel en la impresora.
Pulse el botón Load/Eject para expulsar el papel. A continuación, pulse el botón Pause para apagar el indicador luminoso Pause, si fuera necesario.
| Hay un atasco de papel en la impresora.
Solucione el atasco de papel tal y como se explica en Solución de un atasco de papel.
Pause | – | El cabezal de impresión se ha sobrecalentado.
Espere unos minutos; la impresora reanudará la impresión automáticamente en cuanto se haya enfriado el cabezal de impresión.
Todos los indicadores luminosos del panel de control |  | Ha ocurrido un error desconocido de impresora.
Apague la impresora y espere unos minutos hasta volver a encenderla. Si vuelve a producirse el problema, consulte a su distribuidor.
= encendido, = parpadea = serie corta de avisos (tres avisos) = serie larga de avisos (cinco avisos) Nota:
La impresora emite un aviso si se pulsa un botón del panel de control cuando la función correspondiente no esté disponible.