| Основная страница > Работа с бумагой # Печать на специальной бумаге Регулировка положения рычага выбора толщины бумаги Многоэкземплярные формы Конверты Данный принтер также может осуществлять печать на широком спектре носителей, включая многоэкземплярные формы и конверты. Печать на многоэкземплярных формах необходимо осуществлять с полями не менее 13 мм (0,5 дюйма) от краев бумаги. Дополнительные сведения о рекомендуемой области печати для конвертов см. в разделе Рекомендованная область печати. Внимание!
При печати на многоэкземплярных формах, бумаге повышенной толщины и конвертах обязательно устанавливайте в программном обеспечении настройки для печати в пределах рекомендованной области печати. Печать за краями бумаги может привести к повреждению печатающей головки.
## Регулировка положения рычага выбора толщины бумаги Перед печатью на специальной бумаге необходимо изменить настройку толщины бумаги. Чтобы изменить настройку толщины бумаги, выполните указанные ниже действия.
| Откройте крышку принтера. Рычаг выбора толщины бумаги расположен в левой части принтера. Числа, указанные рядом с рычагом, соответствуют настройкам толщины.
| Для выбора необходимой толщины бумаги руководствуйтесь приведенной ниже таблицей.
Тип бумаги | Позиция рычага выбора толщины бумаги
Обычная бумага | Отдельные листы | -1 или 0
Непрерывная бумага
Многоэкземплярные формы | 2 слоя (оригинал + 1 копия) | 1
3 слоя (оригинал + 2 копии) | 2
4 слоя (оригинал + 3 копии) | 3
Конверты | 3–5
| Закройте крышку принтера.
К началу ## Многоэкземплярные формы Можно использовать непрерывные или одностраничные многоэкземплярные формы с безугольным копировальным слоем, имеющие до четырех слоев (оригинал плюс три копии). Перед печатью на формах необходимо установить рычаг выбора толщины бумаги согласно инструкциям в предыдущем разделе. Ниже приведены советы по достижению оптимальных результатов. Используйте только непрерывные многоэкземплярные формы, скрепленные точечной склейкой или степлером без скрепок. Никогда не загружайте многоэкземплярные формы, скрепленные металлическими скобками или сплошной склейкой. Используйте только одностраничные многоэкземплярные формы, скрепленные по верхней кромке клеевой полосой. Вставляйте формы в принтер склеенной кромкой. Используйте только многоэкземплярные формы без морщин и волнистости. Чтобы отрегулировать позицию загрузки, используйте программное обеспечение или измените позицию загрузки согласно инструкциям в разделе Настройка позиции начала страницы. При использовании непрерывных многоэкземплярных форм, скрепленных отгибанием кромки, распечатка на копиях может быть смещена относительно оригинала. Если это происходит, поднимите направляющую для бумаги. К началу ## Конверты Конверты можно подавать в принтер по одному при помощи направляющей для бумаги. При печати на конвертах необходимо следовать перечисленным ниже указаниям. Перед загрузкой в принтер конверта необходимо установить рычаг выбора толщины бумаги в соответствующую позицию. См. раздел Регулировка положения рычага выбора толщины бумаги. Для загрузки конверта следуйте указаниям, приведенным в разделе Загрузка отдельных листов. Вставляйте конверт в принтер широким краем вперед печатной стороной вниз. Вставляйте конверт между направляющими для бумаги с усилием и удерживайте его до тех пор, пока он не будет загружен в принтер. Конверты следует использовать только в нормальных условиях температуры и влажности. Печать должна выполняться строго в пределах рекомендованной области печати. Печатающая головка не должна выходить за левый или правый края конверта или другой толстой бумаги. (Спецификации см. в разделе Технические характеристики принтера.) Перед печатью на конвертах рекомендуется выполнить тестовую печать на отдельном листе обычной бумаги. К началу |