| Strona główna > Rozwiązywanie problemów # Korzystanie ze wskaźników błędów Wiele typowych problemów związanych z drukarką można zidentyfikować za pomocą kontrolek na panelu sterowania. Jeśli drukarka przestaje działać i jedna lub więcej lampek na panelu sterowania świeci się lub miga lub drukarka wydaje sygnał dźwiękowy, w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemu należy skorzystać z poniższej tabeli. Jeżeli nie można rozwiązać problemu z pomocą tej tabeli, sprawdź Problemy i rozwiązania.
Stan lampki na panelu | Rodzaj sygnału dźwiękowego | Problem
Rozwiązanie
Pause | – | Praca drukarki jest wstrzymana.
Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk Pause.
| W ścieżce papieru znajduje się papier z innego źródła.
Aby wyjąć papier ze ścieżki papieru, przesuń dźwignię zwalniania papieru do odpowiedniej pozycji, a następnie naciśnij przycisk Load/Eject. Następnie ustaw dźwignię w pozycji, której chcesz użyć. W razie potrzeby naciśnij przycisk Pause, aby wyłączyć kontrolkę Pause.
Paper Out Pause |  | Brak załadowanego papieru w wybranym źródle papieru.
Załaduj papier do drukarki. W razie potrzeby naciśnij następnie przycisk Pause, aby wyłączyć kontrolkę Pause.
| Papier jest nieprawidłowo załadowany.
Wyjmij papier i załaduj go ponownie. Instrukcje dotyczące ładowania papieru można znaleźć w części Drukowanie na papierze ciągłym. W razie potrzeby naciśnij następnie przycisk Pause, aby wyłączyć kontrolkę Pause.
| Zablokowany papier w drukarce.
Usuń blokadę zgodnie z opisem w Usuwanie zakleszczeń papieru.
Paper Out Pause |  | Papier ciągły nie cofnął się do położenia gotowości.
Oderwij wydrukowany dokument przy perforacji; następnie naciśnij przycisk Load/Eject. Drukarka przesunie papier do położenia gotowości. W razie potrzeby naciśnij przycisk Pause, aby wyłączyć kontrolkę Pause.
| Pojedynczy arkusz papieru nie został całkowicie wysunięty.
Naciśnij przycisk Load/Eject, aby wysunąć arkusz. W razie potrzeby naciśnij następnie przycisk Pause, aby wyłączyć kontrolkę Pause.
| Zablokowany papier w drukarce.
Usuń blokadę zgodnie z opisem w Usuwanie zakleszczeń papieru.
Pause | – | Głowica drukująca jest przegrzana.
Poczekaj kilka minut; drukarka automatycznie wznowi drukowanie, gdy głowica drukująca ostygnie.
Wszystkie lampki na panelu sterowania |  | Wystąpił nieznany błąd drukarki.
Wyłącz drukarkę i pozostaw ją wyłączoną przez kilka minut; następnie włącz drukarkę ponownie. Jeśli błąd powtarza się, skontaktuj się ze sprzedawcą.
= włączenie, = miganie = krótka seria dźwięków (trzy dźwięki) = długa seria dźwięków (pięć dźwięków) Uwaga:
Jeśli naciśnięty zostanie przycisk panelu sterowania, gdy odpowiadająca mu funkcja jest niedostępna, drukarka wyda jeden sygnał dźwiękowy.