| Home > Glossario # Glossario ASCII American Standard Code for Information Interchange. Un sistema di codifica standardizzato per l'assegnazione di codici numerici a lettere e simboli. avanzamento riga automatico Quando questa impostazione viene attivata nella modalità impostazioni predefinite, ogni codice di ritorno carrello (CR) viene automaticamente seguito da un codice di avanzamento riga (LF). stampa bidirezionale Metodo di stampa in cui la testina stampa in entrambe le direzioni (bidirezionalmente, appunto). In questo modo, la velocità di stampa aumenta ma potrebbe ridursi la precisione dell'allineamento verticale. La stampa bidirezionale è la modalità di stampa standard della stampante. buffer La parte di memoria della stampante utilizzata per memorizzare i dati prima della stampa. tabella caratteri Un elenco di lettere, numeri e simboli che costituiscono il set di caratteri utilizzato in una particolare lingua. caratteri per pollice (cpi) Unità di misura della dimensione dei caratteri di testo. stampa compressa Questa funzione riduce la dimensione dei dati. È possibile comprimere i dati fino al 75%. carta su modulo continuo Carta con fori per il trascinamento su entrambi i lati, perforata tra un foglio e l'altro e fornita in risme piegate. Chiamata anche carta a ventaglio. codice di controllo Un codice speciale utilizzato per controllare le funzioni della stampante, come il ritorno a capo o l'avanzamento riga. cpi Unità di misura della dimensione dei caratteri di testo. dump di dati Metodo di risoluzione dei problemi che facilita l'individuazione dei problemi di comunicazione tra la stampante e il computer. Quando la stampante si trova in questa modalità, ogni codice ricevuto viene stampato nel suo valore esadecimale e con il codice ASCII corrispondente al carattere ricevuto. Chiamato anche dump esadecimale. default Un valore che ha effetto dal momento in cui un dispositivo viene acceso, reimpostato o inizializzato. retinatura Un modo di disporre i punti in una pagina per simulare una sfumatura o una tonalità. matrice di punti Metodo di stampa in cui lettere e simboli sono formati da uno schema (matrice) di singoli punti. bozza La modalità di stampa utilizzata dalla stampante quando si seleziona il font Draft. Il font Draft utilizza un numero inferiore di punti per carattere in modo da velocizzare la stampa. driver Un programma software che invia i comandi dal computer per utilizzare le funzioni di una particolare stampante. ESC/P® Acronimo di Epson Standard Code for Printers. È il sistema di comandi usato dal computer per controllare la stampante. È uno standard per tutte le stampanti Epson ed è supportato dalla maggior parte delle applicazioni per personal computer. ESC/P 2™ La versione potenziata del linguaggio per comandi di stampa ESC/P. I comandi di questo sistema producono risultati paragonabili alla stampa laser, con font scalabili e grafica avanzata. carta a ventaglio Carta con fori per il trascinamento su entrambi i lati, perforata tra un foglio e l'altro e fornita in risme piegate. Chiamata anche modulo continuo. font Uno stile di caratteri indicato da un nome come Roman o Sans Serif. alimentazione modulo (FF) Un codice di controllo e un tasto del pannello di controllo che fa avanzare la carta alla successiva posizione di inizio modulo. mezzetinte Metodo di stampa che utilizza modelli di punti per rappresentare un'immagine. In tal modo è possibile produrre diverse gradazioni di grigio utilizzando solo punti neri o una pressoché infinita varietà di colori utilizzando solo punti con un numero limitato di colori. dump esadecimale Metodo di risoluzione dei problemi che facilita l'individuazione dei problemi di comunicazione tra la stampante e il computer. Quando la stampante si trova in questa modalità, ogni codice ricevuto viene stampato nel suo valore esadecimale e con il codice ASCII corrispondente al carattere ricevuto. Chiamato anche dump dei dati. bozza ad alta velocità Una modalità della stampa bozza che è possibile selezionare utilizzando la modalità impostazioni di default. La stampa in bozza rapida utilizza un numero minimo di punti per carattere per produrre stampe in tempi estremamente brevi. interfaccia Il collegamento tra il computer e la stampante attraverso cui sono trasmessi i dati di stampa. orizzontale Stampa con orientamento orizzontale sulla pagina. Tale orientamento produce una pagina con larghezza maggiore rispetto alla lunghezza e risulta utile per la stampa di fogli di calcolo. letter quality (LQ) La modalità di stampa utilizzata dalla stampante quando si seleziona un font diverso da Draft. La stampa letter quality produce i risultati migliori per leggibilità e aspetto, riducendo la velocità di stampa. avanzamento riga (LF) Un codice di controllo e un tasto del pannello di controllo che fa avanzare la carta di una riga. posizione di caricamento La posizione in cui la carta viene caricata automaticamente. microregolazione Funzione della stampante che consente di regolare con precisione le posizioni di strappo e inizio modulo. NLQ (near letter quality) La modalità di stampa utilizzata dalla stampante quando si seleziona un font diverso da Draft. La stampa con font di qualità NQL garantisce una maggiore leggibilità e una resa migliore con tempi di stampa ridotti. posizioni della carta Sono previste tre posizioni per la stampa su modulo continuo: attesa, strappo e inizio modulo. Per la stampa su fogli singoli è prevista solo la posizione di inizio modulo. passo La dimensione del font, misurata con il numero di caratteri per pollice (cpi). Il valore standard è 10 cpi. rullo La parte nera piatta su cui poggia la carta durante la stampa. verticale Stampa con orientamento verticale sulla pagina (in contrasto con la stampa orizzontale sulla pagina). Si tratta dell'orientamento standard per la stampa di lettere o di documenti. driver per stampanti Un programma software che invia i comandi dal computer per utilizzare le funzioni di una particolare stampante. posizione di avvio stampa La posizione orizzontale sulla carta riconosciuta dalla stampante come prima colonna di stampa. È possibile regolare la posizione iniziale di stampa con il pannello di controllo. font proporzionale Font i cui caratteri assumono una spaziatura orizzontale variabile a seconda della larghezza del carattere. Per esempio, la lettera M maiuscola richiede più spazio orizzontale della l minuscola. area stampabile consigliata L'area della pagina in cui vengono stampati i dati. È più piccola della dimensione fisica della pagina in quanto non include i margini. reset Consente di ripristinare i settaggi originali della stampante. risoluzione Misurazione della quantità di dettagli che è possibile riprodurre. La risoluzione delle immagini stampate è misurata utilizzando il numero di punti per pollice (dpi). test automatico Metodo per controllare il funzionamento della stampante. Quando si esegue un test automatico, la stampante stampa i caratteri memorizzati nella memoria ROM interna (Read Only Memory, Memoria di sola lettura). posizione di attesa La posizione del modulo continuo quando si trova sul trattore ma non è caricato nella stampante. strappo Un tasto del pannello di controllo che alimenta il modulo continuo perforato fino alla posizione di strappo, quindi lo alimenta all'indietro fino alla posizione di inizio modulo. posizione di strappo La posizione in cui la stampante fa avanzare la carta fino al punto in cui si attiva la funzione di strappo automatico. L'uso della funzione di microregolazione consente di regolare la posizione in modo da allineare la perforazione della carta al bordo di strappo della stampante. posizione di inizio modulo Posizione sulla carta che la stampante riconosce come riga iniziale di stampa. Questa posizione costituisce il margine superiore di default. stampa monodirezionale La testina stampa in una sola direzione. La stampa monodirezionale è utile per la stampa di grafica poiché permette un allineamento verticale più preciso. È possibile selezionare la stampa monodirezionale tramite la modalità impostazioni predefinite della stampante. |