| Početak > Rukovanje papirom # Štampanje na beskonačnom papiru Štampanje sa delom za guranje Vađenje odštampanog dokumenta iz dela za guranje Vraćanje na pojedinačne listove papira Podešavanje pozicije prve linije za štampanje Pomeranje papira unapred do ivice za odsecanje Štampač rukuje beskonačnim papirom pomoću dela za guranje. ## Štampanje sa delom za guranje Kada koristite deo za guranje, dobra ideja je da podesite funkciju automatskog odsecanja u režimu Podrazumevano podešavanje na On. Pogledajte O podrazumevanim podešavanjima štampača. Sledite ove korake za umetanje beskonačnog papira pomoću dela za guranje:
| Pazite da štampač bude isključen. Uklonite vođicu papira i postavite polugu za otpuštanje papira u položaj za beskonačni papir.
Beleška:
Na ilustraciji je poklopac štampača uklonjen kako bi se videli detalji; međutim, nema potrebe da ga uklanjate.
| Otpustite zupce povlačenjem poluga za zaključavanje zubaca prema napred.
| Povucite levi zubac koristeći oznaku strelice na štampaču radi orijentisanja. Štampač štampa do desne strane oznake strelice. Gurnite polugu za blokadu zubaca nazad da biste ih blokirali. Zatim pomerite desni deo sa zupcima tako da odgovara širini papira, ali nemojte ga blokirati. Pomerite podršku za papir tako da se nađe na pola puta između delova sa zupcima.
| Postarajte se da papir ima čistu, ravnu vodeću ivicu. Otvorite poklopce zubaca. Postavite prve otvore papira preko vrhova zubaca i zatim zatvorite poklopce zubaca. Pomerite desni deo sa zupcima da biste uklonili suvišak papira i zatim ga učvrstite na mestu. Sada se papir nalazi u položaju pripravnosti za štampanje.
Beleška:
Ako se beskonačni papir olabavi ili previše zategne, podesite poziciju desnog zupca.
Upozorenje:
Koristite ručku za uvlačenje papira sa desne strane štampača samo za vađenje zaglavljenog papira i samo onda kad je štampač isključen. U suprotnom, možete oštetiti štampač ili prouzrokovati gubitak položaja prve linije za štampanje.
| Da biste sprečili zaglavljivanje odštampanog papira, pričvrstite vođicu papira postavljajući njene reze preko nosača za instalaciju na štampaču, kao što je prikazano u nastavku. Potom povucite vođicu papira prema prednjoj strani štampača sve dok ne osetite da je kliknula, a zatim pomerite ivične vođice na strane.
| Uključite štampač.
| Proverite da li je poklopac štampača zatvoren. Pritisnite taster Load/Eject da biste postavili papir u položaj za uvlačenje. Kada štampač primi podatke, on automatski počinje da štampa.
| Nakon što završite za štampanjem, sledite korake u narednom odeljku za odsecanje odštampanog dokumenta. Ako vam se prva linija na strani čini previsokom ili preniskom, njen položaj možete da podesite pomoću funkcije Micro Adjust (Mikropodešavanje). Pogledajte Podešavanje pozicije prve linije za štampanje.
Upozorenje:
Nikada ne koristite dugme za uvlačenje papira da biste podesili položaj prve linije za štampanje; to može da ošteti štampač ili da izazove gubitak položaja prve linije za štampanje.
Kada pošaljete još podataka, papir se automatski vraća u položaj za uvlačenje. Vrh ## Vađenje odštampanog dokumenta iz dela za guranje Za vađenje odštampanog dokumenta pratite sledeće korake:
| Pritisnite taster Tear Off (Font). Proverite da li lampica Tear Off (Font) treperi. (To znači da se papir nalazi u trenutnom položaju za odsecanje.)
| Otvorite poklopac vođice papira, a zatim otcepite odštampani dokument koristeći ivicu za odsecanje na jedinici za zatezanje papira.
Beleška:
Ako perforacija papira nije pravilno poravnata sa ivicom za odsecanje, možete da podesite položaj za odsecanje pomoću funkcije Micro Adjust (Mikropodešavanje). Pogledajte Podešavanje pozicije za odsecanje.
Upozorenje:
Nikada ne koristite taster za uvlačenje papira da biste podesili položaj za odsecanje; to može da ošteti štampač ili da izazove gubitak položaja za odsecanje.
| Zatvorite poklopac vođice papira.
Kad nastavite sa štampanjem, štampač automatski postavlja papir nazad u položaj prve linije za štampanje i počinje sa štampanjem. Da biste postavili beskonačni papir u položaj pripravnosti iz kojeg možete da ga izvadite, pritisnite taster Load/Eject. Zatim otvorite poklopce zubaca dela za povlačenje i izvadite papir. Upozorenje:
Uvek odsecite odštampani dokument pre nego što pritisnete taster Load/Eject. Obrnuto stavljanje nekoliko stranica istovremeno može da uzrokuje zaglavljivanje papira.
Vrh ## Vraćanje na pojedinačne listove papira Za povratak na pojedinačne listove papira, pritisnite taster Load/Eject; štampač vraća papir nazad u položaj pripravnosti. Potom sledite korake iz Postavljanje pojedinačnih listova papira. Upozorenje:
Uvek odsecite odštampani dokument pre nego što pritisnete taster Load/Eject. Obrnuto stavljanje nekoliko stranica istovremeno može da uzrokuje zaglavljivanje papira.
Vrh ## Podešavanje pozicije prve linije za štampanje Pozicija prve linije za štampanje je pozicija na strani gde štampač počinje sa štampanjem. Ako vam se otisak čini previsokim ili preniskim na stranici, možete da koristite funkciju mikropodešavanja za prilagođavanje položaja prve linije za štampanje. Pratite ove korake: Upozorenje:
Nikada ne koristite dugme za uvlačenje papira da biste podesili položaj prve linije za štampanje; to može da ošteti štampač ili da izazove gubitak položaja prve linije za štampanje.
Beleška:
Vaše podešenje pozicije prve linije za štampanje ostaje da važi dok ga ne promenite, čak i kada isključite štampač. Podešavanje gornje margine koje se izvrši u pojedinom aplikativnom softveru zamenjuje podešavanje položaja prve linije za štampanje koje izvršite pomoću funkcije Micro Adjust (Mikropodešavanje). Ako je to potrebno, podesite poziciju prve linije za štampanje u svom softveru.
| Pazite da štampač bude uključen.
| Ukoliko je potrebno, umetnite papir na način opisan u ovom poglavlju.
| Skinite poklopac štampača.
| Pritisnite taster Pause i zadržite ga oko tri sekunde. Lampica Pause počinje da treperi i štampač ulazi u režim mikropodešavanja.
| Pritisnite taster LF/FF da pomerite poziciju prve linije za štampanje naniže na strani, ili pritisnite taster Load/Eject da pomerite poziciju prve linije za štampanje naviše na strani za štampanje.
* plastični poklopac trake Beleška:
Štampač ima minimalnu i maksimalnu poziciju prve linije za štampanje. Ako pokušavate da je podesite van ovih granica, štampač emituje zvučni signal i prestaje da pomera papir. Kada papir dođe do originalno podešene pozicije prve linije za štampanje, štampač takođe emituje zvučni signal i prestaje nakratko da pomera papir. Za prilagođavanje prve linije za štampanje možete da koristite primarno podešavanje kao referentnu tačku.
| Posle podešavanja pozicije prve linije za štampanje, pritisnite dugme Pause za izlaz iz režima Micro Adjust.
Vrh ## Pomeranje papira unapred do ivice za odsecanje Ako koristite deo za guranje, kad završite sa štampanjem možete da koristite funkciju odsecanja da pomerite beskonačni papir do ivice za odsecanje na štampaču. Možete lagano da odsečete odštampani dokument. Kada nastavite sa štampanjem, štampač automatski ulaže papir nazad do pozicije prve linije za štampanje tako da možete da uštedite papir koji se obično troši između dokumenata. Kako je objašnjeno u nastavku, funkciju odsecanja možete da koristite na dva načina: ručno, pritiskom na taster štampača Tear Off (Font), ili automatski, uključenjem režima automatskog odsecanja. Upozorenje:
Nikada ne koristite funkciju odsecanja (kako je opisano u nastavku) za umetanje beskonačnog papira sa etiketama unazad; one mogu da se odlepe sa svojih pozadina i da se zaglave u štampaču.
### Korišćenje tastera Tear Off Posle završetka štampanja dokumenta, uverite se da lampica Tear Off (Font)ne treperi. Potom pritisnite taster Tear Off (Font). Štampač pomera papir prema napred do ivice za odsecanje. Beleška:
Ako lampica Tear Off (Font) treperi, papir je u poziciji za odsecanje. Ako opet pritisnete taster Tear Off (Font), štampač stavlja papir na sledeći položaj prve linije za štampanje.
### Automatsko pomeranje papira prema položaju za odsecanje Za automatsko pomeranje odštampanih dokumenata prema položaju za odsecanje, biće potrebno da uključite režim automatskog odsecanja i da u režimu Podrazumevano podešavanje izaberete odgovarajuću dužinu stranice za beskonačni papir. Za uputstva pogledajte Promena originalnih podešenja. Kad je automatsko odsecanje uključeno, štampač automatski pomera papir prema napred do pozicije za odsecanje kad god primi celu stranicu podataka ili komandu za pomicanje papira do prve linije posle koje nema više podataka. ### Podešavanje pozicije za odsecanje Ako perforacija vašeg papira nije ravna sa ivicom za odsecanje, možete da koristite funkciju mikropodešavanja da pomerite perforaciju do pozicije za odsecanje. Pratite ove korake za podešavanje pozicije za odsecanje: Upozorenje:
Nikada ne koristite taster za uvlačenje papira da biste podesili položaj za odsecanje; to može da ošteti štampač ili da izazove gubitak položaja za odsecanje.
Beleška:
Vaše podešenje pozicije za odsecanje ostaje da važi dok ga ne promenite, čak i kada isključite štampač.
| Uverite se da lampica Tear Off (Font) treperi (papir je na trenutnoj poziciji za odsecanje). Možda ćete morati da pritisnete taster Tear Off (Font) za pomeranje papira prema napred do pozicije sa odsecanje.
| Otvorite poklopac vođice papira.
| Pritisnite taster Pause i zadržite ga oko tri sekunde. Lampica Pause počinje da treperi, a štampač prelazi u režim Micro Adjust (Mikropodešavanje).
| Pritisnite taster LF/FF da biste pomerili papir unazad, ili pritisnite taster Load/Eject da biste pomerili papir unapred, tako da se perforacija papira poravna sa ivicom za odsecanje.
* ivica za odsecanje Beleška:
Kad papir dođe do podrazumevane pozicije, štampač emituje zvučni signal i prestaje da pomera papir. Štampač ima minimalnu i maksimalnu poziciju za odsecanje. Ako pokušavate da podesite poziciju za odsecanje izvan ovih granica, štampač emituje zvučni signal i prestaje da pomera papir.
| Posle podešavanja pozicije za odsecanje, pritisnite taster Pause da biste izašli iz režima Micro Adjust.
| Odsecite odštampane stranice.
Kada nastavite sa štampanjem, štampač automatski vuče papir nazad do pozicije prve linije za štampanje i počinje sa štampanjem. Vrh |