| Anfang > Produktinformationen # Transport des Druckers Wenn Sie den Drucker über eine längere Entfernung transportieren müssen, verpacken Sie ihn wieder sorgfältig in der Originalverpackung. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Drucker wieder in der Originalverpackung zu verstauen: Warnung:
Wenn Sie den Drucker transportieren, halten Sie ihn beim Anheben an der Unterseite rechts und links gut fest. Zum Entfernen der Farbbandkassette müssen Sie den Druckkopf von Hand bewegen. Unmittelbar nach dem Druckvorgang ist der Druckkopf noch heiß. Lassen Sie ihn einige Minuten abkühlen, bevor Sie ihn berühren.
| Entnehmen Sie sämtliches in den Drucker eingelegtes Papier. Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
| Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und anschließend das Schnittstellenkabel aus dem Druckeranschluss.
| Senken Sie die Papierführung ab. Entfernen Sie die Papierstützen.
| Wenn optionales Zubehör installiert sind, entfernen Sie dieses und verstauen Sie es in den Originalverpackungen.
| Stellen Sie sicher, dass der Druckkopf nicht heiß ist. Entfernen Sie dann die Farbbandkassette wie unter Austauschen der Farbbandkassette beschrieben.
| Stellen Sie sicher, dass sich der mitgelieferte Traktor des Druckers in der Schubposition befindet.
| Verpacken Sie den Drucker, die Farbbandkassette, die Papierstützen und das Netzkabel wieder in die Originalverpackungen, und platzieren Sie sie im Originalkarton des Druckers.