| Kezdőlap > Fogalomtár # Szószedet ASCII Az „American Standard Code for Information Interchange” (amerikai szabványos információátviteli kód) rövidítése. A betűk és szimbólumok kódolására szolgáló szabványos kódolási rendszer. auto line feed (automatikus soremelés) Ha ez a beállítás be van kapcsolva az alapértelmezett beállítási módban, minden kocsi vissza (CR) kódhoz automatikusan soremelés (LF) kód kapcsolódik. kétirányú nyomtatás Olyan nyomtatási mód, melynél a nyomtatófej mindkét irányba haladva nyomtat. Használatával nő a nyomtatási sebesség, de romolhat a függőleges igazítás pontossága. A nyomtató normál üzemmódja a kétirányú nyomtatás. puffer A nyomtató memóriájának az a része, amelyben kinyomtatás előtt tárolja az adatokat. karaktertábla Betűk, számok és egyéb szimbólumok gyűjteménye, amelyek az egy-egy nyelvben használt karakterkészletnek felelnek meg. karakter / hüvelyk (cpi) A szöveges karakterek méretének mértékegysége. sűrített nyomtatás Ez a funkció csökkenti az adatok méretét. A nyomtatási adatokat 75%-ban összesűrítheti. leporelló Olyan papír, melynek minkét szélén traktoros lapadagolóhoz való lyuksor található, amelynek oldalait perforáció választja el egymástól, és amelyet hajtogatott kötegekben lehet beszerezni. Leporellónak is nevezik. vezérlőkód A nyomtató valamely funkcióját, például a kocsi visszaállítását vagy a soremelést szabályozó speciális kód. cpi A szöveges karakterek méretének mértékegysége. adatkiíratás Hibaelhárítási módszer, amely segítséget nyújt a számítógép és a nyomtató között fellépő adattovábbítási problémák okának meghatározásához. Ha a nyomtató hex dump üzemmódban van, a fogadott kódokat hexadecimális átírással és ASCII karakterekkel írja ki. Hex dump-nak (hexadecimális kiíratás) is nevezik. alapértelmezett Olyan érték vagy beállítás, amely a berendezés bekapcsolásakor, alaphelyzetbe állításakor és inicializálásakor lép hatályba. összemosás Árnyalatok és színátmenetek szimulálására használt pontelrendezési módszer. pontmátrix Nyomtatási mód, melynél minden betű vagy szimbólum különálló pontok mintázatából (mátrixából) áll össze. tervezet A nyomtató által használt nyomtatási mód, ha a Draft (Vázlat) betűkészletet választja ki. A Draft betűkészlet kevesebb pontból állítja össze a karaktereket, így gyorsabb a nyomtatás. illesztőprogram Olyan program, amely a számítógépről parancsokat küldve lehetővé teszi az adott nyomtató funkcióinak használatát. ESC/P® Az Epson Standard Code for Printers (az Epson szabványos kódja nyomtatókhoz) rövidítése. Ezen a parancsnyelven küldi el a számítógép a nyomtatónak az utasításokat. Az összes Epson nyomtató szabványként használja, és a személyi számítógépeken futó alkalmazások túlnyomó része támogatja. ESC/P 2™ Az ESC/P nyomtatói parancsnyelv továbbfejlesztett változata. Az ezen a nyelven kiadott parancsokkal lézernyomtató szintű minőség érhető el, alkalmas például a betűk átméretezésére és összetett képek kinyomtatására. fanfold papír Olyan papír, melynek minkét szélén traktoros lapadagolóhoz való lyuksor található, amelynek oldalait perforáció választja el egymástól, és amelyet hajtogatott kötegekben lehet beszerezni. Leporellónak is nevezik. betűtípus Stílus vagy típus, melyet névvel különböztetünk meg, például Roman vagy Sans Serif. form feed / lapdobás (FF) Vezérlőkód, és egyben a vezérlőpanel egy gombja is, amely a következő felső lapszél pozícióig viszi előre a papírt. rácsrabontás Pontmintázatokkal képeket megjelenítő módszer. A rácsrabontás révén kizárólag fekete pontokból a szürke szín különböző árnyalatai állíthatók elő, illetve mindössze néhány pontszínt használva szinte végtelen számú színárnyalat jeleníthető meg. hex dump (hexadecimális kiíratás) Hibaelhárítási módszer, amely segítséget nyújt a számítógép és a nyomtató között fellépő adattovábbítási problémák okának meghatározásához. Ha a nyomtató hex dump üzemmódban van, a fogadott kódokat hexadecimális átírással és ASCII karakterekkel írja ki. Adatkiíratásnak (data dump) is nevezzük. gyors vázlat Vázlatnyomtatási üzemmód, amely az alapértelmezés-beállító mód segítségével választhat ki. A gyors vázlat a lehető legkevesebb ponttal állítja elő a karaktereket, így rendkívül nagy sebességű nyomtatás érhető el vele. interface A számítógép és a nyomtató közötti kapcsolat, melyen keresztül az adatok továbbítása folyik a nyomtató felé. fekvő A papírlap széltében futó nyomtatás. Fekvő nyomtatás esetén az oldal szélesebb, mint amilyen magas, ami különösen táblázatok nyomtatásakor lehet hasznos. levél minőség (LQ) A nyomtató által használt mód abban az esetben, ha a Draft (Vázlat) betűtípustól különböző betűtípus van kiválasztva. A levél minőségű betűtípusokkal történő nyomtatás kisebb nyomtatási sebesség mellett olvashatóbb és szebb nyomatot eredményez. line feed / soremelés (LF) Vezérlőkód, és egyben a vezérlőpanel egy gombja is, amely egy sornyit mozgatja előre a papírt. betöltési pozíció Az a pozíció, amelybe a papír automatikusan betöltődik. micro adjust (finombeállítás) A nyomtató egy szolgáltatása, amellyel pontosan beállítható a letépési és a felső lapszél pozíció. csaknem levélminőség (NLQ) A nyomtató által használt mód abban az esetben, ha a Draft (Vázlat) betűtípustól különböző betűtípus van kiválasztva. A csaknem levélminőségű (NLQ) betűtípusokkal történő nyomtatás kisebb nyomtatási sebesség mellett olvashatóbb és szebb nyomatot eredményez. papírhelyzetek A leporelló-nyomtatáshoz három papírhelyzet létezik: készenlét, letépés és felső lapszél pozíció. Különálló lapok esetében csak a felső lapszél pozíció létezik. sorköz (pitch) A betűtípus mérete, amelyet a hüvelykenként elhelyezhető karakterek (cpi) számával adunk meg. Szabványos értéke 10 cpi. nyomólemez Az a fekete, sík alkatrész, amely nyomtatáskor alátámasztja a papírt. álló A papírlapon álló elhelyezéssel végzett nyomtatás (ellentétben a fekvő nyomtatással, melynél a papírlap hosszabb oldalához igazítva folyik a nyomtatás). A levelek vagy dokumentumok nyomtatásakor használt alapértelmezett tájolás. nyomtatóillesztő Olyan program, amely a számítógépről parancsokat küldve lehetővé teszi az adott nyomtató funkcióinak használatát. nyomtatás kezdőpontja A papírnak az a vízszintes helyzete, amelyet a nyomtató az első nyomtatásra használható oszlopnak tekint. A vezérlőpanel segítségével állíthatja be a nyomtatás kezdőpontját. arányos betűtípus Olyan betűtípus, amelynek karakterei változó méretű vízszintes helyet foglalnak a karakter szélességétől függően. Ily módon a nagybetűs M több vízszintes helyet foglal el, mint a kisbetűs l. ajánlott nyomtatható terület A lapoknak az a területe, amelyre a nyomtató képes nyomtatni. A margók miatt ez a terület kisebb a papír fizikai méreténél. alaphelyzet A nyomtató alapértelmezett beállításainak visszaállítása. felbontás A megjeleníthető részletek mérésére szolgáló egység. A nyomtatott képek felbontását a hüvelyekként elhelyezett képpontok (dpi) számával mérjük. önteszt A nyomtató működésének ellenőrzésére szolgáló eljárás. Az önteszt futtatásakor a nyomtató a ROM (csak olvasható) memóriájában tárolt karaktereket nyomtatja ki. készenléti pozíció A leporelló olyan pozíciója, melynél a papír csatlakozik ugyan a traktorhoz, de nincs betöltve a nyomtatóba. tear off (letépés) A vezérlőpanel gombja, amellyel a leporelló perforációja letépési pozícióba állítható, majd a felső lapszélhez vihető. letépési pozíció Az a pozíció, amelybe a nyomtató az automatikus letépési módban betölti a papírt. A Micro Adjust (Finombeállítás) funkció segítségével beállítható a letépési pozíció úgy, hogy papír perforációja egybeessen a papírletépési éllel. felső lapszél pozíció A papírnak az a helye, amelyet a nyomtató az első nyomtatásra használható sornak tekint. Ez az alapértelmezett felső margó pozíció. egyirányú nyomtatás Olyan nyomtatási mód, melynél a nyomtatófej csak az egyik irányba haladva nyomtat. Az egyirányú nyomtatás elsősorban grafikus anyagok készítésekor hasznos, mivel nagyobb függőleges pontosságot biztosít. A nyomtató Alapértelmezett beállításait választva használhatja az egyirányú nyomtatást. |