| Основная страница > Информация об устройстве # Технические характеристики принтера Механические характеристики Электронные характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Бумага Рекомендованная область печати Выравнивание бумаги ## Механические характеристики
Способ печати: | 24-игольный ударно-матричный
Скорость печати: | Черновая печать с высокой скоростью | 347 симв./с при плотности 10 симв./дюйм 416 симв./с при плотности 12 симв./дюйм
Черновая печать | 260 симв./с при плотности 10 симв./дюйм 312 симв./с при плотности 12 симв./дюйм 390 симв./с при плотности 15 симв./дюйм
Черновая печать со сжатием | 222 симв./с при плотности 17 симв./дюйм 260 симв./с при плотности 20 симв./дюйм
Качественная печать | 86 симв./с при плотности 10 симв./дюйм 103 симв./с при плотности 12 симв./дюйм 129 симв./с при плотности 15 симв./дюйм
Качественная печать со сжатием | 147 симв./с при плотности 17 симв./дюйм 172 симв./с при плотности 20 симв./дюйм
Направление печати: | Двунаправленная с логическим поиском для печати текста и графики. С помощью команд программного обеспечения можно выбрать однонаправленную печать текста или графики.
Межстрочный интервал: | 4,23 мм (1/6 дюйма) или программируемый с шагом 0,0706 мм (1/360 дюйма)
Символов в строке: | 80 столбцов (при плотности 10 симв./дюйм)
Разрешение: | 360 × 180 dpi (максимум)
Способ подачи бумаги: | Фрикционная подача (задняя подача бумаги) Подача толкающим трактором (задняя подача бумаги)
Податчик: | Задний толкающий трактор Держатель рулонной бумаги (дополнительный)
Скорость подачи бумаги: | Непрерывная | 53 мм/с (3,61 дюйма/с)
Прерывистая | 57 мс на строку при межстрочном интервале 1/6 дюйма
Ресурс: | Общий ресурс печати | 20 миллионов строк (на распространяется на печатающую головку) Среднее время наработки на отказ 10000 часов во включенном состоянии (при 25% нагрузке)
Ресурс печатающей головки | Примерно 400 млн. ударов на иглу
Габариты и вес: | При использовании непрерывной бумаги:
Высота | 199 мм (7,8 дюйма)
Ширина | 362 мм (14,3 дюйма)
Глубина | 335 мм (13,2 дюйма)
(включая опоры для бумаги и рукоятку)
При использовании отдельных листов:
Высота | 199 мм (7,8 дюйма)
Ширина | 362 мм (14,3 дюйма)
Глубина | 307 мм (12,1 дюйма)
(включая опоры для бумаги и рукоятку)
Плотность | приблизительно 4 кг (8,8 фунтов)
Красящая лента | Картридж с черной красящей лентой (S015633)
Ресурс ленты (Черновая печать, 10 симв./дюйм, 48 точек/символ) | Черная красящая лента | 2,5 миллионов символов
Уровень шума: | Приблизительно 53 дБ (A) (шаблон ISO 7779)
К началу ## Электронные характеристики
Интерфейсы: | Один стандартный двунаправленный 8-разрядный параллельный интерфейс IEEE 1284 с поддержкой полубайтового режима, один последовательный интерфейс EIA-232D, один интерфейс USB (версия 2.0)
Буфер печати: | 128 КБ
Встроенные шрифты: | Растровые шрифты: EPSON Draft 10, 12, 15 симв./дюйм EPSON Roman 10, 12, 15 симв./дюйм, пропорциональный EPSON Sans Serif 10, 12, 15 симв./дюйм, пропорциональный EPSON Courier 10, 12, 15 симв./дюйм EPSON Prestige 10, 12 симв./дюйм EPSON Script 10 симв./дюйм EPSON OCR-B 10 симв./дюйм EPSON Orator 10 симв./дюйм EPSON Orator-S 10 симв./дюйм EPSON Script C пропорциональный Масштабируемые шрифты: EPSON Roman 10,5 пункта, 8-32 пунктов (каждые 2 пункта) EPSON Sans Serif 10,5 пункта, 8-32 пунктов (каждые 2 пункта) EPSON Roman Т 10,5 пункта, 8-32 пунктов (каждые 2 пункта) EPSON Sans Serif Н 10,5 пункта, 8-32 пунктов (каждые 2 пункта) Шрифты штрих-кодов: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Кодовые таблицы символов | Стандартная: Одна таблица шрифта Italic (Курсив) и 12 таблиц графических символов: таблица шрифта Italic (Курсив), PC 437 (США, стандартная европейская), PC 850 (многоязычная), PC 860 (португальская), PC 863 (канадский-французский),PC 865 (скандинавская), PC 861 (исландская), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Расширенная Одна таблица шрифта Italic (Курсив) и 40 таблиц графических символов: таблица шрифта Italic (Курсив), PC 437 (США, стандартная европейская), PC 850 (многоязычная), PC437 (греческая), PC853 (Турецкая), PC855 (Кириллица), PC852 (восточноевропейская), PC857 (турецкая), PC866 (русская), PC869 (греческая), MAZOWIA (польская), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (латинская/греческая), ISO Latin 1T (турецкая), Bulgaria (болгарская), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (эстонская), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (латвийская), PC 866 UKR (украинская), PC860 (португальская), PC861 (исландская), PC865 (скандинавская), PC864 (арабская), PC APTEC (арабская), PC 708 (арабская), PC 720 (арабская), PCAR864 (арабская), PC863 (канадский-французский), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (литовская), PC437 (словенская), PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (казахская)
Наборы символов: | 13 международных наборов символов: США, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Дания I, Швеция, Италия, Испания I, Япония, Норвегия, Дания II, Испания II, Латинская Америка
К началу ## Электрические характеристики Данный прибор переходит в спящий режим после определенного периода бездействия. Этот интервал времени установлен на заводе-изготовителе, чтобы обеспечить соответствие данного прибора стандартам энергетической эффективности Energy Star, и не может быть изменен пользователем.
| Модель c напряжением питания 220–240 В
Диапазон напряжения питания | 198–264 В переменного тока
Номинальный диапазон частот | 50–60 Гц
Диапазон частот напряжения питания | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | 0,8 A (максимум 2 A в зависимости от типа символов)
Потребляемая мощность | Приблизительно 24 Вт (шаблон Letter ISO/IEC 10561) Приблизительно 8 Вт в режиме ожидания Приблизительно 1,3 Вт в спящем режиме* Приблизительно 0,5 Вт в режиме автоматического выключения 0 Вт в выключенном состоянии
* Спящий режим: по истечении 4 минут 30 секунд принтер входит в спящий режим при соблюдении следующих условий: – не выполняются какие-либо операции; – отсутствуют ошибки; – отсутствуют данные во входном буфере. Примечание
Проверьте напряжение питания данного принтера по паспортной табличке на его задней панели.
К началу ## Условия окружающей среды
| Температура (без образования конденсата) | Влажность (без образования конденсата)
Эксплуатация | От 5 до 35˚C (от 41 до 95˚F) | 10–80% относительной влажности
Для хранения | От -30 до 60˚C (от -22 до 140˚F) | 0–85% относительной влажности
К началу ## Бумага Примечание
Вторичную бумагу, конверты и одностраничные многоэкземплярные формы следует использовать только при нормальных условиях температуры и влажности, указанных ниже. Температура: от 15 до 25˚C (от 59 до 77˚F) Влажность: 30–60% относительной влажности Не загружайте в принтер бумагу, которая была ранее сложена, повреждена, смята или свернута.
Отдельные листы (стандартные): подача с помощью направляющей для бумаги
Ширина | 100–257 мм (3,9–10,1 дюйма)
Длина | 100–364 мм (3,9–14,3 дюйма)
Толщина | 0,065–0,14 мм (0,0025–0,0055 дюйма)
Плотность | 52–90 г/м² (14–24 фунта)
Одностраничные многоэкземплярные формы: подача с помощью направляющей для бумаги
Ширина | 100–257 мм (3,9–10,1 дюйма)
Длина | 100–364 мм (3,9–14,3 дюйма)
Число копий | 1 оригинал + 3 копии (максимум)
Толщина | 0,12–0,32 мм (0,0047–0,0126 дюйма)
Плотность | 40–58 г/м² (12–15 фунтов)
Способ скрепления | Клеевой полосой по верхней кромке формы
Конверты: подача с помощью направляющей для бумаги
Размер | № 6: 165 × 92 мм (6,5 × 3,6 дюйма) № 10: 241 × 105 мм (9,5 × 4,1 дюйма)
Толщина | 0,16–0,52 мм (0,0063–0,0205 дюйма)
Плотность | 45–90 г/м² (12–24 фунта)
Непрерывная бумага (стандартная и многоэкземплярная): подача сзади
Ширина | 101,6–254 мм (4,0–10 дюймов)
Длина (одна страница) | 101,6–558,8 мм (4,0–22,0 дюйма)
Число копий | 1 оригинал + 3 копии (максимум)
Толщина | 0,065–0,32 мм (0,0025–0,0126 дюйма)
Плотность (не многоэкземплярные формы) | 52–82 г/м² (14–22 фунта)
Плотность (один лист многоэкземплярной формы) | 40–58 г/м² (12–15 фунтов)
Способ скрепления | Точечная склейка или скрепка степлером без скрепок
Рулонная бумага: подача сзади при помощи дополнительного держателя рулонной бумаги
Ширина | 216 мм (8,5 дюйма)
Толщина | 0,07–0,09 мм (0,0028–0,0035 дюйма)
Плотность | 52–82 г/м² (14–22 фунта)
К началу ## Рекомендованная область печати Примечание
Для достижения оптимальных результатов осуществляйте печать в пределах рекомендованной области печати. Печать за пределами этой области не гарантируется.
Отдельные листы:
A | Минимальный размер верхнего поля: 4,2 мм (0,17 дюйма).
B | Минимальный размер левого и правого полей: 3 мм (0,12 дюйма). Максимальная ширина отдельных листов бумаги: 257 мм (10,1 дюйма). Максимальная ширина области печати: 203,2 мм (8,0 дюйма). Если бумага значительно шире, боковые поля будут шире минимального значения, но ширина области печати не превысит 203,2 мм (8,0 дюйма).
C | Минимальный размер нижнего поля: 4,2 мм (0,17 дюйма).
Конверты:
A | Минимальный размер верхнего поля: 4,2 мм (0,17 дюйма).
B | Минимальный размер левого и правого полей: 3,0 мм (0,12 дюйма). Максимальная ширина печати равна 234,9 мм (9,25 дюйма). Если конверт значительно шире, боковые поля будут шире минимального значения, но ширина области печати не превысит 234,9 мм (9,25 дюйма).
C | Минимальный размер нижнего поля: 4,2 мм (0,17 дюйма).
Непрерывная бумага:
A | Минимальный размер верхнего и нижнего полей (выше и ниже перфорации): 4,2 мм (0,17 дюйма).
B | Минимальный размер левого и правого полей: 13 мм (0,51 дюйма). Максимальная ширина области печати: 254 мм (10 дюйма). Максимальная ширина области печати: 203,2 мм (8,0 дюйма). Если бумага значительно шире, боковые поля будут шире минимального значения, но ширина области печати не превысит 203,2 мм (8,0 дюйма).
Рулонная бумага:
A | Минимальный размер верхнего поля: 4,2 мм (0,17 дюйма).
B | Минимальный размер левого и правого полей: 3 мм (0,12 дюйма). Максимальная ширина области печати: 203,2 мм (8,0 дюйма).
К началу ## Выравнивание бумаги При использовании непрерывной бумаги печать начинается с отметки в виде стрелки на принтере. Область бумаги, недоступная для печати, находится слева от стрелки. При использовании отдельных листов печать начинается с отметки «0» на шкале направляющей для бумаги. Область, недоступная для печати, находится слева от отметки «0». К началу |