| Κεντρική σελίδα > Επίλυση προβλημάτων # Διόρθωση εμπλοκής χαρτιού Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διορθώσετε μία εμπλοκή χαρτιού. Προσοχή:
Μην αγγίξετε το λευκό καλώδιο στο εσωτερικό του εκτυπωτή.
| Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
| Αν στον οδηγό χαρτιού έχει μπλοκάρει ένα μεμονωμένο φύλλο χαρτιού, αφαιρέστε το απαλά.
| Ανοίξτε το κάλυµµα του εκτυπωτή. Αν τοποθετείτε συνεχόμενο χαρτί, αφαιρέστε τον οδηγό χαρτιού.
| Αν συνεχόµενο χαρτί παρουσιάσει εμπλοκή στον εκτυπωτή, κόψτε το µη χρησιµοποιηµένο µέρος του χαρτιού στη διάτρηση.
| Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή προς την αντίθετη από σας κατεύθυνση για να εξαχθεί το χαρτί από τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλο το χαρτί από τον εκτυπωτή.
Προσοχή:
Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή μόνο για την αποκατάσταση των εμπλοκών χαρτιού και μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εκτυπωτή ή να χαθεί η θέση έναρξης της εκτύπωσης ή η θέση κοπής.
Σηµείωση:
Οι λυχνίες του πίνακα ελέγχου ίσως αναβοσβήσουν όταν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί όσο ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
| Βάλτε στη θέση του τον οδηγό χαρτιού, αν χρειάζεται, και κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
| Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες Paper Out και Pause είναι σβηστές.
Εάν εξακολουθεί να παραμένει χαρτί στο εσωτερικό του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε το υπολειπόμενο χαρτί.
| Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
| Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και κατόπιν θέστε το μοχλό απελευθέρωσης χαρτιού στη θέση για συνεχόμενο χαρτί.
| Αφαιρέστε τη μονάδα τεντώματος χαρτιού.
| Αφαιρέστε το χαρτί εμπλοκής.
| Επαναφέρετε τον μοχλό απελευθέρωσης χαρτιού ώστε να ταιριάζει με το χαρτί που χρησιμοποιείται.
| Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, τοποθετήστε το χαρτί και κατόπιν κλείστε το κάλυµµα του εκτυπωτή.