| الصفحة الرئيسية > مسرد # مسرد المصطلحات ASCII النظام الأساسي الأمريكي لتبادل المعلومات. وهو نظام ترميز قياسي لتخصيص رموز رقمية للأحرف والرموز. تغذية الخط التلقائية عند تشغيل هذا الإعداد باستخدام وضع الإعداد الافتراضي، يتبع كل رمز رجوع لأول السطر (CR) تلقائيًا رمز تغذية السطر (LF). الطباعة ثنائية الاتجاه الطباعة التي تقوم فيها رأس الطابعة بالطباعة في كلا الاتجاهين (ثنائية الاتجاه). وهي تزيد من سرعة الطباعة، ولكنها قد تقلل من المحاذاة الرأسية الدقيقة. وتكون الطباعة ثنائية الاتجاه هي وضع الطباعة القياسي للطابعة. التخزين المؤقت جزء من ذاكرة الطابعة يستخدم في تخزين البيانات قبل طباعتها. جدول الأحرف مجموعة من الأحرف والأرقام والرموز التي تشكل مجموعة الأحرف المستخدمة في لغة معينة. حرف لكل بوصة ح/ب قياس لحجم أحرف النص. الطباعة المضغوطة تقلل هذه الوظيفة من حجم البيانات. يمكنك ضغط بيانات الطباعة حتى نسبة 75%. الورق المتصل ورق له ثقوب تغذية بالتروس على كلا جانبيه، ومثقّب بين الصفحات، ومجهز في صورة رزمة مطوية. يسمى أيضًا ورق fanfold. رمز التحكم رمز خاص يستخدم للتحكم في إحدى وظائف الطابعة مثل تنفيذ رجوع لأول السطر أو تغذية سطر. ح/ب (حرف لكل بوصة) قياس لحجم أحرف النص. تفريغ البيانات إحدى طرق معالجة المشكلات التي تساعد على اكتشاف سبب مشكلات الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر. تقوم الطابعة، في وضع (تفريغ سداسي عشري)، بطباعة كل رمز تستقبله في تدوين سداسي عشري وأحرف ASCII. ويسمى أيضًا تفريغ سداسي عشري. الافتراضي قيمة تصبح سارية عند تشغيل الجهاز أو إعادة تعيينه أو تصفير قيم المتغيرات به. ثبات الألوان طريقة لترتيب النقاط على الصفحة لمحاكاة ظل أو درجة اللون. مصفوفة النقاط طريقة الطباعة التي يتم فيها تشكيل كل حرف أو رمز بنمط (مصفوفة) من نقاط فردية. مسودة وضع الطباعة الذي تستخدمه الطابعة عند اختيار Draft (مسودة) كخط. يستخدم الخط مسودة نقاطًا أقل لكل حرف لطباعة أسرع. برنامج التشغيل أحد برامج الكمبيوتر الذي يقوم بإرسال الأوامر من جهاز الكمبيوتر لاستخدام وظائف طابعة معينة. ESC/P® اختصار "نظام Epson الأساسي للطابعات". وهو نظام من الأوامر التي يستخدمها الكمبيوتر للتحكم بالطابعة. وهو نظام قياسي لكل الطابعات من EPSON وتدعمه معظم برامج التطبيقات لأجهزة الكمبيوتر الشخصية. ESC/P 2™ الإصدار المحسن للغة أوامر الطابعة التي تعمل على نظام ESC/P (نظام EPSON الأساسي للطابعات). تنتج الأوامر في هذه اللغة نتائج مثيلة لنتائج الليزر، مثل الخطوط المتصاعدة والرسومات المحسنة. الورق fanfold ورق له ثقوب تغذية بالتروس على كلا جانبيه، ومثقّب بين الصفحات، ومجهز في صورة رزمة مطوية. يسمى أيضًا الورق المتصل. الخط أسلوب كتابة يتم اختياره باسم مثل Roman أو Sans Serif. تغذية نموذج (FF) رمز تحكم وزر لوحة التحكم الذي يقدم الورق إلى موضع أعلى النموذج التالي. الألوان النصفية طريقة من استخدام أنماط النقاط لتمثيل صورة. وتتيح الألوان النصفية إنتاج ظلال مختلفة من الرمادي باستخدام نقاط سوداء فقط، أو مجموعة لا نهائية تقريبًا من الألوان باستخدام بضعة ألوان من النقاط وحسب. تفريغ سداسي عشري إحدى طرق معالجة المشكلات التي تساعد على اكتشاف سبب مشكلات الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر. تقوم الطابعة، في وضع (تفريغ سداسي عشري)، بطباعة كل رمز تستقبله في تدوين سداسي عشري وأحرف ASCII. ويسمى أيضًا تفريغ بيانات. مسودة سريعة وضع طباعة تجريبية يمكنك اختياره باستخدام وضع الإعداد الافتراضي. تستخدم مسودة سريعة أقل عدد من النقاط لكل حرف لإنتاج طباعة ذات سرعة عالية جدًا. الواجهة الاتصال بين الكمبيوتر والطابعة الذي يتم من خلاله نقل بيانات الطباعة إلى الطابعة. أفقي الطباعة التي تكون فيها الصورة أفقية في الصفحة. وهذا الاتجاه يعطي صفحة أعرض من الصفحة الرأسية وتبرز فائدته عند طباعة جداول البيانات. جودة الأحرف (LQ) وضع الطباعة الذي تستخدمه الطابعة عند اختيار خط خلاف مسودة. تعطي الطباعة بخطوط جودة الأحرف إمكانية قراءة أفضل للأحرف ومظهر أحسن بسرعة طباعة أقل. تغذية سطر (LF) رمز تحكم وزر بلوحة التحكم الذي يعطي الورق فاصلاً سطريًا واحدًا. موضع التحميل الموضع الذي يتم تحميل الورق إليه تلقائيًا. ضبط دقيق خاصية في الطابعة تتيح الضبط الدقيق لموضعي التقطيع وأعلى النموذج. أقرب جودة أحرف (NLQ) وضع الطباعة الذي تستخدمه الطابعة عند اختيار خط خلاف مسودة. تعطي الطباعة بخطوط أقرب جودة أحرف إمكانية قراءة أفضل للأحرف ومظهر أحسن بسرعة طباعة أقل. مواضع الورق توجد ثلاثة مواضع ورق لطباعة الورق المتصل: استعداد، وتقطيع، وأعلى النموذج. لطباعة ورقة واحدة، يوجد موضع أعلى النموذج فقط. التباعد حجم الخط والمقيس بعدد الأحرف في كل بوصة (ح/ب). والضبط القياسي هو 10 ح/ب. الأسطوانة الجزء الأسود المسطح الذي يدعم الورق أثناء الطباعة. رأسي الطباعة التي تتجه رأسيًا في الصفحة (كمقابل للأفقية، والتي تكون فيها الطباعة أفقية في الصفحة). وهذا هو الاتجاه القياسي لطباعة الرسائل أو المستندات. برنامج تشغيل الطابعة أحد برامج الكمبيوتر الذي يقوم بإرسال الأوامر من جهاز الكمبيوتر لاستخدام وظائف طابعة معينة. موضع بدء الطباعة الموضع الأفقي على الورق الذي تميزه الطابعة على أنه أول عمود قابل للطباعة. يمكنك ضبط موضع بدء الطباعة باستخدام لوحة التحكم. خط نسبي خط تستهلك أحرفه مقادير مختلفة من المساحة الأفقية تبعًا لعرض الحرف. بحيث يشغل الحرف M مساحة أفقية أكبر من الحرف l. المنطقة القابلة للطباعة الموصى بها المساحة الموجودة على الصفحة التي تستطيع الطابعة الطباعة عليها. وهي أصغر من الحجم الفعلي للصفحة بسبب وجود هوامش. إعادة تعيين لإعادة الطابعة إلى إعداداتها الافتراضية. الدقة مقياس مقدار التفاصيل التي يمكن تقديمها. يمكن قياس دقة الصور المطبوعة بعدد النقاط في كل بوصة (نقطة لكل بوصة). اختبار ذاتي إحدى طرق التحقق من أداء الطابعة. عند تشغيل الاختبار الذاتي، تقوم الطابعة بطباعة الأحرف المخزونة في "ذاكرة القراءة فقط" الخاصة بها. موضع الاستعداد موضع الورق المتصل وهو مثبت في الناقل ولكن غير محمل في الطابعة. تقطيع زر بلوحة التحكم يقوم بتغذية ثقوب الورق المتصل إلى موضع التقطيع ثم تغذية الورق في الاتجاه العكسي إلى موضع أعلى النموذج. موضع التقطيع الموضع الذي تغذي الطابعة الورق إليه عند تشغيل وضع التقطيع التلقائي. يمكنك ضبط الموضع، باستخدام وظيفة Micro Adjust (الضبط الدقيق)، لكي تتوافق ثقوب الورق مع حافة التقطيع للطابعة. موضع أعلى النموذج موضع على الورق تميزه الطابعة بأول سطر قابل للطباعة. وهذا هو موضع الهامش العلوي الافتراضي. طباعة أحادية الاتجاه عملية الطباعة التي يقوم فيها رأس الطابعة بالطباعة في اتجاه واحد فقط. تفيد الطباعة أحادية الاتجاه في طباعة الرسومات لأنها تعطي اصطفافًا عموديًا دقيقًا. يمكنك تحديد طباعة أحادية الاتجاه باستخدام وضع الإعداد الافتراضي للطابعة. |